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	Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	1 этаж

	1
	Dulux или аналог
	 Краска матовая воднодисперсионная, 
 RAL9016 белый
	37,11845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N
	
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 146L (зеленый)
	
	 
	  Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	
	
	Коридоры

	30
	Керамогранит 
	Керамогранит Empire Calacatta Diamond 60x60
	
	
	Кабинет врача

	35
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков , цв. 243LS
	
	
	Кабинет врача

	36
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	
	
	Кабинет врача

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей
	
	
	Оконные откосы с.у

	2 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	5
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	
	
	Холл

	6
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	
	
	Процедурные

	8
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60
	
	
	Процедурные

	9
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	
	
	Процедурные

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	
	
	Коридоры

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей
	
	
	Оконные откосы с.у

	3 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	
	
	Коридоры

	19
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N
	
	 
	Палата на 1 койку

	33
	Декоративная штукатурка
	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA
	
	
	Палата на 1 койку

	39
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	
	
	Коридоры

	4 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L
	
	 
	  Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	
	
	Коридоры
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	Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Наличник Ultrawood, Арт. N 0009
Размеры (мм): 2440х75х15
	
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48
Ширина по потолку (мм): 23
Высота по стене (мм): 64
	
	
	Холл

	2 этаж 

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры, холл

	3 этаж 

	М-25
	Петергоф
	Рамки на стенах Гипсовая лепнина Т 175 Ширина по потолку (мм): 22
Высота по стене (мм): 52
	
	
	Коридор при палатном оделении

	М-27
	Ultrawood
	Рамки на стенах Наличник Ultrawood
 Арт. N8500 
Ширина по потолку (мм): 22
Высота по стене (мм): 52
	
	
	Палата на 1 койку

	 4 этаж 

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры









	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED
ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм
	
	
	Кабинет заведующего, приемное отделение

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	
	
	С.у.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48
Ширина по потолку (мм): 23
Высота по стене (мм): 64
	
	
	Холл

	2 этаж 

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз Cosca белый K025 
Размеры (мм): 2000х115х90
	
	
	Холл

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	
	
	С.у.

	М-2
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 22
	
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Ф 173 Высота по стене (мм): 180
	
	
	Холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	
	
	Коридор

	М-20
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-476
Ширина по потолку (мм): 120
Высота по стене (мм): 70
	
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	
	
	Тонкая рамка на потолке.

	3 этаж 

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	
	
	С.у.

	К-7
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т 113 Ширина по потолку (мм): 115
Высота по стене (мм): 130
	
	
	Коридор при палатах

	К-9
	Orac Décor
	Карниз Orac Modern C-391
Длинна: 2000 мм
Высота (по стене):60
Ширина (по потолку): 160
	
	
	Палата на одну койку

	М-6
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т 475
 Ширина по потолку (мм): 100
Высота по стене (мм): 140
	
	
	Палата VIP

	М-20
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-476
Ширина по потолку (мм): 120
Высота по стене (мм): 70
	
	
	Комната отдыха

	 4 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	
	
	Кабинет заведующего

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	
	
	Коридоры

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	
	
	Коридор Л.Х.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	
	 
	Коридор, пониженный участок 



	Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	3.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм
	
	
	Приемное отделение

	3.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель  Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9мм
	
	
	Приемное отделение

	3.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель  Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9мм
	
	
	Приемное отделение

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 
1317х189х6 мм
	
	
	Кабинет заведующего отделением

	 2 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	
	
	Кабинет заведующего отделением

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм
	
	
	Холл

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм
	
	
	Холл

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм
	
	
	Холл

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм
	
	
	Холл

	 3 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
	
	Процедурная

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	
	
	Кабинет заведующего

	15.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	15.2, 15.2р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	15.4, 15.4р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	19
	Ascot
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм
	
	
	С.у. при палате на одну койку,  

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
 Арт. AF8023XXL 1800х228х8мм
	
	
	Палата на 1 койку

	21
	KOCHANEL LI Россия
	Модульный паркет – Hell Verona 465х465х15 мм
	
	
	Палата VIP, комната отдыха

	4 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
	
	Материальная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	
	
	Кабинет заведующего





	Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-3.1
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм
	
	
	Приемное отделение

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	
	
	Кабинет заведующего

	П-9
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
	
	Диагностическая палата

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	
	
	Холл

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм
	
	
	Палата на 1 койку

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	
	
	Коридор при палатном отделении

	П-4
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм
	
	
	Комната переодивания

	П-5
	ARBITON
	Videlit Arbiton Integra 
размер- 2400х60х20мм
	
	
	

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	
	
	Кабинет заведующего

	П-8 
	Ultrawood
	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004
2440х185х18мм
	
	
	Палата VIP 

	П-8.1
	Ultrawood
	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004
(индивидуального изготовления)
2440х200х18мм
	
	
	Комната отдыха

	П-10
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 8012; размер- 2000x80x12мм
	
	
	Ординаторская

	П-15.2
	Россия, Atlas
	Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм
	
	
	Коридор при палатном отделении

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	 
	 Коридор

	4 этаж

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	
	
	Коридор



	Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	
	 
	Коридоры

	2 этаж 

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	
	 
	Коридоры

	3 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	
	 
	Коридоры

	4 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	
	 
	Коридоры








																
	Спецификация люков в полу 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	ЛК1, 600*920мм
	
	
	
	Коридоры

	2
	ЛК1.1, 600*830мм
	
	
	
	Коридоры

	3
	ЛК1.2, 600*600мм
	
	
	
	Холл

	4
	ЛК1.3, 1070*400мм
	
	
	 
	Вестибюль

	5
	ЛК1.4, 1500*420мм
	
	
	
	Вестибюль

	6
	ЛК1.5, 600*300мм
	
	
	
	Коридоры

	7
	ЛК1.6, 600*350мм
	
	
	
	Стерилизационная

	8
	ЛК1.7, 600*230мм
	
	
	
	Коридоры

	9
	ЛК1.8, 340*230мм
	
	
	
	Ожидальная

	10
	ЛК1.9, 300*200мм
	
	
	
	Холл

	11
	ЛК1.10, 590*390мм
	
	
	
	С.у

	12
	ЛК1.11, 420*420мм
	
	
	
	Вестибюль

	13
	ЛК2, 150*150мм
	
	
	
	Послеоперационная

	14
	ЛК2.1, 340*150мм
	
	
	
	Кабинет заведующего отделением


    



    Примечание:
1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima. 
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.	
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам. 
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