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	Спецификация отделки стен с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	1 этаж

	1
	Dulux или аналог
	 Краска матовая воднодисперсионная, 
 RAL9016 белый
	472,0
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	1.1
	Dulux или аналог
	  Негорючая глубокоматовая краска Bindo,  RAL9016 белый
	10,6
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	51,11
	
	Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L
	28,55
	
	Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки 

	4
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм.
	5,71
	
	Ординаторская

	5
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	70,23
	
	Холл

	6
	Atlas Concorde
	Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	25,36
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	8
	Atlas Concorde
	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5
	5,63
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	9
	Atlas Concorde
	Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	0,51
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	158
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	28,65
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	10,53
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	4,35
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	446,2
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	22,5
	
	Лифтовые холлы

	16.2
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 (белый)
	10,7
	
	Вестибюль

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	94,3
	
	Коридоры

	19
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	27,0
	
	Комната отдыха после процедур

	33
	PRATTA
	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA
цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен
	33,5
	
	Комната отдыха после процедур

	41
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS
	2,2
	
	Кабина для переодевание

	42
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. . 075LS
	6,6
	
	Кабина для переодевание

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	9,5 / 33,7 м.п
	
	Пом.1075,1091

	2 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	378,0
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	1.1
	Dulux или аналог
	  Негорючая глубокоматовая краска Bindo,  RAL9016 белый
	10,6
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	57,7
	
	Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L
	16,8
	
	Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки 

	4
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм
	2,35
	
	Ординаторская

	5
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	140,0
	
	Холл

	6
	Atlas Concorde
	Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	105,1
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	8
	Atlas Concorde
	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5
	24,87
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	9
	Atlas Concorde
	Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	2,21
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	97,32
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	22,12
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	6,6
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	2,7
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	432,1
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	24,0
	
	Лифтовые холлы

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	72,1
	
	Коридоры

	30
	Atlas Concorde
	Керамогранит Empire Calacatta Diamond 120x60
	12,0
	
	Кабинет врача

	31
	Ламинированные МДФ
	Ламинированные МДФ панели с текстурой дерева (дуб линдберг средний) 2130х430х16 мм крепление на скрытых кляймерах, клей, направление текстуры горизонтальное. Обеспечить наличие гигиенических сертификатов подтверждающих применение в мед. учреждениях, рег. удостовирение
	6 шт
	
	Кабинет врача

	35
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 243LS
	14,6
	
	Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки 

	36
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 571LS
	52,7
	
	Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки 

	ПАН-2
	
	Гипсовый барельеф (сюжет определяется авторским надзором)
	4,8
	
	Холл

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	28,4 / 55,3 м.п
	
	Пом. 2027,2066

	3 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	566,4
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	1.1
	Dulux или аналог
	  Негорючая глубокоматовая краска Bindo,  RAL9016 белый
	10,6
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	71,3
	
	Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L
	30,8
	
	Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки 

	4
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм
	2,8
	
	Ординаторская

	5
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	166,0
	
	Холл

	6
	Atlas Concorde
	Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	80,0
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	8
	Atlas Concorde
	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5
	11,83
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	9
	Atlas Concorde
	Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	1,52
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	94,33
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	25,55
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	2,52
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	145,9
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	35,4
	
	Коридоры

	19
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N
	232,5
	 
	Палата на 1 койку

	21
	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS
	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка
	116,6
	
	ЛФК 

	22
	Шпонированный МДФ
	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, склееные по высоте 3000 мм, шпон средней категории, направление текстуры вертикальное, тангенциальное, цв. американский орех, крепление на скрытых кляймерах, клей. Обеспечить наличие гигиенических сертификатов подтверждающих применение в мед. учреждениях, рег. удостовирение
	211,4
	
	ЛФК

	23
	Ascot
	Ascot New England EG3310B Bianco Boiserie 33,3x100 - керамическая плитка и керамогранит
	77,19
	
	С.у. VIP

	24
	Ascot
	Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3*100
	37,39
	
	С.у. VIP

	26
	Ascot
	Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5*33,3
	2,84
	
	С.у. VIP

	33
	Декоративная штукатурка
	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA
цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен
	116,2
	
	Палата на 1 койку

	37
	Atlas Concorde
	Керамогранит Atlas Concorde Boost stone Pearl (Rinascente Pearl), 60х120, t-9мм
	24,91
	
	ЛФК

	39
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 567LS
	140,1
	
	Коридоры (при палатном отделении)

	39.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo,
  цв. 567LS
	22,7
	
	Лифтовые холлы

	40
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв.  подобрать под цвет дверей
	29,8
	
	Коридоры (при палатном отделении)

	41
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS
	5,6
	
	Кабина для переодевание

	42
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS
	20,6
	
	Кабина для переодевание

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	6,75
	
	С.у

	П-27
	Ascot
	Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige
	10,74
	
	С.у. VIP

	ПАН-2
	
	Гипсовый барельеф (сюжет определяется авторским надзором)
	11,0
	
	Холл

	4 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	439,0
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	6
	Atlas Concorde
	Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	156,15
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	8
	Atlas Concorde
	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5
	40,6
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	9
	Atlas Concorde
	Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	3,71
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	145.04
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	30.34
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	9,56
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	3.93
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	579,54
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	22,8
	
	Лифтовые холлы

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	50,24
	
	Коридоры

	19
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	22,41
	
	Комната отдыха после процедур

	33
	PRATTA
	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA
цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен
	13,7
	
	Комната отдыха после процедур

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	3,9 / 22,9 м.п.
	
	Пом. 4063

	5 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	25,22
	
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	40,0
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	10,0
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	1,14
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	11,7
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	41,7
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	-
	
	Лист гипсокартона t=12.5 мм, выполняется совместно с элементами М-17.1, см. лист 6, «Узлы и детали»
	56,64
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	2,67
	
	С.у

	ПАН-3
	Петергоф
	Гипсовый Барельеф, Ф111
656×720×30мм.
	3шт
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи



	Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, п.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009
ширина (по потолку): 15 мм,
высота (по стене): 75 мм,
длина: 2440 мм
	13,6
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	168,5
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	24,2
	
	Холл

	М-13
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-187
ширина (по потолку): 28 мм,
высота (по стене): 70 мм
	48,7
	
	Ожидальная

	М-16
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-201
ширина (по потолку): 14 мм
высота (по стене): 40 мм
	51,2
	
	Комната для переодевания

	М-25
	Петергоф
	Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175,
 ширина (по потолку): 22 мм,
высота (по стене): 52 мм
	29,3
	
	Главный вестибюль

	М-27
	Ultrawood
	Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. изготовления
ширина (по потолку): 15 мм,
высота (по стене): 64 мм
длина: 2840 мм
	18,0
	
	Комната отдыха после процедур

	2 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009
ширина (по потолку): 15 мм,
высота (по стене): 75 мм,
длина: 2440 мм
	40,8
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	237,0
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	114,8
	
	Холл

	3 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009
ширина (по потолку): 15 мм,
высота (по стене): 75 мм,
длина: 2440 мм
	40,8
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	141,1
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	93,0
	
	Холл

	М-16
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-201
ширина (по потолку): 14 мм
высота (по стене): 40 мм
	98,58
	
	Комната для переодевания

	М-25
	Петергоф
	Молдинг, гипс, инд. изготовления
 Т 175, / плоская гипсовая панель
 ширина (по потолку): 22 мм,
высота (по стене): 52 мм
	193.8
	
	Коридоры при палатном оделении. См. узлы и детали

	М-27
	Ultrawood
	Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. 
ширина (по потолку): 15 мм
высота (по стене): 64 мм
длина: 2842 мм
	204,3
	
	Палата на 1 койку

	ПАН-5
	Петергоф
	Плоские гипсовые панели 
ширина (по потолку): 9
высота (по стене): 580 мм
длина: 1000 мм  
	11 шт
	
	Коридоры (при палатном отделении)

	 4 этаж 

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	103,6
	
	Коридоры

	М-27
	Ultrawood
	Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. 
ширина (по потолку): 15 мм
высота (по стене): 64 мм
длина: 2750 мм
	21,6
	
	Комната отдыха после процедур

	5 этаж

	М-17
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-178
ширина (по потолку): 12 мм
высота (по стене): 20 мм
	136.1
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	М-17р
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-178
Инд. по радиусу 200 мм
ширина (по потолку): 12 мм
высота (по стене): 20 мм
	4,92
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	М-17р1
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-178
Инд по радиусу 300мм
ширина (по потолку): 12 мм
высота (по стене): 20 мм
	4,24
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	М-17.1
	Петергоф
	Молдинг, гипс, по индивидуальному изготовлению,
ширина: 50 мм
толщина: 12.5 мм

	111.8
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи







	Спецификация поручней c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	ОП-1
	Поручень-отбойник
	Поручень-отбойник
 шириной 145 мм, 
глубиной 85 мм, WG-145
	49 п.м.
	
	Коридоры

	ОП-2
	Поручень-отбойник
	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2
	8 шт
	
	Коридоры

	ОП-3
	Поручень-отбойник
	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1
	8 шт
	
	Коридоры

	ОП-4
	Поручень-отбойник
	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006
	40 шт
	
	Коридоры

	2 этаж

	ОП-1
	Поручень-отбойник
	Поручень-отбойник
 шириной 145 мм, 
глубиной 85 мм, WG-145
	40.2 п.м.
	
	Коридоры

	ОП-2
	Поручень-отбойник
	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2
	5 шт
	
	Коридоры

	ОП-3
	Поручень-отбойник
	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1
	6 шт
	
	Коридоры

	ОП-4
	Поручень-отбойник
	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006
	45 шт
	
	Коридоры

	3 этаж

	ОП-1
	Поручень-отбойник
	Поручень-отбойник
 шириной 145 мм, 
глубиной 85 мм, WG-145
	46,8 п.м.
	
	Коридоры

	ОП-2
	Поручень-отбойник
	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2
	5 шт
	
	Коридоры

	ОП-3
	Поручень-отбойник
	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1
	11 шт
	
	Коридоры

	ОП-4
	Поручень-отбойник
	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006
	40 шт
	
	Коридоры

	ОП-5
	Отбойная доска
	Отбойная доска 
шириной 200 мм,
толщиной 20 мм, 
WG-200
	57,6 п.м.
	
	Коридоры

	ОП-6
	Отбойная доска
	Внешний угловой элемент.
Индивидуальное изделие из латуни
	 1 шт
	
	Коридоры

	ОП-7
	Поручень-отбойник
	Правое и левое боковое завершение индивидуальное изделие из латуни
	56 шт
	
	Коридоры

	4 этаж

	ОП-1
	Поручень-отбойник
	Поручень-отбойник
шириной 145 мм,
глубиной 85 мм, WG-145
	114 п.м.
	
	Коридоры

	ОП-2
	Поручень-отбойник
	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2
	17 шт
	
	Коридоры

	ОП-3
	Поручень-отбойник
	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1
	15 шт
	
	Коридоры

	ОП-4
	Поручень-отбойник
	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм,
 WG-006
	112 шт
	
	Коридоры



 


	Спецификация потолков с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	326,71
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	10,4
	
	Лифтовые холлы, рецепция вестибюля

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	95,4
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкой microlook 600x600x12 мм
	47,23
	
	Кабинеты врача,
процедурные

	41
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS
	2,5
	
	Кабина для переодивания 

	42
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS
	1
	
	Кабина для переодивания

	2 этаж 

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	368,7
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,9
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	133,92
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм
	163,7
	
	Кабинеты врача,
процедурные

	3 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	544,24
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	7,0
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	144,46
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм
	52,04
	
	Кабинеты врача,
процедурные

	4 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	317,78
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,7
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	147,97
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм
	136,04
	
	Кабинеты врача,
процедурные

	5 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	98,14
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.




	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED,
ширина (по потолку)-200 мм;
 высота (по стене)-65 мм;
 длина-2000 мм
	15,5
	
	Кабинет заведующего

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз, экополимер, Cosca K025, 
ширина (по потолку): 90 мм,
высота (по стене): 115 мм,
длина: 2000 мм
	12,8
	
	Холл

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	102,8
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	267,8
	
	Коридоры

	К-9
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391
ширина (по потолку): 160 мм,  
высота (по стене): 60 мм,
длинна: 2000 мм
	16,2
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	К-10
	Orac Décor
	Карниз (плинтус), полиуретан,
Orac Décor SX180F
ширина (по потолку): 16 мм
высота (по стене): 120 мм
длина: 2000 мм
	18,1
	
	Ординаторская

	К-13
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-823
ширина (по потолку): 45 мм
высота (по стене): 150 мм
	6,8
	
	Вестибюль

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 22 мм
высота (по стене): 55 мм
	28,7
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, 
высота (по стене): 180 мм
	28,7
	
	Холл

	М-4р
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338 по радиусу-3,4м 
(Индивидуальные размеры)
ширина (по потолку): 55 мм
высота (по стене): 130 мм
	21,4
	
	Комната ожидания

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	93,7
	
	Коридор, холл, ЛХ

	К-15
	Петергоф
	Молдинг, гисп, Т-150
ширина (по потолку): 100 мм
высота (по стене): 148 мм
	7,6
	
	Раздевалка

	М-14
	Дикарт
	Розетка, стеклофиброгипс, Др-288
диаметр: 1380 мм
толщина: 92 мм 
	1 шт.
	
	Ожидальная

	М-17
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-178
ширина (по потолку): 12 мм
высота (по стене): 20 мм
	4,4
	
	Раздевалка

	М-20
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-476
ширина (по потолку): 120 мм
высота (по стене): 70 мм
	28,7
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т200. 
ширина (по потолку)-30 мм,
высота (по стене)–14 мм
	48,9
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	2 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED,
ширина (по потолку)-200 мм;
 высота (по стене)-65 мм;
 длина-2000 мм
	14,6
	
	Кабинет заведующего

	К-1р
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку МС 308 LED
Инд по радиусу 1600 мм
ширина (по потолку)-200 мм; 
высота (по стене)-65 мм; 
длина-2000 мм
	1,9
	
	Кабинет заведующего

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз, экополимер, Cosca K025, 
ширина (по потолку): 90 мм,
высота (по стене): 115 мм,
длина: 2000 мм
	32,6
	
	Холл

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	70,4
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	297,4
	
	Коридоры

	К-10
	Orac Décor
	Карниз (плинтус), полиуретан,
Orac Décor SX180F
ширина (по потолку): 16 мм
высота (по стене): 120 мм
длина: 2000 мм
	20,1
	
	Ординаторская

	К-10р
	Orac Décor
	Карниз (плинтус), полиуретан,
Orac Décor SX180F 
Инд по радиусу – 3370мм
 ширина (по потолку): 16 мм
высота (по стене): 120 мм
длина: 2000 мм
	4,4
	
	Ординаторская

	К-11
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25
 под подсведку МС306 LED;
ширина (попотолку) – 55 мм;
высота (по стене) – 170 мм; 
длина 2000 мм.
	40,4
	
	Коридор холла

	К-13
	Петергоф
	
	
	
	

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 22 мм
высота (по стене): 55 мм
	41,0
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, 
высота (по стене): 180 мм
	41,0
	
	Холл

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	103,0
	
	Коридор, Л.Х.

	М-20
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-476,
ширина (по потолку): 120 мм
высота (по стене): 70 мм
	41,0
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-200, 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	49,8
	
	Коридор

	3 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED,
ширина (по потолку)-200 мм;
 высота (по стене)-65 мм;
 длина-2000 мм
	23,8
	
	Кабинет заведующего

	К-1р
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку МС 308 LED
Инд по радиусу 1600 мм
ширина (по потолку)-200 мм; 
высота (по стене)-65 мм; 
длина-2000 мм
	4,3
	
	Кабинет заведующего

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз, экополимер, Cosca K025, 
ширина (по потолку): 90 мм,
высота (по стене): 115 мм,
длина: 2000 мм
	32,3
	
	Холл

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	72,5
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	102,1
	
	Коридоры

	К-7
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т 113 
ширина (по потолку): 115 мм;
высота (по стене): 130 мм
	138,4
	
	Коридор при палатах

	К-9
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391
ширина (по потолку): 160 мм,  
высота (по стене): 60 мм,
длинна: 2000 мм
	118,0
	
	Палата на одну койку

	К-9р
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391
инд по радиусу 3280мм
ширина (по потолку): 160 мм,  
высота (по стене): 60 мм,
длинна: 2000 мм
	5,0
	
	Палата на одну койку

	К-10
	Orac Décor
	Карниз (плинтус), полиуретан,
Orac Décor SX180F
ширина (по потолку): 16 мм
высота (по стене): 120 мм
длина: 2000 мм
	16,8
	
	Ординаторская

	К-11
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25
 под подсведку МС306 LED;
ширина (попотолку) – 55 мм;
высота (по стене) – 170 мм; 
длина 2000 мм.
	40,7
	
	Коридор холла

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 22 мм
высота (по стене): 55 мм
	41,0
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, 
высота (по стене): 180 мм
	41,0
	
	Холл

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	30,0
	
	Коридор

	К-15
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-150
ширина (по потолку): 100 мм
высота (по стене): 148 мм
	12,6
	
	Помещение для переодевания

	М-17
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-178
ширина (по потолку): 12 мм
высота (по стене): 20 мм
	9,5
	
	Помещение для переодевания

	М-20
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-476,
ширина (по потолку): 120 мм
высота (по стене): 70 мм
	40,2
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-200, 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	17,0
	
	Тонкая рамка на потолке. 

	ТП-1
	OSKProfil
	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков
	60,4
	
	Шлюзы при палатах, кабинете

	 4 этаж 

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	106,1
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	314,2
	
	Коридоры

	К-9
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391
ширина (по потолку): 160 мм,  
высота (по стене): 60 мм,
длинна: 2000 мм
	14,0
	
	Послеоперационная

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	127,7
	
	Коридор, Л.Х.

	М-5р
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
инд. по радиусу 1990мм
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	17,6
	
	Коридор

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-200, 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	65,1
	 
	Коридор, пониженный участок 

	М-26р
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т200
инд по радиусу 1270мм 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	12,1
	 
	Коридор, пониженный участок 

	ТП-1
	OSKProfil
	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков
	4,7
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	5 этаж

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	23,1
	
	С.у.

	К-12р
	Tesori
	Карниз, пенополуретан Tesori, 
KF702 FLEX
ширина (по потолку): 60 мм
высота (по потолку): 80 мм
длина: 2000 мм
	12,1
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  

	M-28
	Orac Décor
	Молдинг, purotouch, Orac Décor, P8030
ширина (по потолку): 41 мм
высота (по потолку): 17 мм
длина: 2000 мм
	269,9
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  

	ТП-1
	OSKProfil
	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков
	26,9
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  








	Спецификация люков в потолке 1-4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	Л1
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 250х300мм
	1
	
	

	Л2
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 300х300мм
	2
	
	

	Л3
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм
	1
	
	

	Л5
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм
	9
	
	

	Л6
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 750х450мм
	2
	
	

	Л17
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Мега-Мастер Элит II, средний профиль, для установки в потолок 1740х940мм 
	1
	
	

	2 этаж

	Л2
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 300х300мм
	1
	
	

	Л3
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм
	5
	
	

	Л5
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм
	3
	
	

	3 этаж

	Л3
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм
	11
	
	

	Л4
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х500мм
	1
	
	

	Л5
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм
	20
	
	

	Л7
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х450мм
	5
	
	

	Л9
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм
	2
	
	

	Л14
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х600мм
	9
	
	

	Л15
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х350мм
	1
	
	

	Л16
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Мега-Мастер Элит II, средний профиль, для установки в потолок 500х900мм
	3
	
	

	4 этаж

	Л3
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм
	9
	
	

	Л5
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм
	5
	
	

	Л9
	Люк Ревизор
	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм
	1
	
	





	Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	1.1
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Luciado Shiny 1500x3000х6 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	71,6
	
	Вестибюль

	1.2
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 1500x3000х6 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	70,8
	
	Вестибюль

	1.3
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 750x1500х6 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки 
	8,81
	
	Вестибюль

	1.6
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Luc Shiny 1500x3000х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	16,54
	
	Вестибюль

	1.6с
	Ariostea Ultra Marmi
	Элемент ступени из керамогранита Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Luc Shiny 1760x320/1760х130/1500х490 и 1370х350х9 мм с угловым элементом, с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	4шт/2шт/4шт/4шт
	
	Вестибюль

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	8,3
	
	Стерилизационная

	2.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Empire Lasa 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	30,4
	
	Ожидальная

	2.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	1,9
	
	Ожидальная

	2.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey RETT 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	5,8
	
	Ожидальная

	2.5
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory RETT 2780x1200x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	3,4
	
	Ожидальная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	169,4
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	111
	
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	22,3
	
	Коридоры

	4.3л
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Lap 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	6,7
	
	Ожидальная с зоной ресепшн

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	50,0
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6,
1317х189х6 мм
	30,8
	
	Кабинет заведующего отделением

	13.1г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	6,4
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	4,9
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.3г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	1,1
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	25,3
	
	Холл

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
AF8023XXL, 1800х228х8 мм
	14,8
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	22
	Kerama Marazzi
	Керамогранит Kerama Marazzi Ониче 1200х600х11 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки
	3,5
	
	Помещение для переодивания

	2 этаж

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	86,5
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	194,5
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	107,4
	
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	23,9
	
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	38,4
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	41,6
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6,
1317х189х6 мм
	53,6
	
	Кабинет заведующего отделением

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	42,3
	
	Холл

	13.1г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	26,1
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	9,9
	
	Холл

	13.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	30,2
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	19,3
	
	Холл

	13.3г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	5,6
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	25,9
	
	Холл

	3 этаж

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	35,4
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	77,9
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	32,4
	
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	5,6
	
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	21,7
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6,
1317х189х6 мм
	49,2
	
	Кабинет заведующего

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	44,4
	
	Холл

	13.1г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	26,1
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	8,9
	
	Холл

	13.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	30,3
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	16,5
	
	Холл

	13.3г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	5,8
	
	Холл (исполнено гидрорезкой)

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	25,9
	
	Холл

	15.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	34,2
	
	Коридор при палатном отделении

	15.1гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 750x1500x10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	6,0
	
	Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	15.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	92,4
	
	Коридор при палатном отделении

	15.3гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 750x1500x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	2,2
	
	Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	15.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	12,3
	
	Коридор при палатном отделении

	15.4гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	1,8
	
	Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	19
	Ascot
	Керамогранит Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	47,0
	
	С.у. при палате на одну койку,

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
AF8023XXL, 1800х228х8 мм
	181,8
	
	Палата на 1 койку

	22
	Kerama Marazzi
	Керамогранит Kerama Marazzi Ониче 1200х600х11 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки
	9,4
	
	Помещение для переодевания

	24
	
	Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 – 3.2мм
	212,6
	
	ЛФК

	4 этаж

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	137,4
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	225,4
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	126,2
	
	Коридоры

	4.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	1,2
	
	Коридоры (исполнено гидрорезкой)

	4.2гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	8,7
	
	Коридоры (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	4.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	22,5
	
	Коридоры

	4.3г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	1,2
	
	Коридоры (исполнено гидрорезкой)

	4.3гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	1,7
	
	Коридоры (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	41,4
	
	С.у.

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
AF8023XXL, 1800х228х8 мм
	18,7
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	13.1г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	6,6
	
	Коридор

	13.1гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	3,2
	
	Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу)

	13.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	3,4
	
	Коридоры (исполнено гидрорезкой)

	13.2гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	2,0
	
	Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу)

	13.4гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	14,5
	
	Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу)

	5 этаж

	5.1г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	17,6
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой)

	5.1гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	1,5
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	5.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	30
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

	5.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	13
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой)

	5.2гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	6,3
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой по радиусу)

	5.3г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	11,4
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой)

	5.3гр
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	1
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу)

	5.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x1200x9мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	4
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу)

	5.4c
	Россия, Atlas
	Элемент ступени из керамогранита Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic
в цвет плитки
	6.8
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу)

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	8,5
	
	С.у.










	Спецификация плинтусов c 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015;
2440x127x19мм
	14,4
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	27,3
	
	Холл

	П-3
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0005; 2000x219x15мм
	21
	
	Ожидальная

	П-4
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 5272; 2440x160x15мм
	6,4
	
	Комната переодевания

	П-5
	ARBITON integra
	Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 
2400х60х20мм
	17,1
	
	Ординаторская

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм
	15,3
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	197,4
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	54,7
	
	Холл

	П-5
	ARBITON VEGA
	Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 
2400х60х20мм
	23,4
	
	Ординаторская

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм
	16,1
	
	Кабинет заведующего отделением

	П-9
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Empire Calacatta Diamond 72x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	44,5
	
	Кабинет врача

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	214,5
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм
	145
	
	Палата на 1 койку

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	61,7
	
	Коридор при палатном отделении

	П-4
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 5272; 2440x160x15мм
	8,7
	
	Комната переодевания

	П-5
	ARBITON
	Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 
2400х60х20мм
	15,8
	
	Ординаторская

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм
	30,8
	
	Кабинет заведующего

	П-10
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 8012; 2000x80x12мм
	41,7
	
	ЛФК

	П-15.2
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с обработкой мест реза по продольному торцу Atlas Concord  Marvel Champagne Onyx 900х1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	101,7
	
	Коридор при палатном отделении

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	55,9
	 
	 Коридор

	4 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм
	16,8
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	272,9
	
	Коридор

	5 этаж

	П-3
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0005; 2000x219x15мм, подрезать до 150 мм
	19,2
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  



															

	
	Спецификация люков в полу 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	ЛК1.1
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 200х200мм
	1
	
	Ожидальная

	ЛК1.2
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 300х200мм
	1
	
	Холл

	ЛК1.3
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 420х420мм
	1
	 
	Вестибюль

	ЛК1.5
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 590х390мм
	1
	
	С.у

	ЛК1.8
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х350мм
	1
	
	Стерилизационная

	ЛК1.12
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х300мм
	1
	
	С.у

	ЛК1.17
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 1070х400мм
	1
	
	Вестибюль

	ЛК1.18
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х270мм
	2
	
	Холл, коридор

	ЛК1.19
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х920мм
	2
	
	Коридор

	ЛК1.21
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х830мм
	2
	
	Коридор

	ЛК1.22
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х400мм
	1
	
	Вестибюль

	ЛК1.24
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х230мм
	3
	
	Коридор

	ЛК1.25
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х600мм
	2
	
	Холл, с.у

	ЛК1.26
	Люк Ревизор
	Съемный люк. На 10 постов, нержавеющая сталь 305х270х90-120 мм
	1
	
	Ожидальная с зоной ресепшна

	ЛК2
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 150х150мм
	1
	
	Комната временного пребывания пациента после процедур

	ЛК2.1
	Люк Ревизор
	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 400х400мм
	1
	
	Кабинет заведующего отделением


    





	Спецификация напольных стыковочных профилей c 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный  h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	44,3
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

	2 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	48,3
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

	3 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	55
	
	Применяется в местах стыковки  напольных покрытий под полотном двери

	4 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	46,7
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

	5 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	6,8
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери





    Примечание:
1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima. 
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.	
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки и кварцвинилового покрытия.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.
7. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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