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	Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	

	4 этаж

	М-2
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм
	43,3 пог.м.
	
	Стены каб. зав.

	М-4
	Гипсовая лепнина Петергоф 
	Гипсовая тяга Т-338; ширина по потолку-20мм; высота по стене-100мм
	16,2 пог.м.
	
	Стены коридор

	М-6
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм
	23,9 пог.м
	
	Стены коридор



	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	70,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	20 пог.м.
	
	С.у.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	7,6 пог.м.
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	2 этаж 

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	120,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	34,0 пог.м.
	
	С.у.

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	16,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	3 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	16,0 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	122,0 пог.м.
	
	Коридоры

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	16,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	26,0 пог.м.
	
	С.у.

	 4 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	32,0 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	52,0 пог.м.
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	108,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-8
	LEPTONIKA
	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку;  ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм
	29,0 пог.м
	
	Кабинет глав. врача

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	22,5 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	7,6 пог.м.
	 
	Коридор, пониженный участок 
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