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	Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	3.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм
	
37.73
	
	Приемное отделение

	3.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель  Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9мм
	
20,0
	
	Приемное отделение

	3.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель  Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9мм
	
5,25
	
	Приемное отделение

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
60,64
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
39,29
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
6,6
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
15,7
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	
47,8
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 
1317х189х6 мм
	
21,0
	
	Кабинет заведующего отделением

	 2 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
47,21
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
54,57
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
34,07
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
5,5
	 
	Коридоры

	4.3Л
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett Lap 72x800x9мм
	
1,0
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
6,96
	
	С.у.

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм
	 
9,14
	
	Холл

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм
	
0,61
	
	Холл.
(Исполнение гидрорезкой)

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм
	 
0,36
	
	Холл
(Исполнение гидрорезкой)

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм
	
7,55
	
	Холл


	3 этаж 

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
4,41
	
	С.у.

	15.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм
	
17,27
	
	Коридор

	15.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм
	40,57
	
	Коридор

	15.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм
	5,81
	
	Коридор

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
 Арт. AF8023XXL 1800х228х8мм
	76,59
	
	Палата на 1 койку

	19
	Ascot
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм
	23,74
	
	С.у при VIP палате

	21
	Россия, KOCHANEL LI
	Модульный паркет – Hell Verona, Дуб натуральный, 456х456х15 мм.
	
121.35
	
	Вип палаты

	 4 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	
10,1
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	
33,63
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	
15,95
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	
2,96
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	
3,69
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 
1317х189х6 мм
	 
18,5
	
	Кабинет заведующего отделением



	Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-3.1
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм
	38,0
	
	Приемное отделение

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	17,7
	
	Кабинет заведующего

	П-9
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	41,4
	
	Диагностическая палата

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	64,3
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	15,2
	
	Холл

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	56,2
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм
	77,2
	
	Палата на 1 койку

	П-8 
	Ultrawood
	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004
2440х185х18мм
	70,3
	
	Палата VIP 

	П-8.1
	Ultrawood
	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004
(индивидуального изготовления)
2440х200х18мм
	31
	
	Комната отдыха

	П-15.2
	Россия, Atlas
	Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм
	40,6
	
	Коридор при палатном отделении

	4 этаж

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	18,0
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	27,2
	
	Коридор



В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: SIG4]  
[bookmark: SIG2]
[image: C:\Users\dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Петровций.png] 
[bookmark: IZ2_SIG]  
[bookmark: IZ1_SIG]  
[bookmark: SIG5]  
[bookmark: SIG3]  


image1.png




image10.png




