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	Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	1 этаж

	1
	Dulux или аналог
	 Краска матовая воднодисперсионная, 
 RAL9016 белый
	212,141845
	
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	104,5
	
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L
	7,4
	
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	47,38
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	7,2
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	3,15
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	1,12
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	98,3
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	14,6
	
	Коридоры

	30
	Керамогранит 
	Керамогранит Empire Calacatta Diamond 120x60
	5,91
	
	Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки 

	35
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 243LS
	36,6
	
	Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки 

	36
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 571LS
	69,4
	
	Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки 

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. подобрать под цвет дверей
	2,18
	
	Оконные откосы с.у

	ПАН-1
	Gips3d
	3d панель (гипсовая панель) 
«Рейка вогнутая»
 500х500 мм
Толщина: 10-30 мм
	72 шт.
	
	Вестибюль приемного отделения, вестибюль приема VIP посетителей

	2 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	173,2
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	5
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	31,5
	
	Холл

	6
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	115,92
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	8
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5
	28,84
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	9
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	2,81
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	36,54
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	8,16
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	2,48
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	0,9
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	235,0
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	33,2
	
	Коридоры

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей
	
	
	Оконные откосы с.у

	3 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	248,7
	
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	23,9
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	3,9
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	11,34
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	0,58
	
	С.у

	19
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N
	303,0
	
	Палата на 1 койку, палата VIP

	20
	Декоративная штукатурка
	Декоративная штукатурка LIBERTY2 с эффектом мокрого шелка 03 цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N
	29,7
	
	Палата VIP

	23
	Аscot
	Ascot New England EG3310B Bianco Boiserie 33,3x100 - керамическая плитка и керамогранит
	52,13
	
	C.у. VIP

	24
	Аscot
	Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3*100
	68,7
	
	C.у. VIP

	25
	Аscot
	Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33.3*100
	1,32
	
	C.у. VIP

	26
	Аscot
	Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5*33,3
	3,3
	
	C.у. VIP

	П-27
	Аscot
	Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige
	11,34
	
	C.у. VIP

	33
	Декоративная штукатурка
	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA
	73,0
	
	Палата на 1 койку

	39
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 567LS
	106,33
	
	Коридоры (при палатном отделении)

	40
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS
	27,6
	
	Коридоры (при палатном отделении)

	4 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	57,0
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	21,0
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L
	6,7
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	6
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59
	19,21
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	8
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5
	4,63
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	9
	Россия, Atlas
	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5
	0,45
	
	Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	15,8
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	1,95
	
	С.у

	П-12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	1
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	72,8
	
	Коридоры

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	8,8
	
	Коридоры



	Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 55 мм,
высота (по стене): 22 мм
	47,0
	
	Кабинет зав. отделением

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	6,2
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48,
ширина (по потолку): 23 мм,
высота (по стене): 64 мм,
	51,06
	
	Холл

	2 этаж 

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	55,9
	
	Коридоры, холл

	3 этаж 

	М-8
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-774,
ширина (по потолку): 14 мм,
высота (по стене): 31 мм
	169,9
	
	Кабинет зав. отделением

	М-21
	Ultrawood
	Молдинг Ultrawood, лдф, U0016
Размеры (мм): 2440x90x12
	90,1
	
	Комната приема посетителей

	М-25
	Петергоф
	Молдинг, гипс, инд. изготовления
 Т 175, / плоская гипсовая панель
 ширина (по потолку): 22 мм,
высота (по стене): 52 мм
	118.2
	
	Коридоры при палатном оделении. См. узлы и детали

	М-27
	Ultrawood
	Молдинш (наличник) Ultrawood, ЛДФ, N8500, инд. 
ширина (по потолку): 22 мм,
высота (по стене): 52 мм
длина: 2842 мм
	120,1
	
	Палата на 1 койку

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 55 мм,
высота (по стене): 22 мм
	8,6
	
	Комната приема посетителей

	Б-1
	
	Банкетка по инд. размерам, ЛДФ,
с объемной филенкой
ширина (по потолку): 100
высота (по стене): 185
длина: 20 мм
	22 шт
	
	Комната приема посетителей

	ПАН-5
	Петергоф
	Плоские гипсовые панели 
ширина (по потолку): 9
высота (по стене): 580 мм
длина: 1000 мм  
	5 шт
	
	Коридоры (при палатном отделении)

	 4 этаж 

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 55 мм,
высота (по стене): 22 мм
	24,6
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-338, 
ширина (по потолку): 20 мм,
высота (по потолку): 100 мм
	18,2
	
	Коридоры



	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED,
ширина (по потолку)-200 мм;
 высота (по стене)-65 мм;
 длина-2000 мм
	52,1
	
	Кабинет заведующего, приемное отделение

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	30,4
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	74,9
	
	Коридоры

	М-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-48,
ширина (по потолку): 23 мм,
высота (по стене): 64 мм
	16,7
	
	Коридоры

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т200, 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	7,6
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	ТП-1
	OSKProfil
	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков
	33,5
	
	Шлюзы, вестибюль приема VIP посетителей, вестибюль приемного отделения

	2 этаж 

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз, экополимер, Cosca K025, 
ширина (по потолку): 90 мм,
высота (по стене): 115 мм,
длина: 2000 мм
	9,5
	
	Ожидальная

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	18,9
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	89,4
	
	Коридоры

	М-2
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-479,
ширина (по потолку): 22 мм
высота (по стене): 55 мм
	17,9
	
	Ожидальная

	М-3
	Петергоф
	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, 
высота (по стене): 180 мм
	17,9
	
	Ожидальная

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	19,8
	
	Коридор

	М-20
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-476,
ширина (по потолку): 120 мм
высота (по стене): 70 мм
	17,9
	
	Ожидальная

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-200, 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	13,5
	
	Коридоры

	3 этаж 

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	12,3
	
	С.у.

	К-6
	Ultrawood
	Карниз, ЛДФ, Ultrawood CR 0022, 
ширина (по потолку): 62 мм
высота (по стене): 170 мм
длина: 2440 мм 
	14,7
	
	С.у. VIP

	К-7
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-113 
ширина (по потолку): 115 мм
высота (по стене): 130 мм
	66,7
	
	Коридор при палатах

	К-9
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391
ширина (по потолку): 160 мм,  
высота (по стене): 60 мм,
длинна: 2000 мм
	64,9
	
	Палата на одну койку

	К-2
	Петергоф
	Карниз, гипс Т 475
 ширина (по потолку): 100 мм,
высота (по стене): 140 мм
	56,1
	
	Палата VIP

	М-9
	Петергоф
	Молдинг, гисп, Т-12,
ширина (по потолку): 24 мм
высота (по стене ): 12 мм
	34,2
	
	Палата VIP

	М-10
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-260,
Ширина (по потолку): 41 мм,
Высота (по стене): 22 мм
	30,2
	
	Палата VIP

	К-14
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-476
ширина по потолку (мм): 120
высота по стене (мм): 70
	32,0
	
	Комната приема посетителей

	ТП-1
	OSKProfil
	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков
	62,1
	
	Шлюзы при палатах

	 4 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED,
ширина (по потолку)-200 мм;
 высота (по стене)-65 мм;
 длина-2000 мм
	18,9
	
	Кабинет заведующего

	К-4
	Orac Décor
	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; 
высота (по стене)-60 мм,  
длина -2000 мм
	7,7
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Карниз, гипс, Т-77; 
ширина (по потолку)-60 мм;
 высота (по стене)-100 мм
	49,4
	
	Коридоры

	М-5
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-48;
ширина (по потолку)-64 мм;
высота (по стене)-23 мм
	9,5
	
	Коридор, Л.Х.

	М-26
	Петергоф
	Молдинг, гипс, Т-200, 
ширина (по потолку)-30 мм, 
высота (по стене)–14 мм
	5,6
	 
	Коридор, пониженный участок 






	Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	3.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9 мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	
37,73
	
	Приемное отделение

	3.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	
20,0
	
	Приемное отделение

	3.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки  
	
5,25
	
	Приемное отделение

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 
1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
60,64
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
39,29
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
6,6
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
15,7
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
47,8
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6,
1317х189х6 мм
	
21,0
	
	Кабинет заведующего отделением

	 2 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
47,21
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory
 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
54,57
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
36,5
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	
5,5
	 
	Коридоры

	4.3л
	Россия, Atlas 
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett Lap 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
0,65
	 
	Ожидальная

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	
6,96
	
	С.у.

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	 
13,2
	
	Холл

	13.2г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
0,36
	
	Холл.
(Исполнение гидрорезкой)

	13.3г
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	 
0,36
	
	Холл
(Исполнение гидрорезкой)

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
4,5
	
	Холл


	3 этаж 

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки
	
4,41
	
	С.у.

	15.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto, 1500x750x10 мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
17,27
	
	Коридор

	15.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato, 600x600x10 мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	40,57
	
	Коридор

	15.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10 мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	5,81
	
	Коридор

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
AF8023XXL, 1800х228х8 мм
	75,25
	
	Палата на 1 койку

	19
	Ascot
	Керамогранит Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream, 310x310х9,5 мм с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	23,74
	
	С.у при VIP палате

	21
	Россия, KOCHANEL LI
	Модульный паркет – Hell Verona, Дуб натуральный, 456х456х15 мм.
	
121,35
	
	Вип палаты,  Комната приема посетителей

	 4 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx, 600х600х10 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
10,1
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory,
 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
33,63
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
15,95
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
2,96
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки 
	
3,69
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6 
1317х189х6 мм
	 
18,5
	
	Кабинет заведующего отделением



	Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-3.1
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца, Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	38,0
	
	Приемное отделение

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус, ЛДФ, Ultrawood, Base 0001; 
2440x83x12 мм
	17,7
	
	Кабинет заведующего

	П-9
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца, Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	41,4
	
	Диагностическая палата

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	66,6
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	15,2
	
	Холл

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	56,2
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015;
2440x127x19 мм
	75,0
	
	Палата на 1 койку

	П-8 
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0004
2440х185х18 мм
	100,7
	
	Шлюз при палате, палата VIP,  комната приема посетителей  

	П-15.2
	Россия, Atlas
	Нарезка из керамогранита с обработкой мест реза по продольному торцу Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	40,6
	
	Коридор при палатном отделении

	4 этаж

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 
2440x83x12мм
	18,0
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Элемент плинтуса из керамогранита 
Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки
	27,2
	
	Коридор



	Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	139,94
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	46,33
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм
	47,23
	
	Кабинеты врача,
Процедурные, дианостическте палаты, ординаторские

	2 этаж 

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	77,18
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	43,20
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм
	47,41
	
	Кабинеты врача,
процедурные

	3 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	260,47
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	31,32
	 
	Коридоры

	4 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	50,18
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	22,68
	 
	Коридоры

	3
	Подвесной потолок Армстронг 
	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм
	10,03
	
	Кабинеты врача,
процедурные









    Примечание:
1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima. 
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.	
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам. 
7. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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