1. Нет информации относительно инфомата(?) Плохо расположен отнсительно светильника.
Если от высокий, предлагаем перенести на противоположную стену убрав из этой зоны картину и вывод соответственно
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2. Обращаю внимание, дизайн-проктом не предусматриваются урны с креплением к стене. Урны на 50л не вмещаются в маленьких с.у.   На общем совещании с заказчиком согласовывали применение в санузлах урны на 20л. , должно быть отражено в протоколе совещания… 
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3. Прошу привязку данных розеток выполнить 150мм
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4. Прошу данную привязку полотенчика выполнить 320мм
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5. Расположение дезара и розеток
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6. Прошу дополнить и применить данное расположение розеток. В данном помещении заказчик просил разместить телевизор
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7. В кабинете главврача и в комнате отдыха прошу применить данное расположение розеток 
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В комната отдыха и с.у.  Вывод для полотенчика на другой стене. Розетка с привязкой 140мм. максимально удалена от мокрой зоны 
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Привязка душика 
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8. К кабинете 3084 добавить розетку на 2 поста. Также в зоне миникухни розетку для холодильника отдалить максимально от мокрой зоны. 2 бытовые разместить на несущей стене с привязкой 300мм
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9. Привязка душика -125мм
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