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		Т11.1.1/Т21.1.1 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ КОРПУС 1

	Электрическое оборудование

	1. 
	 Бытовой электрический конвективный обогреватель в комплекте со шнуром с вилкой/клеммником
	
	
	BALLU
	
	
	
	

	
	1000 Вт
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	1500 Вт
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	    2.
	   Воздушная завеса с электрическим воздухонагревателем
	КЭВ 9П3011Е 
	
	ТЕПЛОМАШ
	шт.
	2
	
	ЦИН

	Оборудование

	1. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Жилые помещения

	
	BWM 090/30/12-4/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	28
	
	

	
	BWM 100/30/12-4/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	16
	
	

	
	BWM 120/30/12-4/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	68
	
	

	
	BWM 130/30/12-4/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	55
	
	

	
	BWM 140/30/12-4/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	28
	
	

	
	BWM 100/30/17-6/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	16
	
	

	
	BWM 110/30/17-6/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	9
	
	

	
	BWM 120/30/17-6/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	3
	
	

	
	BWM 130/30/17-6/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	16
	
	

	
	BWM 110/30/22-8/2- Е-SА
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 240 шт.

	2. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	Жилые помещения

	
	BFM 060/30/24-8/2- Е-SА-SЕ
	
	
	
	компл.
	105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 105 шт.

	3. 
	Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	

	Помещения МОП

	
	BWM 070/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 14 шт.

	4. 
	Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с левой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Помещения МОП

	
	BWML 040/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWML 140/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWML 130/30/17-6/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 3 шт.
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	5. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Вестибюли 1 этажа

	
	BWM 140/30/12-4/2- Е-SP
	
	
	
	компл.
	2
	
	Тамбур

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 2 шт.

	6. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	Вестибюли 1 этажа

	
	BFM 100/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM 150/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM 230/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 3 шт.

	7. 
	Регистр стальной 4-х рядный гладкотрубный в комплекте с краном Маевского и крепежами
	
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Регистр 4х108х1400
	
	
	
	компл.
	3
	
	

	
	Регистр 4х108х1500
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 4 шт.

	8. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	Сливной для регистров 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	4
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Квартирная станция для системы отопления в комплекте с ультразвуковым теплосчетчиком (интерфейс RS 485), с автоматическим балансировочным клапаном, с возможностью установки хронотермостата и электрического привода
	ШКСО-1Р В1 Л тип 6
	160S05T6R
	Ридан
	шт.
	105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для жилых помещений
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 4 отвода
	
	405012
	
	шт.
	90
	
	

	
	на 6 отвода
	
	405014
	
	шт.
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Шкаф коллекторный распределительный встраиваемый
	
	
	АО МЭЛ
	
	
	
	

	
	на 4 отвода
	ШКРВ-2545-4,5
	
	
	шт.
	90
	
	

	
	на 6 отвода
	ШКРВ-2545-6,7
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для вестибюля
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 5 отводов
	
	405013
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Шкаф коллекторный распределительный приставной на 5 отводов
	ШРН-1
	VTc.541.0.01
	Valtec
	шт.
	1
	
	Вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы

	1. 
	Обвязка поквартирной станции:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ниппель с переходом на евроконус 1/2”НРх 3/4”НР ЕК   для подключения к станции
	1/2”НРх 3/4”НР ЕК   
	FC10006
	 PRADEX
	шт.
	210
	
	Станция  ВР ½ .- 2 шт. на станцию

	
	Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	210
	
	2 шт на станцию

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Обвязка коллектора жилья:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Угольник НР-ВР 1”
	
	
	
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Футорка НР-ВР 3/4”-1”
	
	
	
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Сгон 3/4”х80
	
	
	
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Кран шаровой 3/4” с американкой
	BVR-FR
	065В8304R
	Ридан
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Муфта редукционная 1/2”х3/4”
	1/2”х3/4”
	
	
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Ниппель переходной на евроконус 1/2”х 3/4” ЕК   
	1/2”х 3/4” ЕК   
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	210
	
	2 шт. на коллектор

	
	Зажимной адаптер 16х2,2-3/4”ВР ЕК   
	16х2,2-3/4”ВР ЕК   
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	900
	
	2 шт. на каждый отвод коллектора (общее кол-во приборов)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Обвязка отопительных приборов жилой части:
	
	
	
	
	
	
	SPL 345 шт.

	
	Ниппель переходной  (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	690
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус)
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	690
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	690
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	480
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Обвязка коллектора и приборов вестибюля:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4"
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	8
	
	По кол-ву отводов коллектора х2

	
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4"
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	2
	
	По кол-ву отводов коллектора х2

	
	Ниппель переходной (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	10
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 16х2,2
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	8
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 20х2,8
	20х3/4”
	FC10002
	 PRADEX
	шт.
	2
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	10
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	4
	
	2 шт на прибор

	
	Кран шаровой 1” с американкой
	BVR-FR
	065В8305R
	Ридан
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Обвязка СТМ (жилая часть):
	
	
	
	
	
	
	105 шт.

	
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для трубы 16х2,2
	
	P13001
	PRADEX
	шт.
	210
	
	Кол-во СТМх2 шт

	
	Уголок 90 град. аксиальный латунный  для трубы 16х2,2
	
	FР 05001
	PRADEX
	шт.
	210
	
	Кол-во СТМх2 шт

	
	Гильза напрессовочная латунная для трубы 16х2,2
	
	FР 10001
	PRADEX
	шт.
	420
	
	Кол-во угольников х 2 шт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Обвязка регистра:
	
	
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Муфта латунь ВР-ВР 1/2"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Сгон прямой с «американкой» ВР-НР 1/2"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15
	
	КТ03-S
	PRADEX
	шт.
	350
	
	Для SPL с нижним подключением жилье+вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Клапан запорный радиаторный прямой  Ду15
	
	KZ 01
	PRADEX
	шт.
	17
	
	Для приборов с боковым подключением без регис.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой прямой Ду15
	
	KT 01
	PRADEX
	шт.
	21
	
	Для приборов с боковым подключением и регистр.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	Для регистров на обратн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Термостатический элемент
	
	ET01
	PRADEX
	шт.
	346
	
	Жилье, консьерж

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	
	065N9625R
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом проходной, Ру = 16 бар, 24В
	
	
	Gidrolock
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	
	11125146
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	  Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	R206B
	R206BY008
	
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Для стояков МОП/ветк пч

	
	DN20
	
	065B8308RG
	
	шт.
	4
	
	Стояк МОП, ветка ПЧ

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	2
	
	Стояк МОП, вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	Для стояков МОП и проч.


	
	DN20
	R206B
	R206BY004
	
	шт.
	2
	
	Стояк МОП, ветка ПЧ

	
	DN25
	R206B
	R206BY005
	
	шт.
	1
	
	Стояк МОП, вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	18
	
	Сливной для стояков

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	18 
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С
	
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	20
	
	Для стояков/магистрали

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	20
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Сливной магистрали

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN20
	
	065B8308RG
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Штуцер для шланга
	
	
	Valtec
	
	
	
	Для кранов BVR-R

	
	DN15
	
	VTr.650.N.0416
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN20
	
	VTr.650.N.0520
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Узлы управления в комплекте:
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN40
	
	065N9624R
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN100
	
	065N9628R
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	БД
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Сливной 

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	2
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами
	ФСФ
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN100
	
	082X4068R
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN100
	R206ВF
	R206ВY210
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	 Автоматический регулятор перепада давления
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN40
	R206C
	R206CY107
	
	шт.
	1
	
	МОП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	 Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN40
	R206В
	R206BY007
	
	шт.
	1
	
	МОП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С
	
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основная система:
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для жилья 
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	900
	
	

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота)  для вестибюля
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	8
	
	

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, PN10
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	Ø16x2,2
	Т 116
	Т 116
	
	п.м.
	10527
	
	

	
	Ø20x2,8
	Т 120
	Т 120
	
	п.м.
	1658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Перфорированная монтажная лента
	
	
	
	м
	1706
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Защитный гофрированный кожух  красный/синий
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	
	CPD25RD / CPD25BL
	PRADEX
	п.м.
	10317
	
	от коллектора до приборов

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для трубы
	Супер Протект
	
	Energoflex
	
	
	
	Красный/синий 

	
	Ø16х2,2
	
	
	
	м
	210
	
	вестибюльная группа

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	1658
	
	от станции до коллектора, вестибюльная группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клей
	
	
	Energoflex
	л
	7,7
	
	

	
	Липкая лента
	
	
	
	м
	2055
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	316
	
	

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	155
	
	

	
	Ø25х3,2
	
	
	
	м
	117
	
	

	
	Ø32х3,2
	
	
	
	м
	137
	
	

	
	Ø40х3,5
	
	
	
	м
	251
	
	

	
	Ø50х3,5
	
	
	
	м
	311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Трубопровод из стальных электросварных неоцинкованных труб
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	

	
	Ø76x3,0
	
	
	
	м
	63
	
	

	
	Ø89x4,0
	
	
	
	м
	5
	
	

	
	Ø108x4,0
	
	
	
	м
	71
	
	

	
	Ø133x4,5
	
	
	
	м
	3
	
	Гребенки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (Г1), толщиной 20 мм
	Цилиндр Техно 80
	
	Технониколь
	
	
	
	Стояки жилья

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	м
	72
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 28 мм
	
	
	
	м
	56
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	м
	82
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	м
	134
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 48 мм
	
	
	
	м
	242
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	м
	258
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	74
	
	

	
	   Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	1688
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30 мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	Подземная часть

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	п.м.
	160
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 28 мм
	
	
	
	п.м.
	48
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	п.м.
	56
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	п.м.
	3
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 48 мм
	
	
	
	п.м.
	9
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	п.м.
	53
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 76 мм
	
	
	
	п.м.
	63
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 89 мм
	
	
	
	п.м.
	5
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 108 мм
	
	
	
	п.м.
	71
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 133 мм
	
	
	
	п.м.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	42
	
	

	
	Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	922
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	203/20,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	203/97,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Неподвижная опора одинарная
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество
	
	
	
	Для стояков

	
	Ø15
	
	НО.СТ.16.015.21.1.С
	
	шт.
	3
	
	

	
	Ø20
	
	НО.СТ.16.020.27.1.С
	
	шт.
	2
	
	

	
	Ø25
	
	НО.СТ.16.025.34.1.С
	
	шт.
	16
	
	

	
	Ø32
	
	НО.СТ.16.032.42.1.С
	
	шт.
	8
	
	

	
	Ø40
	
	НО.СТ.16.040.48.1.С
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Неподвижная опора одинарная
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество
	
	
	
	

	
	Ø50
	
	НО.СТ.16.050.60.1.С
	
	шт.
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Опора неподвижная по типу Т3 серии 4.903-10 вып.4, для трубопровода 
	Серия 4.903-10 вып.4
	
	
	
	
	
	

	
	Ø108x4,0
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø76x3,0
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Сильфонный компенсатор
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество 
	
	
	
	

	
	Ø20
	
	СТ.16.020.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø25
	
	СТ.16.025.32/10.2
	
	шт.
	14
	
	

	
	Ø32
	
	СТ.16.032.32/10.2
	
	шт.
	8
	
	

	
	Ø40
	
	СТ.16.040.32/10.2
	
	шт.
	18
	
	

	
	Ø50
	
	СТ.16.050.32/10.2
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Крепления узлов управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500")
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500")
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	   Защитный швеллер 10 L=0,3м для прохода полимерного трубопровода в квартиру
	
	
	
	шт.
	105
	
	По кол-ву квартир 105

	ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОРПУС 1

	Система отопления БКТ Т11.1.2/Т21.1.2

	53. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	

	
	BFM 190/20/14-4/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	3
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM 150/20/19-6/2- Е-SP-SE
	
	
	
	компл.
	3
	
	

	
	BFM 190/20/19-6/2- Е-SP-SE
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BFM 250/20/19-6/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM 210/20/24-8/2- Е-SP-SE
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	

	
	BWM 140/30/12-4/2- Е-SP
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 11 шт.

	55. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15
	
	КТ03-S
	PRADEX
	шт.
	11
	
	Для SPL с нижним подключением

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Термостатический элемент 
	
	ET01
	PRADEX
	шт.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4"
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	18
	
	По количеству отводов коллектора х 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 16х2,2
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	18
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4"
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	4
	
	По количеству отводов коллектора х 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 20х2,8
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	4
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Ниппель переходной (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	22
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	22
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	4
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Обвязка коллектора : 
	
	
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Футорка НР-ВР 1”-3/4”
	
	
	
	шт.
	4
	
	2 шт. на коллектор

	
	Угольник НР-ВР 3/4”
	
	
	
	шт.
	4
	
	2 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 3/4” 50мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	1 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 3/4” 80мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	1 шт. на коллектор

	
	Сгон НР-НР 3/4”
	
	
	
	шт.
	2
	
	1 шт. на коллектор

	
	Футорка НР-ВР 1”-1/2”
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	Угольник НР-ВР 1/2”
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 50мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 80мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Сгон НР-НР 1/2”
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Комплект присоединителей Ду15
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) 
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	18
	
	

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Труба из сшитого полиэтилена  PE-Xa, PN10
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	Ø16х2,2
	Т 116
	Т 116
	
	п.м.
	278
	
	

	
	 Ø20x2,8
	Т 120
	Т 120
	
	п.м.
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Перфорированная монтажная лента
	
	
	
	м
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для труб
	Супер Протект
	
	Energoflex
	
	
	
	

	
	Ø16х2,2
	
	
	
	п.м.
	278
	
	

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	п.м.
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клей
	
	
	Energoflex
	л
	1,5
	
	

	
	Липкая лента
	
	
	
	м
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 2 отводов
	
	405010
	
	шт.
	1
	
	

	
	на 4 отводов
	
	405012
	
	шт.
	1
	
	

	
	на 5 отводов
	
	405013
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70. 
	Шкаф коллекторный распределительный приставной
	ШРН-1
	VTc.541.0.01
	Valtec
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Счётчик визуального считывания выходным интерфейсом RS485, DN15
	
	
	Пульсар
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 
	Универсальный фильтр механической очистки PN 16
	
	
	Valtec
	
	
	
	

	
	 DN15
	
	VT.386.N.04
	
	шт.
	1
	
	

	
	DN20
	
	VT.386.N.05
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	8
	
	ПЧ+слив

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	4
	
	ПЧ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с «американкой», PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-FR
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN15
	
	065B8303R
	
	шт.
	2
	
	На коллекторе

	
	DN20
	
	065B8304R
	
	шт.
	4
	
	На коллекторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	6
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 
	Кран шаровой с отводом под термодатчик 
	
	
	Valtec
	
	
	
	На коллекторе

	
	DN15
	
	VT.247.N.04
	
	шт.
	1
	
	

	
	DN20
	
	VT.247.N.05
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Магистрали системы отопления БКТ  (нежилых помещений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Посекционные узлы управления, в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	77. 
	  Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб  Ø50х3,5 для  
  изготовления коллекторов
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м п.
	3
	
	Гребенка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN15
	
	065N9620R
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN25
	
	065N9622R
	
	шт.
	4
	
	

	
	DN32
	
	065N9623R
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Автоматический регулятор перепада давления 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN15
	R206C
	R206CY103
	
	шт.
	1
	
	

	
	DN25
	R206C
	R206CY105
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80. 
	Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN15
	R206B
	R206BY003
	
	шт.
	1
	
	

	
	DN25
	R206B
	R206BY005
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN32
	R206B
	R206BY006
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами, DN 32
	ФСФ
	082X4063R
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	БД
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	8
	
	Сливной

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	8
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Автоматический воздухоотводчик  DN15, PN10, Tmax = 110°С
	NV
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	[bookmark: _GoBack]065B8307RG
	Ридан
	шт.
	2
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основная система:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	52
	
	

	
	 Ø25х3,2
	
	
	
	м
	113
	
	

	
	 Ø32х3,2
	
	
	
	м
	41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	ПЧ+1й этаж

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	м
	52
	
	

	
	 внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	м
	113
	
	

	
	 внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	м
	41
	
	

	
	 внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	м
	3
	
	Гребенка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	   Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	16
	
	

	91. 
	   Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92. 
	   Опора неподвижная по типу ХБ-Б, для трубопровода 
	ОСТ 36-146-88
	
	
	
	
	
	

	
	 Ø25х3,2
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	 Ø32х3,2
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. 
	   Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	21/2,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 
	   Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	21/10,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Крепления узлов управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500")
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500")
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОРПУС 1

	Система теплоснабжения Т12.1/Т22.1

	1. 
	Узел регулирующий СУ-1-230-16/24
	
	
	Ровен
	шт.
	1
	
	установка АВТ-П1 см. альбом 148-0721-ОК-1-0-1,2-1…19-ОВ0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Узел регулирующий СУ-1-40-1.6/24
	
	
	Ровен
	шт.
	1
	
	установка С1-ТЕХ-П1 см. альбом 148-0721-ОК-1-0-1,2-1…19-ОВ0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	 Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN32
	R206B
	R206BY006
	
	шт.
	1
	
	

	
	DN50
	R206B
	R206BY008
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	 Автоматический регулятор перепада давления
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN32
	R206C
	R206CY106
	
	шт.
	1
	
	

	
	DN50
	R206C
	R206CY108
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	2
	
	Слив

	
	DN20
	
	065B8308RG
	
	шт.
	2
	
	Слив

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Штуцер для шланга
	
	
	Valtec
	
	
	
	

	
	DN15
	
	VTr.650.N.0416
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN20
	
	VTr.650.N.0520
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	   БД
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Автоматический воздухоотводчик  DN15, PN10, Tmax = 110°С
	NV
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	2
	
	

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	1
	
	

	
	Ø32х3,2
	
	
	
	м
	22
	
	

	
	Ø50х3,5
	
	
	
	м
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Трубопровод из стальных электросварных неоцинкованных труб
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	

	
	Ø76x3,0
	
	
	
	м
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30 мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	п.м.
	2
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 28 мм
	
	
	
	п.м.
	1
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	п.м.
	22
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	п.м.
	1
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 76 мм
	
	
	
	п.м.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	9
	
	

	
	Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	   Опора неподвижная по типу Т3 серии 4.903-10 вып.4, для трубопровода Ø76x3,0
	Серия 4.903-10 вып.4
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	   Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	18/1,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	   Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	18/8,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	40
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