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		Т11.1.1/Т21.1.1 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ КОРПУС 1

	Электрическое оборудование

	1. 
	 Бытовой электрический конвективный обогреватель в комплекте со шнуром с вилкой/клеммником
	
	
	BALLU
	
	
	
	

	
	1000 Вт
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	1500 Вт
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Оборудование

	1. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Жилые помещения

	
	BWM-090/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	34
	
	

	
	BWM-090/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-100/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-100/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	9
	
	

	
	BWM-110/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	14
	
	

	
	BWM-110/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	12
	
	

	
	BWM-120/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	26
	
	

	
	BWM-120/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	
	BWM-130/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	19
	
	

	
	BWM-130/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	
	BWM-140/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 138 шт. 

	2. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	Жилые помещения

	
	BFM 060/30/24-8/2- Е-SА-SЕ
	
	
	
	компл.
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего spl 195 шт.

	3. 
	Биметаллический радиатор Pianoforte 300 VD с нижним подключением, с присоединительным набором, включающим в себя кран Маевского, вентильную вставку, адаптеры для узлов нижнего подключения, с крепёжными кронштейнами настенными, Ø присоединения – 3/4”
	Pianoforte 500 VD

	
	Royal Thermo
	
	
	
	Жилые помещения с/у

	
	Pianoforte VD 300/80 - секций 4
	
	
	
	компл.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Биметаллический радиатор Pianoforte 500 VD с нижним подключением, с присоединительным набором, включающим в себя кран Маевского, вентильную вставку, адаптеры для узлов нижнего подключения, с крепёжными кронштейнами настенными, Ø присоединения – 3/4”
	Pianoforte 500 VD

	
	Royal Thermo
	
	
	
	Жилые помещения с/у

	
	Pianoforte VD 500/80 - секций 4
	
	
	
	компл.
	12
	
	

	
	Pianoforte VD 500/80 - секций 6
	
	
	
	компл.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 30 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	148-0721-ОК-1-0-1-9-ОВ1.С

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	 Мачук
	
	10.23
	Спецификация оборудования, 
изделий и материалов. Корпус 1. Секция 9
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	 Каменева
	
	10.23
	
	Р
	1
	9

	
	
	
	
	
	ООО «Проектное бюро АПЕКС»

	Н.контр.
	 Куликова 
	
	10.23
	
	

	ГИП
	 Зорин
	
	10.23
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	

	
	BWM-040/30/12-4/2-E BP
	
	
	
	компл.
	16
	
	

	
	BWM-060/30/12-4/2-E BP
	
	
	
	компл.
	15
	
	

	
	BWM-140/30/12-4/2-E BP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-150/30/22-8/2-E BP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с левой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Помещения МОП

	
	BWML-040/30/12-4/2-E BP
	
	
	
	компл.
	14
	
	

	
	BWML-120/30/17-6/2-E BP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWML-150/30/22-8/2-E BP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 49 шт.

	7. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Вестибюли 1 этажа

	
	BWM-040/30/12-4/2-E SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-060/30/07-2/2-E SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-140/30/12-4/2-E SP
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	Вестибюли 1 этажа 

	
	BFM-100/20/24-8/2-E SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM-130/20/24-8/2-E SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM-190/20/24-8/2-E SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM-230/20/24-8/2-E SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 8 шт.

	9. 
	Регистр стальной 4-х рядный гладкотрубный в комплекте краном Маевского и крепежами
	
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Регистр 4х108х800
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Регистр 4х108х1400
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 2 шт.

	10. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	2
	
	Сливной для регистров 

	
	
	
	
	
	
	
	            
	

	11. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	2
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Квартирная станция для системы отопления в комплекте с ультразвуковым теплосчетчиком (интерфейс RS 485), с автоматическим балансировочным клапаном, с возможностью установки хронотермостата и электрического привода
	ШКСО-1Р В1 Л тип 6
	160S05T6R
	Ридан
	шт.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для жилых помещений
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 3 отвода
	
	405011
	
	шт.
	8
	
	

	
	на 4 отвода
	
	405012
	
	шт.
	37
	
	

	
	на 5 отвода
	
	405013
	
	шт.
	7
	
	

	
	на 7 отвода
	
	405015
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Шкаф коллекторный распределительный встраиваемый
	
	
	АО МЭЛ
	
	
	
	

	
	на 3 отвода
	ШКРВ-2545-2,3
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	на 4 и 5 отводов
	ШКРВ-2545-4,5
	
	
	шт.
	44
	
	

	
	на 7 отводов
	ШКРВ-2545-6,7
	
	
	шт.
	8
	
	

	15. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для вестибюля
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 8 отводов
	
	405016
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Шкаф коллекторный распределительный приставной на 8 отводов
	ШРН-3
	VTc.541.0.03
	Valtec
	шт.
	1
	
	Вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы

	1. 
	Обвязка поквартирной станции:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ниппель с переходом на евроконус 1/2”НРх 3/4”НР ЕК   для подключения к станции
	1/2”НРх 3/4”НР ЕК   
	FC10006
	 PRADEX
	шт.
	120
	
	Станция  ВР ½ .- 2 шт. на станцию

	
	Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	120
	
	2 шт на станцию

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Обвязка коллектора жилья:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Угольник НР-ВР 1”
	
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Футорка НР-ВР 3/4”-1”
	
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Сгон 3/4”х80
	
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Кран шаровой 3/4” с американкой
	BVR-FR
	065В8304R
	Ридан
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Муфта редукционная 1/2”х3/4”
	1/2”х3/4”
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Ниппель переходной на евроконус 1/2”х 3/4” ЕК   
	1/2”х 3/4” ЕК   
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Зажимной адаптер 16х2,2-3/4”ВР ЕК   
	16х2,2-3/4”ВР ЕК   
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	526
	
	2 шт. на каждый отвод коллектора (общее кол-во приборов+ стм)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Обвязка отопительных приборов жилой части:
	
	
	
	
	
	
	SPL 195 шт.

	
	Ниппель переходной  (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	390
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус)
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	390
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	390
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	276
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Обвязка коллектора и приборов вестибюля:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4"
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	12
	
	По кол-ву отводов коллектора х2

	
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4"
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	4
	
	По кол-ву отводов коллектора х2

	
	Ниппель переходной (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	16
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 16х2,2
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	12
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 20х2,8
	20х3/4”
	FC10002
	 PRADEX
	шт.
	4
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	16
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	8
	
	2 шт на прибор

	
	Кран шаровой 1” с американкой
	BVR-FR
	065В8305R
	Ридан
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Обвязка СТМ (жилая часть):
	
	
	
	
	
	
	38 шт.

	
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для трубы 16х2,2
	
	F 13001 P13001
	PRADEX
	шт.
	76
	
	Кол-во СТМх2 шт

	
	Уголок 90 град. аксиальный латунный  для трубы 16х2,2
	
	FР 05001
	PRADEX
	шт.
	76
	
	Кол-во СТМх2 шт

	
	Гильза напрессовочная латунная для трубы 16х2,2
	
	FР 10001
	PRADEX
	шт.
	152
	
	Кол-во угольников х 2 шт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Обвязка отопительных приборов (биметаллические радиаторы) в санузлах без СТМ (жилая часть):
	
	
	
	
	
	
	Pianoforte 30 шт.

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус)
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	60
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	60
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	60
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Обвязка регистра:
	
	
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Муфта латунь ВР-ВР 1/2"
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сгон прямой с «американкой» ВР-НР 1/2"
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15
	
	КТ03-S
	PRADEX
	шт.
	203
	
	Для SPL с нижним подключением жил+вест

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Клапан запорный радиаторный прямой  Ду15
	
	KZ 01
	PRADEX
	шт.
	49
	
	Для приборов с боковым подключением

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой прямой Ду15
	
	KT 01
	PRADEX
	шт.
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	Для приборов с боковым подключением+рег

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	2
	
	Для регистров на обратн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Термостатический элемент
	
	ET01
	PRADEX
	шт.
	226
	
	Жилье, консьерж

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	
	065N9625R
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом проходной, Ру = 16 бар, 24В
	
	
	Gidrolock
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	
	11125146
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	  Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	R206B
	R206BY008
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Для стояков МОП/ветка 

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	2
	
	пч

	
	DN20
	
	065B8308RG
	
	шт.
	4
	
	Ветка ПЧ+стояк

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	6
	
	Стояки+вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	Для стояков МОП и проч.

	
	DN15
	R206B
	R206BY003
	
	шт.
	1
	
	пч

	
	DN20
	R206B
	R206BY004
	
	шт.
	2
	
	Ветка ПЧ+стояк

	
	DN25
	R206B
	R206BY005
	
	шт.
	3
	
	Стояки МОП и вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	24
	
	Сливной для стояков и ПЧ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	24
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С
	
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	18
	
	Для стояков

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	18
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Узлы управления в комплекте:
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN40
	
	065N9624R
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN80
	
	065N9627R
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	БД
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Сливной 

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	2
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами
	ФСФ
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN80
	
	082X4067R
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN80
	R206ВF
	R206ВY208
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	 Автоматический регулятор перепада давления
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN40
	R206C
	R206CY107
	
	шт.
	1
	
	МОП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	 Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN40
	R206B
	R206BY007
	
	шт.
	1
	
	МОП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основная система:
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для жилья 
	
	
	PRADEX
	
	
	
	Уточняется монтажной организацией

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	526
	
	

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	240
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота)  для вестибюлей
	
	
	PRADEX
	
	
	
	Уточняется монтажной организацией

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	12
	
	

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, PN10
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	Ø16x2,2
	Т 116
	Т 116
	
	п.м.
	5920
	
	

	
	Ø20x2,8
	Т 120
	Т 120
	
	п.м.
	900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Защитный гофрированный кожух  красный/синий
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	
	CPD25RD / CPD25BL
	PRADEX
	п.м.
	5615
	
	от коллектора до приборов

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для трубы
	Супер Протект
	
	Energoflex
	
	
	
	Красный/синий

	
	Ø16х2,2
	
	
	
	м
	305
	
	вестибюльная группа

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	900
	
	от станции до коллектора, вестибюльная группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клей
	
	
	Energoflex
	л
	5,0
	
	

	
	Липкая лента
	
	
	
	м
	1326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Перфорированная монтажная лента
	
	
	
	м
	955
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	265
	
	

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	198
	
	

	
	Ø25х3,2
	
	
	
	м
	188
	
	

	
	Ø32х3,2
	
	
	
	м
	89
	
	

	
	Ø40х3,5
	
	
	
	м
	164
	
	

	
	Ø50х3,5
	
	
	
	м
	205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Трубопровод из стальных электросварных неоцинкованных труб
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	

	
	Ø76x3,0
	
	
	
	м
	26
	
	

	
	Ø89x4,0
	
	
	
	м
	44
	
	

	
	Ø133x4,5
	
	
	
	м
	3
	
	Гребенки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (Г1), толщиной 20 мм
	Цилиндр Техно 80
	
	Технониколь
	
	
	
	Стояки жилья

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	м
	48
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 28 мм
	
	
	
	м
	28
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	м
	26
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	м
	75
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 48 мм
	
	
	
	м
	141
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	м
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	41
	
	

	
	   Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	940
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30 мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	Подземная часть

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	п.м.
	37
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 28 мм
	
	
	
	п.м.
	40
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	п.м.
	71
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	п.м.
	14
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 48 мм
	
	
	
	п.м.
	23
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	п.м.
	53
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 76 мм
	
	
	
	п.м.
	26
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 89 мм
	
	
	
	п.м.
	44
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 133 мм
	
	
	
	п.м.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	28
	
	

	
	Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	622
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2 / кг
	149 / 14,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2 / кг
	149 / 71,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Неподвижная опора одинарная
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество
	
	
	
	Для стояков

	
	Ø15
	
	НО.СТ.16.015.21.1.С
	
	шт.
	6
	
	

	
	Ø20
	
	НО.СТ.16.020.27.1.С
	
	шт.
	6
	
	

	
	Ø25
	
	НО.СТ.16.025.34.1.С
	
	шт.
	12
	
	

	
	Ø40
	
	НО.СТ.16.040.48.1.С
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Неподвижная опора одинарная
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество
	
	
	
	

	
	Ø50
	
	НО.СТ.16.050.60.1.С
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Опора неподвижная по типу Т3 серии 4.903-10 вып.4, для трубопровода Ø89x4,0
	Серия 4.903-10 вып.4
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Сильфонный компенсатор
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество 
	
	
	
	

	
	Ø15
	
	СТ.16.015.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø20
	
	СТ.16.020.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø25
	
	СТ.16.025.32/10.2
	
	шт.
	10
	
	

	
	Ø40
	
	СТ.16.040.32/10.2
	
	шт.
	12
	
	

	
	Ø50
	
	СТ.16.050.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	291
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Крепления узлов управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500")
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500")
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	   Защитный швеллер 10 L=0,3м для прохода полимерного трубопровода в квартиру
	
	
	
	шт.
	60
	
	По количеству квартир 60

	ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОРПУС 1

	Система отопления БКТ Т11.1.2/Т21.1.2

	1. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	

	
	BWM-040/30/12-4/2-E SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	

	
	BFM-220/20/24-8/2-E SP-SE
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 2 шт.

	3. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15
	
	КТ03-S
	PRADEX
	шт.
	2
	
	Для SPL с нижним подключением

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Термостатический элемент 
	
	ET01
	PRADEX
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4"
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	2
	
	По количеству отводов коллектора х 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 16х2,2
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	2
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4"
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	2
	
	По количеству отводов коллектора х 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 20х2,8
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	2
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ниппель переходной (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	4
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	4
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	2
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Обвязка коллектора : 
	
	
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Футорка НР-ВР 1”-1/2”
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	Угольник НР-ВР 1/2”
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 50мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 80мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Сгон НР-НР 1/2”
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Комплект присоединителей Ду15
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) 
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	для трубы Ø16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	2
	
	

	
	для трубы Ø20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Труба из сшитого полиэтилена  PE-Xa, PN10
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	Ø16х2,2
	Т 116
	Т 116
	
	п.м.
	25
	
	

	
	 Ø20x2,8
	Т 120
	Т 120
	
	п.м.
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Перфорированная монтажная лента
	
	
	
	м
	6,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для труб
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø16х2,2
	Супер Протект
	
	Energoflex
	п.м.
	25
	
	

	
	 Ø20x2,8
	Супер Протект
	
	Energoflex
	п.м.
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клей
	
	
	Energoflex
	л
	0,2
	
	

	
	Липкая лента
	
	
	
	м
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 2 отвода
	
	405010
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Шкаф коллекторный распределительный приставной на 2 отвода
	ШРН-1
	VTc.541.0.01
	Valtec
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.             
	Счётчик визуального считывания выходным интерфейсом RS485, DN15
	
	
	Пульсар
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Универсальный фильтр механической очистки PN 16, DN15
	
	VT.386.N.04
	Valtec
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт. 
	4
	
	ПЧ, сливные

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с «американкой», PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-FR
	065B8303R
	Ридан
	шт.
	2
	
	На коллекторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	2
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Кран шаровой с отводом под термодатчик DN15
	
	VT.247.N.04
	Valtec
	шт.
	1
	
	На коллекторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Магистрали системы отопления БКТ  (нежилых помещений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Посекционные узлы управления, в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	  Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб  Ø32х3,2 для  
  изготовления коллекторов
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м п.
	1
	
	Гребенка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами, DN15
	RJiP Standart FF
	065N9620R
	Ридан
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Автоматический регулятор перепада давления DN15
	R206C
	R206CY103
	Giacomini
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом DN15
	R206B
	R206BY003
	Giacomini
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами, DN 15
	ФСФ
	082X4060R
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	БД
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	Сливной

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	4
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основная система:
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	ПЧ+1й этаж

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	м
	64
	
	

	
	 внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	м
	1
	
	Гребенка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	   Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	   Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	   Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2 / кг
	4 / 0,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	   Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2 / кг
	4 / 2,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	   Опора неподвижная по типу ХБ-Б, для трубопровода Ø15х2,8
	ОСТ 36-146-88
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Крепления узлов управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500")
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500")
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А
	
	
	
	шт.
	4
	
	



	
	
	
	
	
	
	 148-0721-ОК-1-0-1-9-ОВ1.С    
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	9

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	



