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		Т11.1.1/Т21.1.1 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ КОРПУС 1


	Электрическое оборудование

	1. 
	 Бытовой электрический конвективный обогреватель в комплекте со шнуром с вилкой/клеммником
	
	
	BALLU
	
	
	
	

	
	1000 Вт
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	1500 Вт
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Оборудование

	1. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Жилые помещения

	
	BWM-110/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	3
	
	

	
	BWM-120/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	27
	
	

	
	BWM-120/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	3
	
	

	
	BWM-120/30/22-8/2-E SA
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-130/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	26
	
	

	
	BWM-130/30/22-8/2-E SA
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-140/30/12-4/2-E SA
	
	
	
	компл.
	27
	
	

	
	BWM-140/30/17-6/2-E SA
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-140/30/22-8/2-E SA
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	Жилые помещения

	
	BFM 060/30/24-8/2- Е-SА-SЕ
	
	
	
	компл.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 150 шт.

	3. 
	Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Помещения МОП

	
	BWM 040/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	16
	
	

	
	BWM 060/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	15
	
	

	
	BWM 140/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с левой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Помещения МОП

	
	BWML 040/30/12-4/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	14
	
	

	
	BWML 040/30/17-6/2- Е-ВР
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 48 шт.





	
	
	
	
	
	
	148-0721-ОК-1-0-1-6-ОВ1.С

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	 Мачук
	
	10.23
	Спецификация оборудования, 
изделий и материалов. Корпус 1. Секция 6
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	 Каменева
	
	10.23
	
	Р
	1
	9

	
	
	
	
	
	ООО «Проектное бюро АПЕКС»

	Н.контр.
	 Куликова 
	
	10.23
	
	

	ГИП
	 Зорин
	
	10.23
	
	



	5. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	Вестибюль 1 этажа

	
	BWM 040/30/12-4/2- Е-SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM 140/30/12-4/2- Е-SP
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского,  решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное
	SPL Basic FM
	
	SPL
	
	
	
	Вестибюль 1 этажа 

	
	BFM 100/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM 140/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016
	
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	BFM 230/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016
	                               
	
	
	компл.
	1
	
	RAL 7016 «Антрацитово-серый»

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 6 шт.

	7. 
	Регистр стальной 4-х рядный гладкотрубный в комплекте с краном Маевского и крепежами
	
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Регистр 4х108х1100
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Регистр 4х108х1400
	
	
	
	компл.
	3
	                   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 4 шт.

	8. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	Сливной для регистров 

	
	
	
	
	
	
	
	            
	

	9. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	4
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Квартирная станция для системы отопления в комплекте с ультразвуковым теплосчетчиком (интерфейс RS 485), с автоматическим балансировочным клапаном, с возможностью установки хронотермостата и электрического привода
	ШКСО-1Р В1 Л тип 6
	160S05T6R
	Ридан
	шт.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для жилых помещений
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 3 отвода
	
	405011
	
	шт.
	30
	
	

	
	на 4 отвода
	
	405012
	
	шт.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Шкаф коллекторный распределительный встраиваемый
	
	
	АО МЭЛ
	
	
	
	

	
	на 3 отвода
	ШКРВ-2545-2,3
	
	
	шт.
	30
	           
	

	
	на 4 отвода
	ШКРВ-2545-4,5
	
	
	шт.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для вестибюля
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 6 отводов
	
	405014
	
	шт.
	1
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Шкаф коллекторный распределительный приставной на 6 отводов
	ШРН-2
	VTc.541.0.02
	Valtec
	шт.
	1
	
	Вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы

	15. 
	Обвязка поквартирной станции:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ниппель с переходом на евроконус 1/2”НРх 3/4”НР ЕК   для подключения к станции
	1/2”НРх 3/4”НР ЕК   
	FC10006
	 PRADEX
	шт.
	120
	
	Станция  ВР ½ .- 2 шт. на станцию

	
	Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	120
	
	2 шт на станцию

	
	
	
	
	          
	
	
	
	

	16. 
	Обвязка коллектора жилья:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Угольник НР-ВР 1”
	
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Футорка НР-ВР 3/4”-1”
	
	
	                    
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Сгон 3/4”х80
	
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Кран шаровой 3/4” с американкой
	BVR-FR
	065В8304R
	Ридан
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Муфта редукционная 1/2”х3/4”
	1/2”х3/4”
	
	
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Ниппель переходной на евроконус 1/2”х 3/4” ЕК   
	1/2”х 3/4” ЕК 
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	20х2,8-3/4”ВР ЕК   
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	120
	
	2 шт. на коллектор

	
	Зажимной адаптер 16х2,2-3/4”ВР ЕК   
	16х2,2-3/4”ВР ЕК   
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	420
	
	2 шт. на каждый отвод коллектора (общее кол-во приборов+ отводы СТМ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Обвязка отопительных приборов жилой части:
	
	
	
	
	
	
	SPL 150 шт.

	
	Ниппель переходной  (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	300
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус)
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	300
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	300
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	180
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Обвязка коллектора и приборов вестибюля:
	 
	
	
	
	
	              
	

	
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4"
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	10
	
	По кол-ву отводов коллектора х2

	
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4"
	20х3/4”
	FC10002
	PRADEX
	шт.
	2
	
	По кол-ву отводов коллектора х2

	
	Ниппель переходной (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	12
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 16х2,2
	16х3/4”
	FC10001
	 PRADEX
	шт.
	10
	
	2 шт на прибор

	
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 20х2,8
	20х3/4”
	FC10002
	 PRADEX
	шт.
	2
	
	2 шт на прибор

	
	Фиксатор колена для радиатора
	                                               
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	12
	
	2 шт на прибор

	
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	6
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой 1” с американкой
	BVR-FR
	065В8305R
	Ридан
	шт.
	2
	              
	2 шт. на коллектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Обвязка СТМ (жилая часть):
	                                               
	
	
	
	
	
	60 шт.

	
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для трубы 16х2,2
	
	P13001
	PRADEX
	шт.
	120
	
	Кол-во СТМх2 шт

	
	Уголок 90 град. аксиальный латунный  для трубы 16х2,2
	
	FР 05001
	PRADEX
	шт.
	120
	
	Кол-во СТМх2 шт

	
	Гильза напрессовочная латунная для трубы 16х2,2
	
	FР 10001
	PRADEX
	шт.
	240
	
	Кол-во угольников х 2 шт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Обвязка регистра:
	
	
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Муфта латунь ВР-ВР 1/2"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Сгон прямой с «американкой» ВР-НР 1/2"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15
	
	КТ03-S
	PRADEX
	шт.
	156
	
	Для SPL с нижним подключением жил+вест

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Клапан запорный радиаторный прямой  Ду15
	
	KZ 01
	PRADEX
	шт.
	48
	
	Для приборов с боковым подключением

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой прямой Ду15
	
	KT 01
	PRADEX
	шт.
	52
	
	Для приборов с боковым подключением + регистры

	
	
	
	
	       
	
	
	
	

	24. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	Для регистров на обратн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Термостатический элемент
	
	ET01
	PRADEX
	шт.
	151
	
	Жилье (без СТМ), консьерж

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN65
	
	065N9626R
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом проходной, Ру = 16 бар, 24В
	
	
	Gidrolock
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN50
	
	11125146
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	Для стояков жилья

	
	DN65
	R206ВF
	R206ВY206
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	       
	
	
	
	

	29. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Для стояков МОП/ветка 

	
	DN20
	
	065B8308RG
	
	шт.
	4
	
	Ветка ПЧ+ЛК

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	6
	
	стояки+вестибюль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	Для стояков МОП и проч.

	
	DN20
	R206B
	R206BY004
	
	шт.
	2
	
	ПЧ+ЛК

	
	DN25
	R206B
	R206BY005
	
	шт.
	3
	
	Стояки МОП и вестибюль

	
	
	
	
	       
	
	
	             
	

	31. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	16
	
	Сливн. для ст., магист., ПЧ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	16
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С
	
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	14
	
	Для стояков, магистраль

	
	
	
	
	       
	
	
	
	

	34. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	14
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Узлы управления в комплекте:
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	RJiP Standart FF
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN40
	
	065N9624R
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN80
	
	065N9627R
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	БД
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	       
	
	
	
	

	38. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С
	BVR-R
	
	Ридан
	
	
	
	Сливной 

	
	DN15
	
	065B8307RG
	
	шт.
	2
	
	

	
	DN25
	
	065B8309RG
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	2
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами
	ФСФ
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN80
	
	082X4067R
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN80
	R206ВF
	R206ВY208
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	 Автоматический регулятор перепада давления
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN40
	R206C
	R206CY107
	
	шт.
	1
	
	МОП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	 Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 
	
	
	Giacomini
	
	
	
	

	
	DN40
	R206B
	R206BY007
	
	шт.
	1
	
	МОП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основная система:
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для жилья 
	
	
	PRADEX
	
	
	
	Уточняется монтажной организацией

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	420
	
	От коллектора к приборам

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	240
	
	От станции до коллектора

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота)  для вестибюлей
	
	
	PRADEX
	
	
	
	Уточняется монтажной организацией

	
	для трубы 16х2,2
	
	P13001
	
	шт.
	10
	
	

	
	для трубы 20х2,8
	
	P13002
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, PN10
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	Ø16x2,2
	Т 116
	Т 116
	
	п.м.
	3802
	
	

	
	Ø20x2,8
	Т 120
	Т 120
	
	п.м.
	1138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Защитный гофрированный кожух  красный/синий
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	
	CPD25RD / CPD25BL
	PRADEX
	п.м.
	3606
	      
	от коллектора до приборов в жилье

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для трубы
	Супер Протект
	
	Energoflex
	
	
	
	Красный/синий

	
	Ø16х2,2
	
	
	
	м
	196
	
	вестибюльная группа

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	1140
	
	от станции до коллектора, вестибюльная группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клей
	
	
	Energoflex
	л
	5,5
	
	

	
	Липкая лента
	
	
	
	м
	1470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Перфорированная монтажная лента
	
	
	
	м
	691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	341
	
	

	
	Ø20х2,8
	
	
	
	м
	170
	
	

	
	Ø25х3,2
	
	
	
	м
	148
	
	

	
	Ø32х3,2
	
	
	
	м
	38
	
	

	
	Ø40х3,5
	
	
	
	м
	74
	
	

	
	Ø50х3,5
	
	
	
	м
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Трубопровод из стальных электросварных неоцинкованных труб
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	

	
	Ø76x3,0
	
	
	
	м
	114
	
	

	
	Ø89x4,0
	
	
	
	м
	67
	
	

	
	Ø133x4,5
	
	
	
	м
	2
	
	Гребенки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (Г1), толщиной 20 мм
	Цилиндр Техно 80
	
	Технониколь
	
	
	
	Стояки жилья

	
	внутренний диаметр цилиндра 22 мм
	воздушник
	
	
	м
	46
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	м
	7
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	м
	33
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 48 мм
	
	
	
	м
	40
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 60 мм
	
	
	
	м
	66
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 76 мм
	
	
	
	м
	72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	25
	               
	

	
	   Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	528
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Опора неподвижная по типу Т3 серии 4.903-10 вып.4, для трубопровода Ø89x4,0
	Серия 4.903-10 вып.4
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30 мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	Подземная часть

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	п.м.
	102
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 28 мм
	
	
	
	п.м.
	31
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 35 мм
	
	
	
	п.м.
	56
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	п.м.
	5
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 48 мм
	
	
	
	п.м.
	34
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 76 мм
	
	
	
	п.м.
	42
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 89 мм
	
	
	
	п.м.
	67
	
	

	
	внутренний диаметр цилиндра 133 мм
	
	
	
	п.м.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	30
	
	

	
	Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	678
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	128/12,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	128/61,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Неподвижная опора одинарная
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество
	
	
	
	Для стояков

	
	Ø15
	
	НО.СТ.16.015.21.1.С
	
	шт.
	6
	
	

	
	Ø20
	
	НО.СТ.16.020.27.1.С
	
	шт.
	8
	
	

	
	Ø25
	
	НО.СТ.16.025.34.1.С
	
	шт.
	2
	
	

	
	Ø32
	
	НО.СТ.16.032.42.1.С
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø40
	
	НО.СТ.16.040.48.1.С
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 
	Неподвижная опора одинарная
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество
	
	
	
	

	
	Ø50
	
	НО.СТ.16.050.60.1.С
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø65
	
	НО.СТ.16.065.76.1.С
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Сильфонный компенсатор
	Союзфлекс-Термо
	
	Сантехкачество 
	
	
	
	

	
	Ø15
	
	СТ.16.015.32/10.2
	
	шт.
	2
	
	

	
	Ø20
	
	СТ.16.020.32/10.2
	
	шт.
	6
	
	

	
	Ø25
	
	СТ.16.025.32/10.2
	
	шт.
	2
	
	

	
	Ø32
	
	СТ.16.032.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø40
	
	СТ.16.040.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	Ø50
	
	СТ.16.050.32/10.2
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Крепления узлов управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500")
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500")
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 
	   Защитный швеллер 10 L=0,3м для прохода полимерного трубопровода в квартиру
	
	
	
	шт.
	60
	
	По количеству квартир 60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОРПУС 1

	Система отопления БКТ Т11.1.2/Т21.1.2

	1. 
	Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны
	SPL Basic WM
	
	SPL
	
	
	
	

	
	BWM-040/30/12-4/2-E SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-100/30/12-4/2-E SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	BWM-130/30/12-4/2-E SP
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15
	
	КТ03-S
	PRADEX
	шт.
	3
	
	Для SPL с нижним подключением

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Термостатический элемент 
	
	ET01
	PRADEX
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4"
	16х3/4” 
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	6
	
	По количеству отводов коллектора х 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 16х2,2
	16х3/4”
	FC10001
	PRADEX
	шт.
	6
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ниппель переходной (евроконус)
	3/4”х1/2”
	FC10006
	PRADEX
	шт.
	6
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Фиксатор колена для радиатора
	                                             
	FPB39311
	PRADEX
	шт.
	6
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Защитная гильза к приборам отопления 
	
	PR021W
	PRADEX
	шт.
	6
	
	2 шт на прибор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Обвязка коллектора : 
	
	
	
	
	
	
	По стандарту ПИК

	
	Футорка НР-ВР 1”-1/2”
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	Угольник НР-ВР 1/2”
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 50мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 80мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Сгон НР-НР 1/2”
	
	
	
	шт.
	1
	
	1 шт. на коллектор

	
	Комплект присоединителей Ду15
	
	
	
	шт.
	2
	
	2 шт. на коллектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Шкаф коллекторный распределительный приставной на 3 отвода
	ШРН-1
	VTc.541.0.01
	Valtec
	шт.
	1
	
	БКТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) D16
	
	P13001
	PRADEX
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Труба из сшитого полиэтилена  PE-Xa, PN10
	
	
	PRADEX
	
	
	
	

	
	16х2,2
	Т 116
	Т 116
	
	п.м.
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для трубы Ø20х2,8
	Супер Протект
	
	Energoflex
	п.м.
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клей
	
	
	Energoflex
	л
	0,2
	
	

	
	Липкая лента
	
	
	
	м
	47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами
	
	
	Апогей
	
	
	
	

	
	на 3 отвода 
	
	405011
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Счётчик визуального считывания выходным интерфейсом RS485, DN15
	
	
	Пульсар
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Универсальный фильтр механической очистки PN 16, DN15
	
	VT.386.N.04
	Valtec
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	                      Ридан
	      
	4
	
	ПЧ, сливные

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с «американкой», PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-FR
	065B8303R
	Ридан
	шт.
	2
	
	На коллекторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	2
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Кран шаровой с отводом под термодатчик DN15
	
	VT.247.N.04
	Valtec
	шт.
	1
	
	На коллекторе для теплосч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Перфорированная монтажная лента
	
	
	
	м
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Магистрали системы отопления БКТ  (нежилых помещений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Посекционные узлы управления, в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	  Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб  Ø32х3,2 для  
  изготовления коллекторов
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м п.
	1
	
	Гребенка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Шаровой кран фланцевый  PN 16, Tmax=150°С, рукоятка,  с ответными фланцами
	
	
	Ридан
	
	
	
	

	
	DN15
	RJiP Standart FF
	065N9620R
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Автоматический регулятор перепада давления DN15
	R206C
	R206CY103
	Giacomini
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом DN15
	R206B
	R206BY003
	Giacomini
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами, DN 15
	ФСФ
	082X4060R
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Термометр биметаллический с гильзой
	
	ТБ
	БД
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Манометр
	
	ДМ-02
	БД
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	4
	
	Сливной/воздухоотводчик

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Штуцер для шланга DN15
	
	VTr.650.N.0416
	Valtec
	шт.
	4
	
	Для кранов BVR-R

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С
	
	VT.502.NV.04
	Valtec
	шт.
	2
	
	 магистраль

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15
	BVR-R
	065B8307RG
	Ридан
	шт.
	2
	
	В комплекте с воздухоотводчиком

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основная система:
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15х2,8
	
	
	
	м
	61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30мм
	BOS-PIPE НФ 
	
	BOS
	
	
	
	ПЧ+1й этаж

	
	внутренний диаметр цилиндра 21 мм
	
	
	
	м
	61
	
	

	
	 внутренний диаметр цилиндра 42 мм
	
	
	
	м
	1
	
	Гребенка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	   Бандажная лента 0,8х20
	ГОСТ 13726-97
	
	
	кг
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	   Пряжка для бандажной ленты
	
	
	
	шт.
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	   Опора неподвижная по типу ХБ-Б, для трубопровода Ø15х2,8
	ОСТ 36-146-88
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	   Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз
	ГОСТ 25129-82
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	4/0,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	   Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза
	ГОСТ 10503-71
	
	ТПК ИНФРАХИМ
	м2/кг
	4/2,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Металлические конструкции для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Крепления узлов управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500")
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5"
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500")
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А
	
	
	
	шт.
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