
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект 2-10..14-АИ1.3 изм.1 «Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП)
 Отделочные чертежи. Корпус 2. Секция 10-14.» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской 
обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 
район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (ВАО)

Дата замечаний: 22.11.2024
19.10.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответ на замечания

	         Отклонения от ПД
	

	1. 
	
	В АИ, РД АР и в ПД АР привести в соответствие открывание дверей в МОП 1-го и типового этажа в помещении консьержа, колясочной, с/у, ПУИ и помещениях мусоропровода.

Например, 
10 секция
2-10..14-АИ1.3 изм.1                      1-0-2-10..13..3-АР3.1 лист 2           ПД-АР2.ПЗ лист 30
 [image: ]       [image: ]       [image: ]

Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД.
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	2. 
	7-11
	В 2-10..14-АИ1.3 для отделки потолка в с/у консьержа и ПУИ указан подвесной потолок из ГСП-Н2 с последующей улучшенной окраской
В ПД-АР1.ПЗ лист 39 МГЭ от 14.09.2023 указана только улучшенная окраска
Привести в соответствие.
Учесть в ПД устройство подвесного потолка. 
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	3. 
	2-41
	В ПД-АР1.ПЗ лист 38,39 МГЭ от 14.09.2023 в МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотрен потолок «Грильято» с размером ячейки 100х100 мм:
[image: ]
В 2-10..14-АИ1.3 – «Грильято» с ячейкой 75х75мм
[image: ]
Привести ПД в соответствие с РД.
Применить подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве

В 2-10..14-АИ1.3 изм.1 указан подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве.

Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД.
	


	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	4. 
	
	Привести в соответствие наличие, расположение и размеры контрастных полос в МОП 1-го и типового этажа между АИ и ПД-ОДИ-ГЧ 

На примере корпуса 2 секции 15
 ПД ОДИ-ГЧ                                                          2-15..19-АИ1.4 изм.1                                    
[image: ]         [image: ]
[image: ]
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	5. 
	
	[image: ]- исключить данную информацию в ПД АР1.ПЗ
	123-ФЗ
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	        Оформление и комплектация тома
	

	1. 
	1
	Указать номера комплектов
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
	Снято
21.11.2024
	

	2. 
	1
	[image: ]
[image: ]
Дополнить ведомость ссылочных и прилагаемых документов альбомом ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ, версия 1 08/2023
	
	Снято
21.11.2024
	

	3. 
	1
	Исключить данное примечание с ссылкой на другой комплект
[image: ]
В комплекте 2-10..14-АИ1.3 предоставить развертки стен МОП типового этажа и лестничной клетки  1-го и типового этажа (достаточно предоставить развертки для одной из секций, рассматриваемых в данном комплекте: 10,11,12,13 или 14)
	ФР-11-11142/21 от 08.06.2021
О разработке раздела «Архитектурные интерьеры»
	Снято
21.11.2024
	

	4. 
	2-6
	На плане полов указать отметки ур.ч.пола для всех помещений 1-го этажа
	
	Снято
21.11.2024
	

	5. 
	2-6
	Исключить данное примечание, информацию предоставить в данном комплекте
[image: ]
	
	Снято
21.11.2024
	

	6. 
	17-26
	На всех развертках для всех помещений указать отметки ур.ч.пола и отметки подвесного потолка 
	
	Снято
21.11.2024
	

	7. 
	32-36
	Для одного типа отделки потолка рекомендуется применять одно обозначение:
улучшенная покраска белой краской
[image: ]
	
	Для учета в работе
	

	8. 
	43
	Указать номера комплектов АР
[image: ]
	
	Снято
21.11.2024
	

	9. 
	2-6
44
	Представить схему узла порога ПУИ. 

В 2-10..14-АИ1.3 изм.1 представлен типовой узел порога в санузле и ПУИ, порог из керамогранитной плитки высотой 15 мм.
[image: ]
В АР3.1 лист 4 в спецификации элементов заполнения дверных проемов 1 этажа для помещения ПУИ указана дверь со стационарным порогом 14 мм.
 [image: ][image: ] [image: ] [image: ]
Привести к взаимному соответствию конструкцию порога и его высоту между комплектами
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	В АР3.1 указан порог в составе дверной коробки, данный порог имеет высоту 14мм, который устанавливается на порог в конструктивном исполнении высотой 15мм, что указано в альбоме ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ

	10. 
	44
	На узлах №4.1 и 4.2 указать правильные ссылки на листы 
[image: ]   [image: ]
7-11, 32-36                                   12-16, 37-41
	
	Снято
21.11.2024
	

	11. 
	
	Представлена схема порога противопожарной двери со стационарным порогом
[image: ]
В АР3.2 изм.3 противопожарная дверь со стационарным порогом указана только для помещения мусоропровода.
В лифтовом холле указаны двери с автоматически выпадающим порогом
[image: ]
[image: ]
Представить схему узла порога противопожарной двери на путях эвакуации.
	
	Снято
21.11.2024
	

	12. 
	2-41
	На планах полов, потолков, стен и на развертках указать правильные ссылки на листы с узлами 
 [image: ] 
	
	Снято
21.11.2024
	

	        Проектные решения
	

	1. 
	7-11
32-36
	Для запотолочного пространства потолка «Грильято» 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен

2-10..14-АИ1.3 изм.1 
[image: ]
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	Снято
21.11.2024
	

	2. 
	2-6
44
	В 2-10..14-АИ1.3
[image: ]
ни на одном плане полов грязезащитная решетка не примыкает вплотную к порогу двери так, как показано на схеме узла №1.2.
Уточнить. Замаркировать данный узел на планах полов или исключить.
[image: ]
[image: ]

2-10..14-АИ1.3 изм.1 
Данный узел исключен
	
	Снято
21.11.2024
	

	3. 
	2-6
44
	Согласно АР3.1 в тамбурах и вестибюле одинаковый уровень чистого пола
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
 В 2-10..14-АИ1.3 представлена схема с перепадом уровня пола между 1-ым и 2-ым тамбуром
[image: ]
Привести в соответствие.

Указать высоту порога между тамбурами 1 и 2 
[image: ]

Представить схему узла стыковки с напольным покрытием порога между 2-ым тамбуром и вестибюлем. Замаркировать на плане полов.
[image: ]
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	Принято. Высота порога указана, узел откорректирован, на планах полов замаркирован узел  с указанием выполнения по узлу 3.2, который является типовым по устройству порога в тамбуре

	4. 
	27-31
	Исключить все несоответствия с комплектами АР.

Уточнить наличие обеспыливающей пропитки по наливному полу на этажных и межэтажных площадках.
В 2-10..14-АИ1.3 изм.1 укрепляющая обеспыливающая пропитка Элакор указана только по сборным маршам
[image: ]
[image: ]
В АР3.1, 3.2 по наливному полу маршей, лестничных площадках указана упрочняющая и обеспыливающая пропитка.
[image: ] [image: ]
Привести к взаимному соответствию.
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	Принято, внесено уточнение

	5. 
	44
	На разрезе лестницы в уровне 1 этажа указан плинтус ПК2 из керамогранита Unitile 
[image: ]
На планах полов и фрагментах (лист 44, 2-6) плинтус ПК2 из керамогранита Kerama Marazzi арт.SG155900R Сенат 
[image: ]
Привести информацию к взаимному соответствию.
	
	Впервые
21.11.2024
	[bookmark: _GoBack]Принято. Информация приведена к взаимному соответствию



	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	
	Эксперт 2 категории
инженерно-технологического 
управления Резниченко Е.В.
тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695
e-mail: Elena.Reznichenko@mosfr.ru
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