
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект 1-5..9-АИ1.2 «Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП)
 Отделочные чертежи. Корпус 1. Секция 5-9.» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской 
обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 
район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (ВАО)

Дата замечаний: 19.10.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответ на замечание

	         Отклонения от ПД

	1. 
	7-11
33-37
	В ПД-АР1.ПЗ лист 38,39 МГЭ от 14.09.2023 в МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотрен потолок «Грильято» с размером ячейки 100х100 мм:
[image: ]
В 1-1..4-АИ1.1 – «Грильято» 75х75мм
[image: ]
Привести в соответствие.
Применить подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве
	

Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	впервые
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	2. 
	7-11
	В 1-1..4-АИ1.1 для отделки потолка в с/у консьержа и ПУИ указан подвесной потолок из ГСП-Н2 с последующей улучшенной окраской
В ПД-АР1.ПЗ лист 39 МГЭ от 14.09.2023 указана только улучшенная окраска
Привести в соответствие.
Учесть в ПД устройство подвесного потолка. 
	
	впервые
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	3. 
	2-34

	Привести в соответствие открывание дверей в МОП 1-го и типового этажа в помещении консьержа, колясочной, с/у, ПУИ и в помещении мусоропровода в АИ, в РД АР и в ПД АР.
	
	впервые
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	4. 
	2-6
28-32
	Привести в соответствие наличие, расположение и размеры контрастных полос в МОП 1-го и типового этажа в АИ и в ПД-ОДИ-ГЧ 
	
	впервые
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	5. 
	
	В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 класс пожарной опасности для корпуса 2 указать в соответствии с разделом ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 МГЭ от 14.09.2023 и 123-ФЗ      
В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 для 1-го и 2-го корпуса указан разный класс пожарной опасности при одинаковой этажности секций 
                           ПД-АР1.ПЗ лист 36,37
[image: ]- исключить данную информацию в ПД АР1.ПЗ
	123-ФЗ
	впервые
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	        Оформление и комплектация тома

	1. 
	1
	Указать номера комплектов
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	2. 
	1
	[image: ]
[image: ]
Дополнить ведомость ссылочных и прилагаемых документов альбомом ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ, версия 1 08/2023
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	3. 
	1
	Исключить данное примечание с ссылкой на другой комплект
[image: ]
В комплекте 2-10..14-АИ1.3 предоставить развертки стен МОП типового этажа и лестничной клетки  1-го и типового этажа (достаточно предоставить развертки для одной из секций, рассматриваемых в данном комплекте: 5,6,7,8 или 9)
	ФР-11-11142/21 от 08.06.2021
О разработке раздела «Архитектурные интерьеры»
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	4. 
	2-6
	Исключить данное примечание, информацию предоставить в данном комплекте
[image: ]
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	5. 
	17-27
	На всех развертках для всех помещений указать отметки ур.ч.пола и отметки подвесного потолка 
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	6. 
	33-37
	Для одного типа отделки потолка рекомендуется применять одно обозначение:
улучшенная покраска белой краской
[image: ]
	
	Для учета в работе
	

	7. 
	44
	Указать номера комплектов АР
[image: ]
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	8. 
	
	Представить схему узла порога ПУИ. 
АР3.1
[image: ] [image: ] [image: ]
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения. Узел №3.1 предназначен для помещений с.у. и ПУИ

	9. 
	45
	Представлена схема порога противопожарной двери со стационарным порогом
[image: ]
В АР3.2 противопожарная дверь со стационарным порогом указана только для помещения мусоропровода.
В лифтовом холле указаны двери с автоматически выпадающим порогом
[image: ]
[image: ]
Представить схему узла порога противопожарной двери на путях эвакуации.
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения. Название узла №3.4 откорректировано

	        Проектные решения

	1. 
	7-11
33-37
	Для запотолочного пространства потолка «Грильято» 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	2. 
	2-5
38
	Ни на одном плане полов грязезащитная решетка не примыкает к порогу двери,
[image: ]
 как показано на схеме узла №1.2.
Уточнить. Замаркировать данный узел на планах полов. Или исключить.
[image: ]
[image: ]
	
	впервые
	[bookmark: _GoBack]Принято.
Внесены изменения. Данный узел исключен

	3. 
	45
	Согласно планам полов в 1-5..9-АИ1.2 и планам в АР3.1 в тамбурах и вестибюле одинаковый уровень чистого пола
[image: ]     [image: ]
 В 1-5..9-АИ1.2 представлена схема с перепадом уровня пола между 1-ым и 2-ым тамбуром
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	впервые
	Принято.
Внесены изменения

	4. 
	
	Исключить все несоответствия с комплектами АР.
	
	впервые
	Учтено

	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
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