Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Раздел АИ3 изм.2 «Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи.»
по адресу «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12)(ВАО)».

[bookmark: _Hlk149644693]  дата замечаний: 03.07.2024
24.01.2024

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус

	Отклонения от ПД

	1. 
	3
	 В АИ3 на плане отделки пола в рабочем зале ЦИН, в комнате персонала и информационной зоне указан керамогранитная плитка 130*800*11мм
В ПД АР1.ПЗ МГЭ от 14.09.2023 лист 42 керамогранитная плитка 1195*200*11 мм
Привести в соответствие  
	
	Снято
03.07.2024

	2. 
	3
	Привести в соответствие расположение мебели в АИ3 и ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3 
                      АИ3
[image: ] 
ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3 
[image: ]
	
	Снято
03.07.2024

	3. 
	3
	Привести в соответствие расположение, размер и наличие тактильно-контрастных напольных указателей в АИ3 и ПД ОДИ лист 3 
                                  АИ3                                                               ПД ОДИ лист 3         
[image: ]               [image: ]
	
	Снято
03.07.2024

	Оформление и комплектование тома

	1. 
	
	Обозначить место начала раскладки плитки от стены или дверного проема
[image: ]

Выполнено
	
	Повторно
03.07.2024

	2. 
	
	В помещениях с/у и ПУИ ЦИН предусмотреть устройство подвесного потолка на высотной отметке +2700÷3000мм от ур.ч.п.
	
	Снято
03.07.2024

	3. 
	5
	В АИ3 на плане отделки стен в зоне ресепшен исключить окраску RAL 6018
	
	Снято
03.07.2024

	4. 
	
	Указать высоту 210 см окраски стены грифельной краской в детском уголке 
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
	Снято
03.07.2024

	5. 
	4-7
	В АИ не указывать артикулы, марки для оборудования и оконечных устройств  (розетки, светильники, выключатели, сантехническое оборудование, отопительные приборы, осветительные приборы).
Спецификации и планы с расстановкой оборудования и оконечных устройств включить в соответствующие инженерные комплекты, в АИ указать ссылки на данные комплекты.

Исключить спецификации сантехнического оборудования и привязки указанные на развертках 
Планы и спецификации с расстановкой светильников 

Выполнено
	
	Повторно
03.07.2024

	6. 
	
	Исключить ссылку на №516-ПП ( №516-ПП к ЦИН отношение не имеет)
[image: ]

[bookmark: _GoBack]Выполнено





	
	Повторно
03.07.2024

	Проектные решения

	1     
	3,10
	В АИ3 лист 10 указан перепад пола 10 мм на узле стыковки порога двери с напольным покрытием в тамбуре ЦИН, на плане отделки пола лист 3 перепад отсутствует
Привести в соответствие
	
	Снято
03.07.2024

	2     
	
	Исключить несоответствия с комплектом АР
	
	Для учета в работе



	Специалист инженерно-технологического 
управления Бабурина Н.Д.
+7(495)651-07-97, доб.77698
e-mail: Natalia.Baburina@mosfr.ru
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