Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Раздел АИ3 «Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи.»
по адресу «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12)(ВАО)».

[bookmark: _Hlk149644693]  дата замечаний: 24.01.2024

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответы на замечания
 16.02.2024

	Отклонения от ПД
	

	1. 
	3
	 В АИ3 на плане отделки пола в рабочем зале ЦИН, в комнате персонала и информационной зоне указан керамогранитная плитка 130*800*11мм
В ПД АР1.ПЗ МГЭ от 14.09.2023 лист 42 керамогранитная плитка 1195*200*11 мм
Привести в соответствие  

	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено

	2. 
	3
	Привести в соответствие расположение мебели в АИ3 и ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3  
                      АИ3  
[image: ] 
ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3 
[image: ]
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено

	3. 
	3
	Привести в соответствие расположение, размер и наличие тактильно-контрастных напольных указателей в АИ3 и ПД ОДИ лист 3 
                                  АИ3                                                               ПД ОДИ лист 3         
[image: ]               [image: ]




	
	Впервые
24.01.2024
	Разночтения ПД и РД будут устранены при следующем перезаходе в МГЭ. Гарантийное письмо от 07.12.2023 №2/1-26738-И

	Оформление и комплектование тома
	

	1. 
	
	Обозначить место начала раскладки плитки от стены или дверного проема

	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено

	2. 
	
	В помещениях с/у и ПУИ ЦИН предусмотреть устройство подвесного потолка на высотной отметке +2700÷3000мм от ур.ч.п.  
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.

	3. 
	5
	В АИ3 на плане отделки стен в зоне ресепшен исключить окраску RAL 6018  
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.

	4. 
	
	Указать высоту 210 см окраски стены грифельной краской в детском уголке  
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.

	5. 
	
	В АИ не указывать артикулы, марки для оборудования и оконечных устройств  (розетки, светильники, выключатели, сантехническое оборудование, отопительные приборы, осветительные приборы).
Спецификации и планы с расстановкой оборудования и оконечных устройств включить в соответствующие инженерные комплекты, в АИ указать ссылки на данные комплекты.  
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.

	6. 
	
	Исключить ссылку на №516-ПП ( №516-ПП к ЦИН отношение не имеет)  
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.

	Проектные решения
	

	1     
	3,10
	В АИ3 лист 10 указан перепад пола 10 мм на узле стыковки порога двери с напольным покрытием в тамбуре ЦИН, на плане отделки пола лист 3 перепад отсутствует
Привести в соответствие 
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.

	2     
	
	[bookmark: _GoBack]Исключить несоответствия с комплектом АР  
	
	Впервые
24.01.2024
	Выполнено.



	Специалист инженерно-технологического 
управления Бабурина Н.Д.
+7(495)651-07-97, доб.77698
e-mail: Natalia.Baburina@mosfr.ru
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