Согласовано











Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.



Согласовано











Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.



	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система В1.1 (с/у консьержа, ПУИ, мусорокамера и наружный поливочный кран)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	35,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	22
	
	

	1.2. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	4
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	12,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	3
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	10
	
	Допускается замена на RC

	3. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	10,0
	
	

	3.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	4
	
	

	3.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	3.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	4
	
	

	4. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	4.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	4.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	3
	
	

	4.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	3
	
	

	4.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	3
	
	

	5. 
	Поливочный кран внутренний, в том числе:
	
	
	
	компл
	1
	
	

	5.1. 
	Смеситель для душа со штуцером под шланг
	
	
	
	шт
	1
	
	

	5.2. 
	Шланг напорный В(II) 16мм (10 атм) L=20м, с хомутами
	ГОСТ 18698-79
	
	
	шт
	1
	
	

	5.3. 
	Штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2"х16 мм
	
	VTr.654.N.0416
	Valtec
	шт
	1
	
	

	6. 
	Поливочный кран наружный в фасаде, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	6.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	2
	
	

	6.2. 
	Шланг напорный В(II) 25мм (10 атм) L=25м, с хомутами
	ГОСТ 18698-79
	
	
	шт
	2
	
	

	6.3. 
	Штуцер для шланга с наружной резьбой 1"х25 мм
	
	SM04-25
	TIM
	шт
	2
	
	

	7. 
	Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2"
	
	VT.392.N.04
	Valtec
	шт
	1
	
	

	8. 
	Смеситель душевой
	
	
	
	шт
	1
	
	

	9. 
	Сигнализатор потока жидкости (СПЖ)
	
	СТРИМ V4
	ЗАО "Спецавтоматика"
	шт
	1
	
	

	10. 
	Ороситель спринклерный водяной универсальный
	
	СВУ-К80М
	ЗАО "Спецавтоматика"
	шт
	3
	
	

	11. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	11.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	3
	
	

	11.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	6
	
	

	11.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	6
	
	

	12. 
	Узел подключения наружного поливочного крана в подвале Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	12.1. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	2
	
	

	12.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	2
	
	

	12.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	2
	
	

	12.4. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø25
	
	VT.087.N.0645
	Valtec
	шт
	2
	
	

	12.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	6
	
	

	12.6. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø25
	
	VT.193.N.06
	Valtec
	шт
	2
	
	

	12.7. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	2
	
	

	13. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	30,0
	
	

	14. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	2,0
	
	

	15. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	15,0
	
	

	16. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	10,0
	
	

	17. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Система В1.1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	199,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	49
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	165
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	200,0
	
	

	2.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø50
	
	AFG060
	DINARM
	шт
	20
	
	

	2.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	40
	
	

	2.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø50
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	10
	
	

	2.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	211
	
	Допускается замена на RC

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	216,0
	
	

	3.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø65
	
	AFG076
	DINARM
	шт
	12
	
	

	3.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	20
	
	

	3.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø65
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	6
	
	

	3.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	214
	
	Допускается замена на RC

	3.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø65х50
	
	GRT076R060
	DINARM
	шт
	44
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	5. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø40х6.7, в том числе:
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	5.1. 
	Заглушка Ø40
	
	
	РосТерм
	шт
	6
	
	

	5.2. 
	Угольник, 90° Ø40
	
	
	РосТерм
	шт
	2
	
	

	6. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	1540,0
	
	

	6.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	176
	
	

	6.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	154
	
	

	6.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	330
	
	

	7. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	88
	
	

	7.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	88
	
	

	7.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	88
	
	

	7.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	88
	
	

	7.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	88
	
	

	7.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	88
	
	

	8. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	8.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	8.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	9. 
	Узел подключения в подвале Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	9.1. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	8
	
	

	9.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	8
	
	

	9.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	8
	
	

	9.4. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	9.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	8
	
	

	9.6. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	8
	
	

	10. 
	Узел подключения стояка ВПВ к квартирному, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	10.1. 
	Тройник переходной резьбовой под муфту Ø65х1”
	
	TRT076R001
	DINARM
	шт
	2
	
	

	10.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	2
	
	

	10.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	2
	
	

	10.4. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	2
	
	

	10.5. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	2
	
	

	10.6. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	2
	
	

	11. 
	Шкаф пожарный 700Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе:
	
	ШПК-320-12 ВЗБ
	АО "НПО Пульс"
	компл
	5
	
	

	11.1. 
	Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм
	
	
	
	шт
	10
	
	

	11.2. 
	Огнетушитель порошковый
	
	ОП-4
	
	шт
	10
	
	

	12. 
	Шкаф пожарный 540Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе:
	
	ШПК-320-21 ВЗБ
	АО "НПО Пульс"
	компл
	22
	
	

	12.1. 
	Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм
	
	
	
	шт
	44
	
	

	13. 
	Пожарный кран, в том числе:
	
	
	
	компл
	54
	
	

	13.1. 
	Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения
	
	КПЧМ 50-1
	АПОГЕЙ
	шт
	54
	
	

	13.2. 
	Головка соединительная муфтовая
	ГОСТ Р53279-2009
	ГМ-50
	
	шт
	54
	
	

	13.3. 
	Рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм
	ГОСТ Р51049-2008
	
	
	шт
	54
	
	

	14. 
	Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2"
	
	VT.392.N.04
	Valtec
	шт
	22
	
	

	15. 
	Смеситель душевой со штангой
	
	
	
	шт
	22
	
	

	16. 
	Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке), в том числе:
	
	5201060100001
	НПО Русарсенал
	компл
	88
	
	

	16.1. 
	Сумка 260х300х50
	
	
	
	шт
	88
	
	

	16.2. 
	Рукав L=15.0м, Ø19.5
	
	
	
	шт
	88
	
	

	16.3. 
	Штуцер
	
	
	
	шт
	88
	
	

	16.4. 
	Распылитель
	
	
	
	шт
	88
	
	

	16.5. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	
	шт
	88
	
	

	17. 
	Шахт пакет ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц
	
	
	
	компл
	88
	
	

	18. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1540,0
	
	

	19. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	127,0
	
	

	20. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	8,0
	
	

	21. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	100,0
	
	

	22. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 76/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	176,0
	
	

	23. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	80,0
	
	

	24. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	100,0
	
	

	25. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	40,0
	
	

	26. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	13,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.1 (с/у консьержа, ПУИ, мусорокамера)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	30,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	12
	
	

	2. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	8,0
	
	

	2.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	4
	
	

	2.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	1
	
	

	2.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	4
	
	

	3. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	3.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	3.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	3
	
	

	3.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	3
	
	

	3.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	3
	
	

	4. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	4.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	3
	
	

	4.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	6
	
	

	4.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	6
	
	

	5. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	23,0
	
	

	6. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	15,0
	
	

	7. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	198,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	32
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	130
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø20х3.4
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	3. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø40х6.7
	
	
	РосТерм
	м
	16,0
	
	

	5. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	1496,0
	
	

	5.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	132
	
	

	5.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	110
	
	

	5.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	330
	
	

	6. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	88
	
	

	6.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	88
	
	

	6.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	88
	
	

	6.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	88
	
	

	6.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	88
	
	

	6.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	88
	
	

	7. 
	Узел подключения воздухоотводчика и отпайка к стояку Т4, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	7.1. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	8
	
	

	7.2. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø20х1/2”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	7.3. 
	Муфта переходная Ø40х20
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	7.4. 
	Тройник 90° Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	8. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	8.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	8.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	9. 
	Узел подключения в подвале Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	9.1. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	8
	
	

	9.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	8
	
	

	9.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	8
	
	

	9.4. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	9.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	8
	
	

	9.6. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	8
	
	

	10. 
	Полотенцесушитель М-образный электрический
	
	
	
	шт
	88
	
	

	11. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1496,0
	
	

	12. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	8,0
	
	

	13. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	126,0
	
	

	14. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	16,0
	
	

	15. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	80,0
	
	

	16. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	9,68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	198,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	50
	
	

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	16,0
	
	

	3. 
	Узел подключения к стояку Т3, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	3.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	8
	
	

	3.2. 
	Муфта комбинированная с наружной резьбой Ø32х3/4”
	
	
	РосТерм
	шт
	16
	
	

	3.3. 
	Угольник, 90° Ø32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	4. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	4.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х3/4”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	5. 
	Узел подключения в подвале Ø20, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	5.1. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	8
	
	

	5.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	24
	
	

	5.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	8
	
	

	5.4. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	16
	
	

	5.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	32
	
	

	5.6. 
	Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15
	
	003Z1525
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	5.7. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø20
	AMZ 112
	082G5401
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	5.8. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø20
	
	VT.214.N.05
	Valtec
	шт
	8
	
	

	6. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 28/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	118,0
	
	

	7. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	16,0
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	80,0
	
	

	9. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1.2 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	5,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	16,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	10
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	24
	
	Допускается замена на RC

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø32
	
	EL9000C042
	DINARM
	шт
	2
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	11
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1”
	
	TMTU042E001
	DINARM
	шт
	4
	
	

	4. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	58,0
	
	

	4.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	82
	
	Допускается замена на RC

	4.2. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х25
	
	GCR060R033
	DINARM
	шт
	2
	
	

	4.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	2
	
	

	4.4. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	2
	
	

	5. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	394,0
	
	

	5.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø65
	
	AFG076
	DINARM
	шт
	12
	
	

	5.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	22
	
	

	5.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø65
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	6
	
	

	5.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	304
	
	Допускается замена на RC

	5.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø65х50
	
	GRT076R060
	DINARM
	шт
	58
	
	

	6. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	7. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø40х6.7, в том числе:
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	7.1. 
	Заглушка Ø40
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	8. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	1760,0
	
	

	8.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	204
	
	

	8.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	178
	
	

	8.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	378
	
	

	9. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	100
	
	

	9.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	100
	
	

	9.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	100
	
	

	9.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	100
	
	

	9.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	100
	
	

	9.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	100
	
	

	10. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	10.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	10.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	11. 
	Узел подключения на чердаке Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	11.1. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	11.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	8
	
	

	11.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	8
	
	

	12. 
	Узел подключения воздухоотводчика к главному стояку, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	12.1. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	12.2. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2”
	
	TMT076E01/2
	DINARM
	шт
	2
	
	

	13. 
	Узел подключения к устройству промывки и дезинфекции, в том числе:
	
	
	
	компл
	1
	
	

	13.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	1
	
	

	13.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	1
	
	

	13.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2”
	
	TMT076E01/2
	DINARM
	шт
	1
	
	

	14. 
	Шкаф пожарный 540Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе:
	
	ШПК-320-21 ВЗБ
	АО "НПО Пульс"
	компл
	28
	
	

	14.1. 
	Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм
	
	
	
	шт
	56
	
	

	15. 
	Пожарный кран, в том числе:
	
	
	
	компл
	56
	
	

	15.1. 
	Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения
	
	КПЧМ 50-1
	АПОГЕЙ
	шт
	56
	
	

	15.2. 
	Головка соединительная муфтовая
	ГОСТ Р53279-2009
	ГМ-50
	
	шт
	56
	
	

	15.3. 
	Рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм
	ГОСТ Р51049-2008
	
	
	шт
	56
	
	

	16. 
	Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2"
	
	VT.392.N.04
	Valtec
	шт
	26
	
	

	17. 
	Смеситель душевой со штангой
	
	
	
	шт
	26
	
	

	18. 
	Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке), в том числе:
	
	5201060100001
	НПО Русарсенал
	компл
	100
	
	

	18.1. 
	Сумка 260х300х50
	
	
	
	шт
	100
	
	

	18.2. 
	Рукав L=15.0м, Ø19.5
	
	
	
	шт
	100
	
	

	18.3. 
	Штуцер
	
	
	
	шт
	100
	
	

	18.4. 
	Распылитель
	
	
	
	шт
	100
	
	

	18.5. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	
	шт
	100
	
	

	19. 
	Шахт пакет ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц
	
	
	
	компл
	100
	
	

	20. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1765,0
	
	

	21. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	24,0
	
	

	22. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	28,0
	
	

	23. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	58,0
	
	

	24. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 76/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	354,0
	
	

	25. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	40,0
	
	

	26. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	13,89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.2 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	16,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	10
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	28
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø32
	
	EL9000C042
	DINARM
	шт
	2
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	13
	
	Допускается замена на RC

	2.3. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	2.4. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1”
	
	TMTU042E001
	DINARM
	шт
	4
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	183,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	2
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	75
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х25
	
	GCR060R033
	DINARM
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	2
	
	

	3.5. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	2
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	5. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø40х6.7
	
	
	РосТерм
	м
	8,0
	
	

	6. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	1708,0
	
	

	6.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	152
	
	

	6.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	126
	
	

	6.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	378
	
	

	7. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	100
	
	

	7.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	100
	
	

	7.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	100
	
	

	7.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	100
	
	

	7.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	100
	
	

	7.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	100
	
	

	8. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	8.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	8.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	9. 
	Узел подключения на чердаке Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	9.1. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	9.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	8
	
	

	9.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	8
	
	

	10. 
	Узел подключения воздухоотводчика к главному стояку, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	10.1. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	10.2. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2”
	
	TMT060E01/2
	DINARM
	шт
	2
	
	

	11. 
	Узел подключения в подвале Ø50, в том числе:
	
	
	
	компл
	2
	
	

	11.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	2
	
	

	11.2. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø50
	
	VT.214.N.09
	Valtec
	шт
	2
	
	

	11.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2”
	
	TMT060E01/2
	DINARM
	шт
	2
	
	

	12. 
	Неподвижная опора с грувлочным соединением Ø50
	Энергия-АКВА
	НО.ЭА.16.050.60.1.Г
	Протон-Энергия
	шт
	12
	
	

	13. 
	Осевой сильфонный компенсатор с грувлочным соединением Ø50
	Энергия-АКВА
	AWMP316LGr16.050.32/10.2
	Протон-Энергия
	шт
	10
	
	

	14. 
	Полотенцесушитель М-образный электрический
	
	
	
	шт
	100
	
	

	15. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1708,0
	
	

	16. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	24,0
	
	

	17. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	28,0
	
	

	18. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	163,0
	
	

	19. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	20,0
	
	

	20. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	11,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.2 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	202,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	53
	
	

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	16,0
	
	

	3. 
	Узел подключения к стояку Т3, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	3.1. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	3.2. 
	Угольник, 90° Ø32
	
	
	РосТерм
	шт
	16
	
	

	4. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	4.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х3/4”
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	5. 
	Узел подключения в подвале Ø20, в том числе:
	
	
	
	компл
	8
	
	

	5.1. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	8
	
	

	5.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	24
	
	

	5.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	8
	
	

	5.4. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	16
	
	

	5.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	32
	
	

	5.6. 
	Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15
	
	003Z1525
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	5.7. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø20
	AMZ 112
	082G5401
	Danfoss
	шт
	8
	
	

	5.8. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø20
	
	VT.214.N.05
	Valtec
	шт
	8
	
	

	6. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 28/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	122,0
	
	

	7. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	16,0
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	80,0
	
	

	9. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1.3 (нежилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	50,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	20
	
	

	2. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	5
	
	

	2.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	5
	
	

	2.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	5
	
	

	2.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	5
	
	

	2.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	5
	
	

	3. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	5
	
	

	3.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	5
	
	

	3.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	10
	
	

	3.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	10
	
	

	4. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	10,0
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	40,0
	
	

	6. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.3 (нежилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	50,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	20
	
	

	2. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	5
	
	

	2.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	5
	
	

	2.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	5
	
	

	2.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	5
	
	

	2.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	5
	
	

	3. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	5
	
	

	3.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	5
	
	

	3.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	10
	
	

	3.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	10
	
	

	4. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	10,0
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	40,0
	
	

	6. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1 (Помещение ВУ, Помещение НС, Узел учета буферной зоны)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.7, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20,0
	
	

	1.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	16
	
	

	1.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	16
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	1,0
	
	

	2.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	2
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	1,0
	
	

	3.1. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	4
	
	

	3.2. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	2
	
	

	3.3. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	6
	
	

	4. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	10,0
	
	

	4.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø80
	
	AFG089
	DINARM
	шт
	50
	
	

	4.2. 
	Антивибрационный компенсатор (гибкая вставка) PN16 Ø80
	
	Balance VC-01/F
	DINARM
	шт
	8
	
	

	4.3. 
	Головка соединительная муфтовая ГМ-80
	ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт
	4
	
	

	4.4. 
	Колено под муфту, 90° Ø80
	
	EL9000C089
	DINARM
	шт
	12
	
	

	4.5. 
	Межфланцевый дисковый затвор Ø80
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	12
	
	

	4.6. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø80
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	16
	
	

	4.7. 
	Муфта для бессварных соединений Ø80
	
	FC089
	DINARM
	шт
	122
	
	Допускается замена на RC

	4.8. 
	Обратный клапан межфланцевый Ø80
	
	СV-02/W
	DINARM
	шт
	6
	
	

	4.9. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1/2”
	
	TMT089E01/2
	DINARM
	шт
	12
	
	

	4.10. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø80
	
	GT089
	DINARM
	шт
	4
	
	

	5. 
	Трубопровод стальной электросварной оцинкованный Ø133х4.5, в том числе:
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	101,0
	
	

	5.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø125
	
	AFG133
	DINARM
	шт
	16
	
	

	5.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø125
	
	EL9000C133
	DINARM
	шт
	20
	
	

	5.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø125
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	6
	
	

	5.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø125
	
	FC133
	DINARM
	шт
	150
	
	Допускается замена на RC

	5.5. 
	Обратный клапан межфланцевый Ø125
	
	СV-02/W
	DINARM
	шт
	4
	
	

	5.6. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø125х1 1/4”
	
	TMT133E11/4
	DINARM
	шт
	5
	
	

	5.7. 
	Переход концентрический под муфту Ø125х80
	
	GCR133R089
	DINARM
	шт
	12
	
	

	5.8. 
	Тройник переходной под муфту Ø125х80
	
	GRT133R089
	DINARM
	шт
	20
	
	

	6. 
	Трубопровод стальной электросварной оцинкованный  Ø219х5.0, в том числе:
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	112,0
	
	

	6.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø200
	
	AFG219
	DINARM
	шт
	4
	
	

	6.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø200
	
	EL9000C219
	DINARM
	шт
	10
	
	

	6.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор Ø200
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	3
	
	

	6.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø200
	
	FC219
	DINARM
	шт
	84
	
	Допускается замена на RC

	6.5. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø200х1”
	
	TMT219E001
	DINARM
	шт
	2
	
	

	6.6. 
	Тройник переходной под муфту Ø200х125
	
	GRT219R133
	DINARM
	шт
	8
	
	

	6.7. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø200
	
	GT219
	DINARM
	шт
	2
	
	

	7. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	20,0
	
	

	8. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1,0
	
	

	9. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1,0
	
	

	10. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 89/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	10,0
	
	

	11. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 133/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	101,0
	
	

	12. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 219/10
	PE
	
	K-FLEX
	м2
	40,0
	
	Рулоны

	13. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 219/30
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	55,0
	
	

	14. 
	Насосная станция ХВС 1-й зоны
	АЛЬФА СПДс 3 22SV06
	
	
	компл
	1
	449,0
	

	15. 
	Насосная станция ХВС+ВПВ 1-й зоны
	[bookmark: _GoBack]АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250
	
	
	компл
	1
	562,0
	

	16. 
	Насосная станция ХВС 2-й зоны
	АЛЬФА СПДс 3 22SV08
	
	
	компл
	1
	509,0
	

	17. 
	Насосная станция ХВС+ВПВ 2-й зоны
	АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1
	
	
	компл
	1
	909,0
	

	18. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	1
	
	

	18.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	1
	
	

	18.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	1
	
	

	18.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	1
	
	

	18.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	1
	
	

	19. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	4,50
	
	


Примечания:
1. Данная спецификация не является основанием для закупки.
2. Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.
3. Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.
4. По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.
5. Разводка систем водоснабжения внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.
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