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	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система В1.1 (с/у консьержа, ПУИ, мусорокамера и наружный поливочный кран)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	189,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	48
	
	

	1.2. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	18
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	54,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	11
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	40
	
	Допускается замена на RC

	2.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	2
	
	

	3. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	35,0
	
	

	3.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	12
	
	

	3.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	8
	
	

	3.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	24
	
	

	4. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	7
	
	

	4.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	7
	
	

	4.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	7
	
	

	4.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	7
	
	

	4.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	7
	
	

	5. 
	Поливочный кран внутренний, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	5.1. 
	Смеситель для душа со штуцером под шланг
	
	
	
	шт
	3
	
	

	5.2. 
	Шланг напорный В(II) 16мм (10 атм) L=20м, с хомутами
	ГОСТ 18698-79
	
	
	шт
	3
	
	

	5.3. 
	Штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2"х16 мм
	
	VTr.654.N.0416
	Valtec
	шт
	3
	
	

	6. 
	Поливочный кран наружный в фасаде, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	6.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	3
	
	

	6.2. 
	Шланг напорный В(II) 25мм (10 атм) L=25м, с хомутами
	ГОСТ 18698-79
	
	
	шт
	3
	
	

	6.3. 
	Штуцер для шланга с наружной резьбой 1"х25 мм
	
	SM04-25
	TIM
	шт
	3
	
	

	7. 
	Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2"
	
	VT.392.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	8. 
	Смеситель душевой
	
	
	
	шт
	3
	
	

	9. 
	Сигнализатор потока жидкости (СПЖ)
	
	СТРИМ V4
	ЗАО "Спецавтоматика"
	шт
	3
	
	

	10. 
	Ороситель спринклерный водяной универсальный
	
	СВУ-К80М
	ЗАО "Спецавтоматика"
	шт
	15
	
	

	11. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	7
	
	

	11.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	7
	
	

	11.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	14
	
	

	11.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	14
	
	

	12. 
	Узел подключения наружного поливочного крана в подвале Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	12.1. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	3
	
	

	12.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	3
	
	

	12.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	12.4. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø25
	
	VT.087.N.0645
	Valtec
	шт
	3
	
	

	12.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	9
	
	

	12.6. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø25
	
	VT.193.N.06
	Valtec
	шт
	3
	
	

	12.7. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	3
	
	

	13. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	200,0
	
	

	14. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	6,0
	
	

	15. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	24,0
	
	

	16. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	48,0
	
	

	17. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Система В1.1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	205,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	65
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	199
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	197,0
	
	

	2.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø50
	
	AFG060
	DINARM
	шт
	14
	
	

	2.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	52
	
	

	2.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø50
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	7
	
	

	2.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	250
	
	Допускается замена на RC

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	294,0
	
	

	3.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø65
	
	AFG076
	DINARM
	шт
	18
	
	

	3.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	18
	
	

	3.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø65
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	9
	
	

	3.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	284
	
	Допускается замена на RC

	3.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø65х50
	
	GRT076R060
	DINARM
	шт
	66
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	5. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø40х6.7, в том числе:
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	5.1. 
	Заглушка Ø40
	
	
	РосТерм
	шт
	8
	
	

	5.2. 
	Угольник, 90° Ø40
	
	
	РосТерм
	шт
	3
	
	

	6. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	1815,0
	
	

	6.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	121
	
	

	6.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	121
	
	

	6.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	363
	
	

	7. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	121
	
	

	7.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	121
	
	

	7.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	121
	
	

	7.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	121
	
	

	7.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	121
	
	

	7.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	121
	
	

	8. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	8.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	8.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	9. 
	Узел подключения в подвале Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	9.1. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	11
	
	

	9.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	11
	
	

	9.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	11
	
	

	9.4. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	9.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	11
	
	

	9.6. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	11
	
	

	10. 
	Узел подключения стояка ВПВ к квартирному, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	10.1. 
	Тройник переходной резьбовой под муфту Ø65х1”
	
	TRT076R001
	DINARM
	шт
	3
	
	

	10.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	3
	
	

	10.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	3
	
	

	10.4. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	3
	
	

	10.5. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	3
	
	

	10.6. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	3
	
	

	11. 
	Шкаф пожарный 700Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе:
	
	ШПК-320-12 ВЗБ
	АО "НПО Пульс"
	компл
	9
	
	

	11.1. 
	Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм
	
	
	
	шт
	18
	
	

	11.2. 
	Огнетушитель порошковый
	
	ОП-4
	
	шт
	18
	
	

	12. 
	Шкаф пожарный 540Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе:
	
	ШПК-320-21 ВЗБ
	АО "НПО Пульс"
	компл
	33
	
	

	12.1. 
	Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм
	
	
	
	шт
	66
	
	

	13. 
	Пожарный кран, в том числе:
	
	
	
	компл
	84
	
	

	13.1. 
	Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения
	
	КПЧМ 50-1
	АПОГЕЙ
	шт
	84
	
	

	13.2. 
	Головка соединительная муфтовая
	ГОСТ Р53279-2009
	ГМ-50
	
	шт
	84
	
	

	13.3. 
	Рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм
	ГОСТ Р51049-2008
	
	
	шт
	84
	
	

	14. 
	Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке), в том числе:
	
	5201060100001
	НПО Русарсенал
	компл
	121
	
	

	14.1. 
	Сумка 260х300х50
	
	
	
	шт
	121
	
	

	14.2. 
	Рукав L=15.0м, Ø19.5
	
	
	
	шт
	121
	
	

	14.3. 
	Штуцер
	
	
	
	шт
	121
	
	

	14.4. 
	Распылитель
	
	
	
	шт
	121
	
	

	14.5. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	
	шт
	121
	
	

	15. 
	Шахт пакет ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц
	
	
	
	компл
	121
	
	

	16. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1815,0
	
	

	17. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	191,0
	
	

	18. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	11,0
	
	

	19. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	156,0
	
	

	20. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 76/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	286,0
	
	

	21. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	25,0
	
	

	22. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	41,0
	
	

	23. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	8,0
	
	

	24. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	15,52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.1 (с/у консьержа, ПУИ, мусорокамера)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	114,0
	
	

	1.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	3
	
	

	1.2. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	32
	
	

	2. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	33,0
	
	

	2.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	9
	
	

	2.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	5
	
	

	2.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	18
	
	

	3. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	7
	
	

	3.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	7
	
	

	3.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	7
	
	

	3.3. 
	Обратный клапан муфтовый Ø15
	
	VT.161.N.04
	Valtec
	шт
	7
	
	

	3.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	7
	
	

	4. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	7
	
	

	4.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	7
	
	

	4.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	14
	
	

	4.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	14
	
	

	5. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	78,0
	
	

	6. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	69,0
	
	

	7. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,01
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	324,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	72
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	252
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø20х3.4
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	3. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø40х6.7
	
	
	РосТерм
	м
	22,0
	
	

	5. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	1815,0
	
	

	5.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	121
	
	

	5.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	121
	
	

	5.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	363
	
	

	6. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	121
	
	

	6.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	121
	
	

	6.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	121
	
	

	6.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	121
	
	

	6.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	121
	
	

	6.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	121
	
	

	7. 
	Узел подключения воздухоотводчика и отпайка к стояку Т4, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	7.1. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	11
	
	

	7.2. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø20х1/2”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	7.3. 
	Муфта переходная Ø40х20
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	7.4. 
	Тройник 90° Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	8. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	8.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	8.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	9. 
	Узел подключения в подвале Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	9.1. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2”
	
	TMTU033E01/2
	DINARM
	шт
	11
	
	

	9.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	11
	
	

	9.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	11
	
	

	9.4. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	9.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	11
	
	

	9.6. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	11
	
	

	10. 
	Полотенцесушитель М-образный электрический
	
	
	
	шт
	121
	
	

	11. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	1815,0
	
	

	12. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	11,0
	
	

	13. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	191,0
	
	

	14. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	22,0
	
	

	15. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	144,0
	
	

	16. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	12,31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	331,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 45° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	1
	
	

	1.2. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	71
	
	

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	22,0
	
	

	3. 
	Узел подключения к стояку Т3, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	3.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	11
	
	

	3.2. 
	Муфта комбинированная с наружной резьбой Ø32х3/4”
	
	
	РосТерм
	шт
	22
	
	

	3.3. 
	Угольник, 90° Ø32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	4. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	4.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х3/4”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	5. 
	Узел подключения в подвале Ø20, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	5.1. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	11
	
	

	5.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	44
	
	

	5.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	11
	
	

	5.4. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	22
	
	

	5.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	44
	
	

	5.6. 
	Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15
	
	003Z1525
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	5.7. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø20
	AMZ 112
	082G5401
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	5.8. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø20
	
	VT.214.N.05
	Valtec
	шт
	11
	
	

	6. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 28/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	183,0
	
	

	7. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	22,0
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	148,0
	
	

	9. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1.2 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	33,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	9
	
	

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	52,0
	
	

	2.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	27
	
	

	2.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	73
	
	Допускается замена на RC

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	30,0
	
	

	3.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	15
	
	Допускается замена на RC

	3.2. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	5
	
	

	3.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1”
	
	TMTU042E001
	DINARM
	шт
	5
	
	

	4. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	41,0
	
	

	4.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	70
	
	Допускается замена на RC

	4.2. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х25
	
	GCR060R033
	DINARM
	шт
	1
	
	

	4.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	5
	
	

	4.4. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	3
	
	

	5. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	418,0
	
	

	5.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø65
	
	AFG076
	DINARM
	шт
	18
	
	

	5.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø65
	
	EL9000C076
	DINARM
	шт
	24
	
	

	5.3. 
	Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø65
	
	Machaon BFV-01/W 
	DINARM
	шт
	9
	
	

	5.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø65
	
	FC076
	DINARM
	шт
	288
	
	Допускается замена на RC

	5.5. 
	Тройник переходной под муфту Ø65х50
	
	GRT076R060
	DINARM
	шт
	41
	
	

	6. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	7. 
	Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø40х6.7, в том числе:
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	7.1. 
	Заглушка Ø40
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	8. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	885,0
	
	

	8.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	59
	
	

	8.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	59
	
	

	8.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	177
	
	

	9. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	59
	
	

	9.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	59
	
	

	9.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	59
	
	

	9.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	59
	
	

	9.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	59
	
	

	9.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	59
	
	

	10. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	10.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	10.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	11. 
	Узел подключения на чердаке Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	11.1. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	11.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	11
	
	

	11.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	11
	
	

	12. 
	Узел подключения воздухоотводчика к главному стояку, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	12.1. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	3
	
	

	12.2. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2”
	
	TMT076E01/2
	DINARM
	шт
	3
	
	

	13. 
	Узел подключения к устройству промывки и дезинфекции, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	13.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	13.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	3
	
	

	13.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2”
	
	TMT076E01/2
	DINARM
	шт
	23
	
	

	14. 
	Шкаф пожарный 540Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе:
	
	ШПК-320-21 ВЗБ
	АО "НПО Пульс"
	компл
	19
	
	

	14.1. 
	Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм
	
	
	
	шт
	38
	
	

	15. 
	Пожарный кран, в том числе:
	
	
	
	компл
	38
	
	

	15.1. 
	Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения
	
	КПЧМ 50-1
	АПОГЕЙ
	шт
	38
	
	

	15.2. 
	Головка соединительная муфтовая
	ГОСТ Р53279-2009
	ГМ-50
	
	шт
	38
	
	

	15.3. 
	Рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм
	ГОСТ Р51049-2008
	
	
	шт
	38
	
	

	16. 
	Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке), в том числе:
	
	5201060100001
	НПО Русарсенал
	компл
	59
	
	

	16.1. 
	Сумка 260х300х50
	
	
	
	шт
	59
	
	

	16.2. 
	Рукав L=15.0м, Ø19.5
	
	
	
	шт
	59
	
	

	16.3. 
	Штуцер
	
	
	
	шт
	59
	
	

	16.4. 
	Распылитель
	
	
	
	шт
	59
	
	

	16.5. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	
	шт
	59
	
	

	17. 
	Шахт пакет ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц
	
	
	
	компл
	59
	
	

	18. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	918,0
	
	

	19. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	63,0
	
	

	20. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	41,0
	
	

	21. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	41,0
	
	

	22. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 76/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	407,0
	
	

	23. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	11,0
	
	

	24. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	9,68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.2 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	38,0
	
	

	1.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø25
	
	EL9000C033
	DINARM
	шт
	24
	
	

	1.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø25
	
	FC033
	DINARM
	шт
	63
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	29,0
	
	

	2.1. 
	Муфта для бессварных соединений Ø32
	
	FC042
	DINARM
	шт
	14
	
	Допускается замена на RC

	2.2. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	4
	
	

	2.3. 
	Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1”
	
	TMTU042E001
	DINARM
	шт
	5
	
	

	3. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	249,0
	
	

	3.1. 
	Колено под муфту, 90° Ø50
	
	EL9000C060
	DINARM
	шт
	20
	
	

	3.2. 
	Муфта для бессварных соединений Ø50
	
	FC060
	DINARM
	шт
	138
	
	Допускается замена на RC

	3.3. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х25
	
	GCR060R033
	DINARM
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Переход концентрический под муфту Ø50х32
	
	GCR060R042
	DINARM
	шт
	4
	
	

	3.5. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø50
	
	GT060
	DINARM
	шт
	3
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	5. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø40х6.7
	
	
	РосТерм
	м
	11,0
	
	

	6. 
	Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе:
	
	
	PRO AQUA
	м
	885,0
	
	

	6.1. 
	Водорозетка Ø20х1/2”
	
	AX5002012
	PRO AQUA
	шт
	59
	
	

	6.2. 
	Тройник равнопроходной Ø20
	
	AXP.320.20
	PRO AQUA
	шт
	59
	
	

	6.3. 
	Угольник, 90° Ø20
	
	AXP.220.20
	PRO AQUA
	шт
	177
	
	

	7. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	59
	
	

	7.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	59
	
	

	7.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	59
	
	

	7.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	59
	
	

	7.4. 
	Гаситель гидроударов
	
	VT.CAR 19
	Valtec
	шт
	59
	
	

	7.5. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	59
	
	

	8. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	8.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	8.2. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	9. 
	Узел подключения на чердаке Ø25, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	9.1. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25
	AMZ 112
	082G5402
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	9.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	11
	
	

	9.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25
	
	VT.214.N.06
	Valtec
	шт
	11
	
	

	10. 
	Узел подключения воздухоотводчика к главному стояку, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	10.1. 
	Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15
	
	R88IY003
	Giacomini
	шт
	3
	
	

	10.2. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2”
	
	TMT060E01/2
	DINARM
	шт
	3
	
	

	11. 
	Узел подключения в подвале Ø50, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	11.1. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	11.2. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø50
	
	VT.214.N.09
	Valtec
	шт
	3
	
	

	11.3. 
	Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2”
	
	TMT060E01/2
	DINARM
	шт
	3
	
	

	12. 
	Неподвижная опора с грувлочным соединением Ø50
	Энергия-АКВА
	НО.ЭА.16.050.60.1.Г
	Протон-Энергия
	шт
	12
	
	

	13. 
	Осевой сильфонный компенсатор с грувлочным соединением Ø50
	Энергия-АКВА
	AWMP316LGr16.050.32/10.2
	Протон-Энергия
	шт
	9
	
	

	14. 
	Полотенцесушитель М-образный электрический
	
	
	
	шт
	59
	
	

	15. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	885,0
	
	

	16. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	49,0
	
	

	17. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	40,0
	
	

	18. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	213,0
	
	

	19. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	36,0
	
	

	20. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	7,48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т4.2 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	326,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 45° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	1
	
	

	1.2. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	70
	
	

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4
	
	
	РосТерм
	м
	22,0
	
	

	3. 
	Узел подключения к стояку Т3, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	3.1. 
	Муфта переходная Ø40х32
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	3.2. 
	Угольник, 90° Ø32
	
	
	РосТерм
	шт
	22
	
	

	4. 
	Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	4.1. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х3/4”
	
	
	РосТерм
	шт
	11
	
	

	5. 
	Узел подключения в подвале Ø20, в том числе:
	
	
	
	компл
	11
	
	

	5.1. 
	Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	11
	
	

	5.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	33
	
	

	5.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	11
	
	

	5.4. 
	Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15
	ГОСТ 8957-75
	
	
	шт
	22
	
	

	5.5. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	44
	
	

	5.6. 
	Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15
	
	003Z1525
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	5.7. 
	Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø20
	AMZ 112
	082G5401
	Danfoss
	шт
	11
	
	

	5.8. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø20
	
	VT.214.N.05
	Valtec
	шт
	11
	
	

	6. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 28/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	183,0
	
	

	7. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	22,0
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	143,0
	
	

	9. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система В1.3 (нежилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	29,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	13
	
	

	2. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	2.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	2.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	3
	
	

	2.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	3
	
	

	2.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	3
	
	

	3. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	3.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	3
	
	

	3.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	6
	
	

	3.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	6
	
	

	4. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	19,0
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	10,0
	
	

	6. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система Т3.3 (нежилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	44,0
	
	

	1.1. 
	Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15
	ГОСТ 8946-75
	
	
	шт
	14
	
	

	2. 
	Водомерная вставка, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	2.1. 
	Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15
	
	VT.193.N.04
	Valtec
	шт
	3
	
	

	2.2. 
	Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15
	
	VT.088.N.0455
	Valtec
	шт
	3
	
	

	2.3. 
	Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15
	
	Пульсар
	НПП Тепловодохран
	шт
	3
	
	

	2.4. 
	Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления
	
	
	
	компл
	3
	
	

	3. 
	Узел подключения в подвале Ø15, в том числе:
	
	
	
	компл
	3
	
	

	3.1. 
	Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8949-75
	
	
	шт
	3
	
	

	3.2. 
	Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15
	ГОСТ 8958-75
	
	
	шт
	6
	
	

	3.3. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15
	
	VT.214.N.04
	Valtec
	шт
	6
	
	

	4. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20
	PE
	
	K-FLEX
	м
	19,0
	
	

	5. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	25,0
	
	

	6. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,32
	
	


Примечания:
1. Данная спецификация не является основанием для закупки.
2. Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.
3. Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.
4. По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.
5. Разводка систем водоснабжения внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.
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