Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.2-АИ1.3 «Архитектурные решения интерьеров. Места общего пользования (МОП). 
Отделочные чертежи. Корпус 20.2. Секции 1,2»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 23.11.2024                               
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний
	Ответы на замечания

	                      Отклонение от ПД 

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.
	
	впервые
	

	                       Оформление и комплектование тома 

	1. 
	1
	[image: ]
Исключить из данного комплекта увязку инженерного оборудования.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	2. 
	1
	 [image: ]
Не указывать классы пожарной опасности, оставить только показатели пожарной опасности материалов.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	3. 
	1
	[image: ]
Достаточно разработать один комплект АИ МОП по одной секции для одного объекта при одинаковых проектных решениях в каждой секции.
При разработке нескольких комплектов АИ МОП выполнить полное комплектование томов, т.е. представить развертки помещений МОП типового этажа и отделку лестничной клетки в каждом комплекте, ссылку на АИ1.1 не указывать.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	4. 25
	1
	Исключить информацию об окраске инженерных сетей:
[image: ]
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	5. 
	1
	[image: ]
Исключить ссылки на каталог отделки МФР, данного документа не существует.
Указать цвет окраски труб отопления в соответствии с проектным решением.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	6. 
	8-11
	Обозначить на развертках подвесной потолок.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	7. 
	4-7
14-17
	Для исключения несоответствий между листами комплекта не указывать показатели пожарной опасности в описании отделки стен и потолков, достаточно примечания №12 в общих данных
 [image: ]
 [image: ]
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	8. 
	
	Представить в данном комплекте схемы узлов стыковки с напольным покрытием порогов противопожарных дверей МОП (высота порога должна быть не более 14мм) (или указать наличие выпадающего порога) для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и подтверждения обеспечения условия дымо-, газонепроницаемости
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	9. 
	
	Откорректировать название схемы узла порога с/у консьержа (исключить ПУИ).
Для ПУИ представить отдельную схему порога в соответствии с применяемой дверью:
[image: ]
Высоту порога указать не менее 15мм.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	Проектные решения
	

	1. 
	4,5
8,9
14,15
	Для запотолочного пространства подвесного потолка «Грильято» с размером ячеек 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен вместо простой окраски.
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	впервые
	Принято. Внесены изменения.

	2. 
	
	Для отделки пола  в межквартирном коридоре применить плитку, отличную по дизайну от плитки для облицовки пола в коридоре квартиры.
	 
	для учета в работе
	[bookmark: _GoBack]Принято к сведению

	3. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.

Например.
В АР4 указана упрочняющая пропитка по наливному полу
[image: ]
В АИ1.3 пропитка не указана, пропитка указана только по маршам
[image: ]
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	впервые
	Принято. Внесены изменения.




	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
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