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	Поз.
№
	Наименование и техническая характеристика/

	Тип, марка,
обозначение документа, опросного листа

	Код продукции

	Поставщик

	Ед.
измерения

	Кол.

	Масса
1 ед., кг

	Примечание


	
	Система холодного водоснабжения -В1-
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	 Кран шаровый с вн./вн. резьбой усиленный                           Ø25                                           
	Itap Ideal 092 1'
	03220037
	Itap
	шт.
	1
	
	

	2. 
	 Кран шаровый с вн./вн. резьбой усиленный                           Ø15                                           
	Itap Ideal 092 1/2'
	03220027
	Itap
	шт.
	15
	
	

	3. 
	 Гибкая подводка DN15, L=1000
	
	VTf.001.IS.0404100
	
	шт.
	14
	
	

	4. 
	 Тройник          25х20х25
	
	
	Aquatherm
	шт.
	14
	
	

	5. 
	 Угольник                                                                                     d25-90гр.
	-//-
	1080032043
	Aquatherm
	шт.
	4
	
	

	6. 
	 Монтажная гильза                                                                      
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	d 15
	-//-
	1040020002
	Aquatherm
	шт.
	14
	
	

	8. 
	d 25
	-//-
	1040032004
	Aquatherm
	шт.
	49
	
	

	9. 
	 Переходник с наружной резьбой                                               d 15
	-//-
	
	-//-
	шт.
	14
	
	

	10. 
	d 25
	-//-
	
	-//-
	шт.
	2
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Труба полипропиленовая SDR7.4,  DN25
	Aquatherm green pipe
	1012032010
	Aquatherm
	п.м.
	67,0
	
	

	13. 
	Труба полипропиленовая   SDR7.4, DN15
	-//-
	1012020006
	-//-
	п.м.
	7.0
	
	

	14. 
	 Дюбель крюк                                                                           d 16-32
	
	
	
	шт.
	38
	
	

	15. 
	 Тепловая изоляция, класса, t=9 мм для труб DN25
	Energoflex®   Super 2 м
	EFXT035092SU
	Энергофлекс
	п.м.
	67,0
	
	

	16. 
	 Крепление трубопроводов (анкер, хомут, болт,шайба)
	
	
	
	шт.
	30
	
	

	17. 
	 Врезка в существующую сеть                                                  d 32х4.4
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система дренажной канализации -К4-
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	 Трубы канализационные раструбные ПП Бесшумн.       Д50
	
	
	Политэк
	п.м.
	40,0
	
	

	2. 
	Сифон трубный с разрывом струи
	НС-7 FUN
	16210951
	McAlpine
	шт.
	14
	
	

	3. 
	 Ревизия                                                                                  Д50
	
	
	Политэк
	шт.
	1
	
	

	4. 
	 Тройник ПП  косой                                                      50 мм х50 мм
	-//-
	
	Политэк
	шт.
	13
	
	

	5. 
	 Отвод ПП  90̊                                                                        Д50
	
	
	Политэк
	шт.
	7
	
	

	6. 
	 Отвод ПП  45̊                                                                        Д50
	
	
	
	
	4
	
	

	7. 
	Сифон трубный с разрывом струи
	НС-7 FUN
	16210951
	McAlpine
	шт.
	14
	
	

	8. 
	Противопожарная муфта 
	ОГРАКС ПМ-50/40
	
	
	шт.
	2
	
	

	9. 
	 Крепление трубопровода                                               Д50 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	10. 
	 Опора трубопровода                                                       Д50 мм
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	11. 
	 Врезка в существующую сеть                                       Д50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система ливневой канализации –К2-
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	 Демонтаж водосточной воронки Д75
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	2.
	 Демонтаж трубопровода Д100
	
	
	
	п.м.
	32,0
	
	

	3.
	 Монтаж водосточной воронки с эд. подогревом Д100 с прижимными фланцами и листвоуловителем
	ТП-01.100/6-Э
	
	
	шт.
	4
	
	

	4.
	 Трубопровод из чугунных безраструбных труб Д100
	
	
	
	п.м.
	32,0
	
	

	5.
	 Тепловая изоляция, класса Г1, t=25 мм, 110/25-2
	EFXT110252SUSK
	
	Энергофлекс
	п.м.
	40,0
	
	

	6.
	 Кабель греющий саморегулирующийся 16 Вт/м
	
	
	
	п.м.
	48,0
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