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	Спецификация оборудования
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	Взам. инв. №/Repl. inv. №
	

	Подп. и дата/Signature and date
	

	Инв. № подл./Inv. № subs.
	




	Поз.
№
	Наименование и техническая характеристика/

	Тип, марка,
обозначение документа, опросного листа

	Код продукции

	Поставщик

	Ед.
измерения

	Кол.

	Масса
1 ед., кг

	Примечание


	
	Общеобменная вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Вытяжная установка 1РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция вентилятора
· Секция рекуператора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 12-12

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	2. 
	Вытяжная установка 2РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция вентилятора
· Секция рекуператора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 15-12

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	3. 
	Приточная установка 4ТК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция с карманным фильтром F7
· Секция рекуператора
· Секция калорифера нагрева
· Секция калорифера охлаждения
· Секция вентилятора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 15-15

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	4. 
	Приточная установка 5ТК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция с карманным фильтром F7
· Секция рекуператора
· Секция калорифера нагрева
· Секция калорифера охлаждения
· Секция вентилятора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 21-21

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	5. 
	Вытяжная установка 4РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция вентилятора
· Секция рекуператора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 15-9

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	6. 
	Вытяжная установка 5РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция с карманным фильтром F7
· Секция рекуператора
· Секция калорифера нагрева
· Секция калорифера охлаждения
· Секция вентилятора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 21-18

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	7. 
	Вытяжная установка 6РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция вентилятора
· Секция рекуператора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 21-21

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	8. 
	Вытяжная установка 31РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция вентилятора
· Секция рекуператора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 9-6

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	9. 
	Приточная установка 31ТК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе:
· Воздушный клапан
· Секция с карманным фильтром G4
· Секция с карманным фильтром F7
· Секция рекуператора
· Секция калорифера нагрева
· Секция калорифера охлаждения
· Секция вентилятора
· Секция шумоглушителя
· Воздушный клапан
· рама
	BTC 9-6

	
	ВТС
	компл.
	1
	
	См приложение 1

	10. 
	Воздуховод из оцинкованной стали класса П толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	

	11. 
	315
	
	
	
	м.п.
	10
	
	

	12. 
	500
	
	
	
	м.п.
	5
	
	

	13. 
	800
	
	
	
	м.п.
	5
	
	

	14. 
	600x400
	
	
	
	м.п.
	30
	
	

	15. 
	1000x400
	
	
	
	м.п.
	50
	
	

	16. 
	1000x800
	
	
	
	м.п.
	12
	
	

	17. 
	1200x1000
	
	
	
	м.п.
	15
	
	

	18. 
	1250x1250
	
	
	
	м.п.
	2
	
	

	19. 
	1300x1000
	
	
	
	м.п.
	20
	
	

	20. 
	1500x900
	
	
	
	м.п.
	2
	
	

	21. 
	1500x1200
	
	
	
	м.п.
	2
	
	

	22. 
	1200x1000
	
	
	
	м.п.
	2
	
	

	23. 
	1200x700
	
	
	
	м.п.
	25
	
	

	24. 
	400x600
	
	
	
	м.п.
	8
	
	

	25. 
	1000x1200
	
	
	
	м.п.
	5
	
	

	26. 
	1000x1300
	
	
	
	м.п.
	5
	
	

	27. 
	Фасонные изделия из оцинкованной стали класса П толщиной 0,7мм
	
	
	
	м2
	15
	
	

	28. 
	Теплоизоляционное покрытие толщ. 25 мм.
	LAMELLA MAT
	
	ROCKWOOL
	м2
	350
	
	

	29. 
	Теплоогнезащитное покрытие (класс НГ), толщиной 25 мм с пределом огнестойкости EI60
	ALU WIRED MAT 105
	
	ROCKWOOL
	м2
	50
	
	

	30. 
	Защитный кожух для воздуховодов на кровле из тонколистовой оцинкованной стали 
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1000х800-К
	
	
	м2
	350
	
	

	31. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo 
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1000х800-К
	
	VKT
	шт.
	2
	
	

	32. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1700х900-К
	
	VKT
	шт.
	1
	
	

	33. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1000х400-К
	
	VKT
	шт.
	1
	
	

	34. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1200х400-К
	
	VKT
	шт.
	1
	
	

	35. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1300х4000-К
	
	VKT
	шт.
	1
	
	

	36. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1200х1000-К
	
	VKT
	шт.
	1
	
	

	37. 
	Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo
	КПС-1-(60)-НО- МВ220В-600х400-К
	
	VKT
	шт.
	1
	
	

	38. 
	Комплект монтажных материалов
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	39. 
	Наружная решетка Sж.с.0,9
	АРН-С 1300х900
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	

	40. 
	Наружная решетка Sж.с.0,9
	АРН-С 1200х700
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	

	41. 
	Наружная решетка Sж.с.0,9
	АРН-С 2200х2200
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	

	42. 
	Наружная решетка Sж.с.0,9
	АРН-С 1500х900
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	

	43. 
	Наружная решетка Sж.с.0,9
	АРН-С 600х400
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	

	44. 
	Система технического кондиционирования 
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Система К1.1, К1.2
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Наружный блок с зимним комплектом до -28С
	TOU-60HSA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	47. 
	Амортизатор  тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh
	ЕС(A)
	
	"САГА"
	шт.
	8
	
	

	48. 
	Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте.
	TUB-60HRA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	49. 
	Дренажный насос 
	SI82
	
	Sauermann
	шт.
	2
	
	

	50. 
	Труба из меди Ø9,52
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	51. 
	Труба из меди Ø19,05
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	52. 
	Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов:
	K-FLEX ST
	
	«K-FLEX»
	
	
	
	

	53. 
	Ø9,52х0,81
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	54. 
	Ø15,9х0,89
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	55. 
	Количество хладогента R410A
	
	
	
	кг
	6
	
	

	56. 
	Система К2.1, К2.2
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Наружный блок с зимним комплектом до -28С
	TOU-48HSA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	58. 
	Амортизатор  тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh
	ЕС(A)
	
	"САГА"
	шт.
	8
	
	

	59. 
	Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте.
	TUB-48HRA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	60. 
	Дренажный насос 
	SI82
	
	Sauermann
	шт.
	2
	
	

	61. 
	Труба из меди Ø9,52
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	62. 
	Труба из меди Ø19,05
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	63. 
	Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов:
	K-FLEX ST
	
	«K-FLEX»
	
	
	
	

	64. 
	Ø9,52х0,81
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	65. 
	Ø15,9х0,89
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	66. 
	Количество хладогента R410A
	
	
	
	кг
	6
	
	

	67. 
	Система К3.1, К3.2
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Наружный блок с зимним комплектом до -28С
	TOU-60HSA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	69. 
	Амортизатор  тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh
	ЕС(A)
	
	"САГА"
	шт.
	8
	
	

	70. 
	Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте.
	TUB-60HRA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	71. 
	Дренажный насос 
	SI82
	
	Sauermann
	шт.
	2
	
	

	72. 
	Труба из меди Ø9,52
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	73. 
	Труба из меди Ø19,05
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	74. 
	Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов:
	K-FLEX ST
	
	«K-FLEX»
	
	
	
	

	75. 
	Ø9,52х0,81
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	76. 
	Ø15,9х0,89
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	77. 
	Количество хладогента R410A
	
	
	
	кг
	6
	
	

	78. 
	Система К4.1, К4.2
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Наружный блок с зимним комплектом до -28С
	TOU-48HSA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	80. 
	Амортизатор  тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh
	ЕС(A)
	
	"САГА"
	шт.
	8
	
	

	81. 
	Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте.
	TUB-48HRA
	
	TCL
	шт.
	2
	
	

	82. 
	Дренажный насос 
	SI82
	
	Sauermann
	шт.
	2
	
	

	83. 
	Труба из меди Ø9,52
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	84. 
	Труба из меди Ø19,05
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	85. 
	Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов:
	K-FLEX ST
	
	«K-FLEX»
	
	
	
	

	86. 
	Ø9,52х0,81
	
	
	
	п.м.
	30
	
	

	87. 
	Ø15,9х0,89
	
	
	
	п.м.
	0
	
	

	88. 
	Количество хладогента R410A
	
	
	
	кг
	6
	
	

	89. 
	Монтаж трубопроводов технического холодоснабжения на кровле
	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	Лоток из оцинкованной стали
	СТК300-100
	
	СЗПК
	м.п.
	10
	
	

	91. 
	Крышка для лотка из оцинкованной стали
	СКЛС-300
	
	СЗПК
	м.п.
	10
	
	

	92. 
	Комплект монтажных материалов
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	93. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 
	Холодоснабжение и теплоснабжение приточных установок
	
	
	
	
	
	
	

	95. 
	Низкозамерзающий холодоноситель, концентрат. 45%
	
	
	Clariant
	л
	18000
	
	

	96. 
	Контур теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	97. 
	Насос контура нагрева приточных установок 23,3 м3/ч,  12 м
	RV 65-210/2
	
	Ридан 
	шт.
	2
	
	

	98. 
	Теплообменник Расчет №: w102112131 (к ОЛ №01355303) 
	НН№47
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	99. 
	Расширительный бак V=1000л, в комплекте с гибкими подводками и предохранительным клапаном
	SPL RM1000
	
	SPL
	компл.
	1
	
	

	100. 
	Узел обвязки калорифера приточной установки 4ТК1
	
	
	
	
	
	
	

	101. 
	Шаровой кран, фланцевый, Pу=40бар
	КШТ 60.103.050.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	102. 
	Ду65
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	103. 
	Обратный клапан, Pу=16бар
	Zetkama 277
	
	BROEN
	
	
	
	

	104. 
	Ду65
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	105. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Pу=16бар, Ду25, Kvs=10м3/ч, 
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	106. 
	Привод электрический
	AME-1800R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	107. 
	Ручной балансировочный клапан, Pу=16бар
	Ballorex V
	
	BROEN
	
	
	
	

	108. 
	Ду65
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	109. 
	Шаровой кран, приварной Pу=40бар
	КШТ 60.102.020.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	110. 
	Ду20
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	111. 
	Шаровой кран, приварной Pу=40бар
	КШТ 60.102.015.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	112. 
	Ду15
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	113. 
	Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки.
	ТМ-510 М2
	
	«Росма»
	шт.
	4
	
	

	114. 
	Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+100 C, длина погружной части L=46мм, в комплекте с приварной бобышкой.
	БТ-51.211
	
	«Росма»
	шт.
	2
	
	

	115. 
	Узел обвязки калорифера приточной установки 5ТК1
	
	
	
	
	
	
	

	116. 
	Шаровой кран, фланцевый, Pу=16бар
	КШТ 60.103.080.А
	
	BROEN
	
	
	
	

	117. 
	Ду80
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	118. 
	Обратный клапан, Pу=16бар
	Zetkama 287
	
	BROEN
	
	
	
	

	119. 
	Ду80
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	120. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Pу=16бар, Ду40, Kvs=25м3/ч, 
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	121. 
	Привод электрический
	AME-1800R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	122. 
	Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Pу=16бар
	Ballorex Venturi DRV
	
	BROEN
	
	
	
	

	123. 
	Ду80
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	124. 
	Шаровой кран, приварной Pу=40бар
	КШТ 60.102.025.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	125. 
	Ду25
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	126. 
	Шаровой кран, приварной Pу=40бар
	КШТ 60.102.015.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	127. 
	Ду15
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	128. 
	Манометр 0...0,6 Мпа, Ø100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки.
	ТМ-510 М2
	
	Росма
	шт.
	4
	
	

	129. 
	Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, Ø100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+100 C, длина погружной части L=150мм, в комплекте с приварной бобышкой.
	БТ-51.211
	
	Росма
	шт.
	2
	
	

	130. 
	Узел обвязки калорифера приточной установки 31ТК1
	
	
	
	
	
	
	

	131. 
	Шаровой кран, фланцевый, Pу=40бар
	КШТ 60.103.050.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	132. 
	Ду40
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	133. 
	Обратный клапан, Pу=16бар
	Zetkama 277
	
	BROEN
	
	
	
	

	134. 
	Ду40
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	135. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Pу=16бар, Ду20, Kvs=6,3м3/ч, 
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	136. 
	Привод электрический
	ARE-1000R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	137. 
	Ручной балансировочный клапан, Pу=16бар
	Ballorex V
	
	BROEN
	
	
	
	

	138. 
	Ду40
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	139. 
	Шаровой кран, приварной Pу=40бар
	КШТ 60.102.020.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	140. 
	Ду20
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	141. 
	Шаровой кран, приварной Pу=40бар
	КШТ 60.102.015.A.40
	
	BROEN
	
	
	
	

	142. 
	Ду15
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	143. 
	Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки.
	ТМ-510 М2
	
	«Росма»
	шт.
	4
	
	

	144. 
	Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+100 C, длина погружной части L=46мм, в комплекте с приварной бобышкой.
	БТ-51.211
	
	«Росма»
	шт.
	2
	
	

	145. 
	Контур Холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	146. 
	Насос контура охлаждения приточных установок 47,7 м3/ч,  12 м
	RV 100-200/2
	
	Ридан 
	шт.
	2
	
	

	147. 
	Теплообменник Расчет №: w102112184 (к ОЛ №01355513) 
	НН№47
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	148. 
	Расширительный бак V=1000л, в комплекте с гибкими подводками и предохранительным клапаном
	SPL RM1000
	
	SPL
	компл.
	1
	
	

	149. 
	Узел обвязки воздухоохладителя 4ТК1
	
	
	
	
	
	
	

	150. 
	Кран шаровой, фланцевый, Ру=16бар, Ду80
	Ballomax КШТ 60.103.080.А
	
	BROEN
	шт.
	4
	
	

	151. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду40, Kvs=25м3/ч
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	152. 
	Привод электрический
	ARE-1000R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	153. 
	Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду80
	Ballorex Venturi
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	154. 
	Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду25
	Ballomax КШТ 60.102.025.А
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	155. 
	Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду15
	Ballomax КШТ 60.102.015.А
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	156. 
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	Ballofix
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	157. 
	Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+60 C, длина погружной части L=64мм, в комплекте с приварной бобышкой
	БТ-51.211
	
	РОСМА
	шт.
	3
	
	

	158. 
	Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки
	ТМ-510 М2
	
	РОСМА
	шт.
	7
	
	

	159. 
	Трубопровод из стальных электросварных труб:
	ГОСТ 10704-80
	
	Россия
	
	
	
	

	160. 
	Узел обвязки воздухоохладителя 5ТК1
	
	
	
	
	
	
	

	161. 
	Кран шаровой, фланцевый, Ру=16бар, Ду125
	Ballomax КШТ 60.103.080.А
	
	BROEN
	шт.
	4
	
	

	162. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду65, Kvs=50м3/ч
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	163. 
	Привод электрический
	AME-1800R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	164. 
	Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду125
	Ballorex Venturi
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	165. 
	Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду25
	Ballomax КШТ 60.102.025.А
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	166. 
	Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду15
	Ballomax КШТ 60.102.015.А
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	167. 
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	Ballofix
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	168. 
	Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+60 C, длина погружной части L=64мм, в комплекте с приварной бобышкой
	БТ-51.211
	
	РОСМА
	шт.
	3
	
	

	169. 
	Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки
	ТМ-510 М2
	
	РОСМА
	шт.
	7
	
	

	170. 
	Трубопровод из стальных электросварных труб:
	ГОСТ 10704-80
	
	Россия
	
	
	
	

	171. 
	Узел обвязки воздухоохладителя 31ТК1
	
	
	
	
	
	
	

	172. 
	Кран шаровой, фланцевый, Ру=16бар, Ду50
	Ballomax КШТ 60.103.080.А
	
	BROEN
	шт.
	4
	
	

	173. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду25, Kvs=10м3/ч
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	174. 
	Привод электрический
	ARE-1000R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	175. 
	Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду50
	Ballorex Venturi
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	176. 
	Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду25
	Ballomax КШТ 60.102.025.А
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	177. 
	Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду15
	Ballomax КШТ 60.102.015.А
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	178. 
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	Ballofix
	
	BROEN
	шт.
	1
	
	

	179. 
	Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+60 C, длина погружной части L=64мм, в комплекте с приварной бобышкой
	БТ-51.211
	
	РОСМА
	шт.
	3
	
	

	180. 
	Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки
	ТМ-510 М2
	
	РОСМА
	шт.
	7
	
	

	181. 
	Трубопровод из стальных электросварных труб:
	ГОСТ 10704-80
	
	Россия
	
	
	
	

	182. 
	Рекуперация 
	
	
	
	
	
	
	

	183. 
	EV1140-0032-230AC, Tecofi Клапан мембранный соленоидный муфтовый нормально закрытый, корпус латунь, уплотнение нитрил 230V AC
	
	
	Tecofi
	Шт.
	1
	
	

	184. 
	CB3448N-EP0200, Tecofi Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый корпус: чугун диск: ковкий чугун, уплотнение ЭПДМ, PN16
	CB3448N-EP0200
	
	Tecofi
	Шт.
	2
	
	

	185. 
	DI7240N-0200, Tecofi Компенсатор резиновый со скользящими фланцами, ЭПДМ, PN10
	DI7240N-0200
	
	Tecofi
	Шт.
	4
	
	

	186. 
	F4240A-0200, Tecofi Фильтр сетчатый наклонный фланцевый, корпус ковкий чугун, сетка нерж сталь, уплотнение графит, PN16
	F4240A-0200
	
	Tecofi
	Шт.
	1
	
	

	187. 
	Воздухоотводчик автоматический прямой Ду015 (1/2") PN10 (латунь CW602N, кованая никелированная)
	BS1152A-02PF0015
	
	Tecofi
	шт
	8
	
	

	188. 
	Клапан балансировочный фланцевый Ду125 Ру16 (корпус: чугун, клапан: чугун, уплотнение: ЭПДМ) 
	RC4240-0125
	
	Tecofi
	компл
	2
	
	

	189. 
	Клапан балансировочный фланцевый Ду80 Ру16 (корпус: чугун, клапан: чугун, уплотнение: ЭПДМ) 
	RC4240-080
	
	Tecofi
	компл
	1
	
	

	190. 
	Клапан балансировочный фланцевый Ду50 Ру16 (корпус: чугун, клапан: чугун, уплотнение: ЭПДМ) 
	RC4240-050
	
	Tecofi
	компл
	1
	
	

	191. 
	Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду200 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ)
	VPI4448-02EP0200
	
	Tecofi
	шт
	7
	
	

	192. 
	Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду125 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ)
	VPI4448-02EP0125
	
	Tecofi
	шт
	8
	
	

	193. 
	Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду80 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ)
	VPI4448-02EP0080
	
	Tecofi
	шт
	8
	
	

	194. 
	Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду50 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ)
	VPI4448-02EP0050
	
	Tecofi
	шт
	8
	
	

	195. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду100
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	196. 
	Привод электрический
	AME-3000R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	197. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду65
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	2
	
	

	198. 
	Привод электрический
	AME-1800R 24В
	
	Ридан
	шт.
	2
	
	

	199. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду20
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	200. 
	Привод электрический
	ARE-1000R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	201. 
	Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду40
	VF3R
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	202. 
	Привод электрический
	AME-1800R 24В
	
	Ридан
	шт.
	1
	
	

	203. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	204. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	205. 
	Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	206. 
	Трубы стальные электросварные 
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	

	207. 
	Ду20
	
	
	
	п.м.
	25
	
	

	208. 
	Ду 25
	
	
	
	п.м.
	2
	
	

	209. 
	Ду 32
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	210. 
	Ду 50
	
	
	
	п.м.
	310
	
	

	211. 
	Ду 65
	
	
	
	п.м.
	70
	
	

	212. 
	Ду 80
	
	
	
	п.м.
	200
	
	

	213. 
	Ду 100
	
	
	
	п.м.
	80
	
	

	214. 
	Ду 125
	
	
	
	п.м.
	250
	
	

	215. 
	Ду 150
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	216. 
	Ду 200
	
	
	
	п.м.
	65
	
	

	217. 
	Ду 300
	
	
	
	п.м.
	90
	
	

	218. 
	Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с защитным покрытием  толщиной б=13 мм для трубопроводов
	K-Flex
	
	K-Flex
	
	
	
	

	219. 
	Ду20
	
	
	
	п.м.
	25
	
	

	220. 
	Ду 25
	
	
	
	п.м.
	2
	
	

	221. 
	Ду 32
	
	
	
	п.м.
	50
	
	

	222. 
	Ду 50
	
	
	
	п.м.
	310
	
	

	223. 
	Ду 65
	
	
	
	п.м.
	70
	
	

	224. 
	Ду 80
	
	
	
	п.м.
	200
	
	

	225. 
	Ду 100
	
	
	
	п.м.
	80
	
	

	226. 
	Маты теплоизоляционные из вспененного каучука самоклеящаяся с защитным покрытием  толщиной б=13 мм для трубопроводов
	K-Flex
	
	K-Flex
	
	
	
	

	227. 
	Ду 125
	
	
	
	м2
	80
	
	

	228. 
	Ду 150
	
	
	
	м2
	25
	
	

	229. 
	Ду 200
	
	
	
	м2
	50
	
	

	230. 
	Ду 300
	
	
	
	м2
	105
	
	

	231. 
	Двухходовой клапан Ду 20
	VFM-2R
	
	Ридан
	шт.
	2
	
	

	232. 
	Привод электрический
	ARE-1000R 24 B
	
	Ридан
	шт.
	2
	
	

	233. 
	Увлажнение
	
	
	
	
	
	
	

	234. 
	Парогенератор 5ТК1_1
	RS 160 400V3 4xM  KIT-M K
	
	Condair
	шт.
	1
	
	

	235. 
	· KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll
	
	1103350
	Condair
	пог.м
	20
	
	

	236. 
	· Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit)
	
	2580979
	Condair
	шт.
	4
	
	

	237. 
	· Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2"
	
	1100416
	Condair
	шт.
	1
	
	

	238. 
	· CDC Duct Humidity Sensor
	
	2559251
	Condair
	шт.
	2
	
	

	239. 
	· CHD Duct Humidistat
	
	2559259
	Condair
	шт.
	1
	
	

	240. 
	· Steam Distribution Pipe 81-1500
	
	1109217
	Condair
	шт.
	4
	
	

	241. 
	· DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m
	
	2586147
	Condair
	пог.м
	20
	
	

	242. 
	· DS80 Hoseclamp, 2 pieces
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	243. 
	Парогенератор 5ТК1_2
	RS 140 400V3 4xM  KIT-M K
	
	Condair
	шт.
	1
	
	

	244. 
	· KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll
	
	1103350
	Condair
	пог.м
	15
	
	

	245. 
	· Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit)
	
	2580979
	Condair
	шт.
	3
	
	

	246. 
	· Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2"
	
	1100416
	Condair
	шт.
	1
	
	

	247. 
	· CHD Duct Humidistat
	
	2559259
	Condair
	шт.
	1
	
	

	248. 
	· CDC Duct Humidity Sensor
	
	2559251
	Condair
	шт.
	2
	
	

	249. 
	· Steam Distribution Pipe 81-1500
	
	1109217
	Condair
	шт.
	3
	
	

	250. 
	· DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m
	
	2586147
	Condair
	пог.м
	15
	
	

	251. 
	· DS80 Hoseclamp, 2 pieces
	
	
	Condair
	шт.
	3
	
	

	252. 
	Парогенератор 4ТК1
	RS 140 400V3 4xM  KIT-M K
	
	Condair
	шт.
	1
	
	

	253. 
	· KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll
	
	1103350
	Condair
	пог.м
	15
	
	

	254. 
	· Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit)
	
	2580979
	Condair
	шт.
	3
	
	

	255. 
	· Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2"
	
	1100416
	Condair
	шт.
	1
	
	

	256. 
	· CHD Duct Humidistat
	
	2559259
	Condair
	шт.
	1
	
	

	257. 
	· CDC Duct Humidity Sensor
	
	2559251
	Condair
	шт.
	2
	
	

	258. 
	· Steam Distribution Pipe 81-1500
	
	1109217
	Condair
	шт.
	3
	
	

	259. 
	· DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m
	
	2586147
	Condair
	пог.м
	15
	
	

	260. 
	· DS80 Hoseclamp, 2 pieces
	
	
	Condair
	шт.
	3
	
	

	261. 
	Парогенератор 31ТК1
	RS 50 400V3 2xM  KIT-M K
	
	Condair
	шт.
	1
	
	

	262. 
	· KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll
	
	1103350
	Condair
	пог.м
	15
	
	

	263. 
	· Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit)
	
	2580979
	Condair
	шт.
	3
	
	

	264. 
	· Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2"
	
	1100416
	Condair
	шт.
	1
	
	

	265. 
	· CHD Duct Humidistat
	
	2559259
	Condair
	шт.
	1
	
	

	266. 
	· CDC Duct Humidity Sensor
	
	2559251
	Condair
	шт.
	2
	
	

	267. 
	· Steam Distribution Pipe 81-1500
	
	1109217
	Condair
	шт.
	3
	
	

	268. 
	· DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m
	
	2586147
	Condair
	пог.м
	15
	
	

	269. 
	· DS80 Hoseclamp, 2 pieces
	
	
	Condair
	шт.
	3
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