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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена в соответствии с договором № CDR40561 от 15.02.2023 г. между ООО «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ» и АО «Райффайзенбанк».
Работы проводились в феврале 2023 г.
С целью получения компьютерных чертежей фрагмента кровли здания, расположенного по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, было проведено  сканирование, поверенным оборудованием фирмы Leica, сканер RTC360. Leica RTC360 характеризуется самой высокой скоростью сканирования и создания панорамных фотоснимков среди аналогичных приборов. Скорость съемки прибора достигает 2 000 000 точек/сек, за 2 минуты создается полный панорамный снимок с высоким разрешением в HDR формате. Дальность сканирования прибора достигает 130 метров. На основании сканирования, были созданы конструктивные чертежи обмеренного объекта.
При проведении работ выполнено:

· обмеры фрагмента кровли здания;

· определены отметки поверхности, указаны отметки низа конструкций;

· определены отметки низа и верха всех проемов;

· определены отметки всех инженерных систем.
Результаты работ представлены в виде компьютерных электронных чертежей и технического отчета.

На чертежах показаны фрагменты планов с линейными размерами конструкций. Размеры даны в миллиметрах, высотные отметки конструкций приведены в единой для всего здания системе высот. 

Электронные чертежи выполнены в системе AutoCAD 2004 в векторном формате DWG. Электронные векторные чертежи DWG выполнены в масштабе 1:1 (линейная единица системы ACAD = 1 мм).

Расчет площадей обмеров производился в уровне пола обмеряемого этажа.
Площадь проведенных обмерных работ посчитана с учетом фактического отсутствия стен и перегородок. 
