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1. Описание существующего ЗДАНИЯ

	1. Назначение существующего здания
	Административное здание по адресу: г.Москва, Смоленская-

Сенная пл., д.28.

	2. Количество этажей
	Здание 5-и этажное с двухуровневым подвалом и внутренним двором, перекрытым светопрозрачными конструкциями.

Обследованию подлежит часть кровли здания, расположенная в осях 10-3/ L-H.

	3. Год постройки, надстройки и последнего ремонта
	Здание построено в 2000-х годах.

	4. Конструктивная схема здания
	Конструктивная схема здания монолитный железобетонный каркас.



	5. Описание несущих и ограждающих элементов сооружения

а) наружные стены
	Многослойные ограждающие конструкции. Отделка стен выполнена декоративной штукатуркой и натуральным камнем.

	б) внутренние опоры
	Колонны железобетонного каркаса.

	в) перекрытие
	Монолитные железобетонные балочные и с капителями. 

	г) перемычки над оконными и дверными проемами
	Преимущественно, рядовые; выполнены из железобетонных элементов.

	д) кровля


	Кровля неэксплуатируемая. 

	е) покрытие
	Конструкция покрытия выполнена из монолитной железобетонной плиты, а в осях 10-3/L-H из стальных элементов.


	6. Пространственная жесткость сооружения
	Пространственная жесткость здания обеспечена монолитным железобетонным каркасом и лестнично-лифтовыми узлами.
Каркас состоит из железобетонных колонн и дисков перекрытий.

	7. Фасады
	Фасады здания оштукатурены и отделаны натуральным камнем.

	8. Благоустройство площадки
	Выполнено. Вокруг здания имеется заасфальтированная площадка.

	9. Лестницы
	Лестницы – двухмаршевые.

	10. Перегородки
	Перегородки в здании выполнены из листов ГКЛ по каркасу и кирпичной кладки.

	11. Оконные и дверные заполнения
	Переплеты окон выполнены из алюминиевого профиля и деревянного профиля с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Входные двери, также, выполнены из алюминиевого профиля. Заполнение внутренних дверных проемов составляют стальные или деревянные дверные блоки.

	12. Основные данные архивных материалов
	ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО А.С.+» Проект отделки офисных помещений ООО «РАЙФАЙЗЕНБАНК», расположенных в осях 5-9/J/H-L на первом этаже административного здания по адресу: г.Москва, ул.Смоленская-Сенная, д.28. Шифр 09/46/55 РР1. г.Москва, 2010г.
SKANSKA.

Строительные чертежи по контракту №1 S6001-S7003. Контрольный экземпляр.

Строительные чертежи по контракту №1 S2201-S2214. Контрольный экземпляр.
Чертежи №S 1000-1011. 1013-1020. 1501-1503.
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