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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения  
  (реквизиты заявления правообладателя земельного участка иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о.  заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)


Местонахождение земельного участка

Архангельская область,
(субъект Российской Федерации)
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ
(муниципальный район или городской округ)
		.
(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):
	Обозначение (номер) характерной точки
	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

	
	X
	Y

	1 
	649867.30
	2521672.55

	2 
	649867.71
	2521672.69

	3 
	649870.45
	2521673.86

	4 
	649872.95
	2521675.66

	5 
	649873.58
	2521676.60

	6 
	649874.56
	2521680.58

	7 
	649887.87
	2521757.84

	8 
	649891.26
	2521777.12

	9 
	649894.07
	2521787.44

	10 
	649898.35
	2521803.18

	11 
	649902.09
	2521816.94

	12 
	649911.35
	2521829.02

	13 
	649923.46
	2521837.01

	14 
	649937.27
	2521840.71

	15 
	649997.21
	2521849.25

	16 
	650035.93
	2521849.22

	17 
	650036.06
	2521981.80

	18 
	650013.53
	2521984.13

	19 
	650004.67
	2522024.66

	20 
	650004.27
	2522026.50

	21 
	650059.26
	2522038.22

	22 
	650058.49
	2522041.96

	23 
	650065.15
	2522043.20

	24 
	650062.14
	2522057.81

	25 
	650045.97
	2522054.86

	26 
	650029.37
	2522065.94

	27 
	650018.63
	2522081.29

	28 
	650024.25
	2522082.47

	29 
	650014.13
	2522129.87

	30 
	650012.57
	2522124.07

	31 
	649999.32
	2522120.41

	32 
	649989.11
	2522119.48

	33 
	649989.24
	2522154.02

	34 
	649966.07
	2522181.98

	35 
	649962.88
	2522181.61

	36 
	649946.06
	2522185.75

	37 
	649930.34
	2522291.72

	38 
	649912.43
	2522288.69

	39 
	649911.98
	2522290.85

	40 
	649893.89
	2522288.28

	41 
	649891.22
	2522308.75

	42 
	649871.56
	2522305.68

	43 
	649872.03
	2522306.70

	44 
	649879.95
	2522307.83

	45 
	649877.61
	2522370.54

	46 
	649863.67
	2522368.22

	47 
	649862.76
	2522368.18

	48 
	649862.83
	2522366.45

	49 
	649862.68
	2522366.24

	50 
	649859.03
	2522363.16

	51 
	649850.51
	2522363.04

	52 
	649842.26
	2522361.73

	53 
	649842.27
	2522359.96

	54 
	649854.87
	2522355.31

	55 
	649860.72
	2522354.69

	56 
	649862.82
	2522334.53

	57 
	649852.23
	2522324.01

	58 
	649849.01
	2522309.41

	59 
	649853.47
	2522273.22

	60 
	649852.13
	2522257.59

	61 
	649852.96
	2522238.00

	62 
	649854.66
	2522228.53

	63 
	649857.44
	2522205.16

	64 
	649859.99
	2522201.59

	65 
	649861.55
	2522185.61

	66 
	649861.65
	2522151.23

	67 
	649868.74
	2522107.97

	68 
	649867.38
	2522077.09

	69 
	649864.46
	2522034.48

	70 
	649868.29
	2522017.61

	71 
	649871.21
	2521970.64

	72 
	649869.35
	2521942.10

	73 
	649864.44
	2521895.26

	74 
	649861.77
	2521871.03

	75 
	649856.84
	2521847.72

	76 
	649861.08
	2521836.60

	77 
	649862.62
	2521827.37

	78 
	649865.35
	2521805.85

	79 
	649871.75
	2521773.17

	80 
	649869.73
	2521688.97

	81 
	649867.98
	2521687.97

	82 
	649943.24
	2522063.14

	83 
	649936.54
	2522090.43

	84 
	649963.74
	2522097.15

	85 
	649970.41
	2522069.99

	86 
	649886.63
	2522215.40

	87 
	649883.55
	2522217.30

	88 
	649885.20
	2522220.51

	89 
	649888.41
	2522218.87



Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
                                                                   29:22:050407:	.


Площадь земельного участка
66 786 кв. м


Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства   
в границах земельного участка отсутствуют объект капитального строительства 



Проект планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:      не утвержден.




	Обозначение (номер) характерной точки
	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

	
	X
	Y

	1 
	-
	-

	2 
	-
	-

	3 
	-
	-

	4 
	-
	-



Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Документация по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:        не утверждена.

(указывается в случае если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)



Градостроительный план подготовлен 
                                   
Департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
	М.П.
	      
	
	         /
	Е.В. Писаренко
	/

	
	 
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	




Дата выдачи Администрацией муниципального образования "Город Архангельск"	.
(ДД.ММ.ГГГГ)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
	
	      1:2000
	, выполненной
	    1980 – 1990 гг.
	


                        (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)
  
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

Департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 10 марта 2023 года
(дата, наименование организации)



























































[bookmark: P131]2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение зоны – О1-1).



2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо  реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверждены постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержден постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п (с изменениями).

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Основные виды разрешённого использования:
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

	ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.

	Общественное использование объектов капитального строительства (3.0)
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

	Здравоохранение (3.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2.

	Образование и просвещение (3.5)

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2.


	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

	Культурное развитие (3.6)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3.

	Деловое управление
(4.1)

	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

	Банковская и страховая деятельность (4.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.


	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц.

	Развлечения (4.8)

	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3.

	Служебные гаражи (4.9)

	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

	Отдых (рекреация) (5.0)

	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.


Условно разрешённые виды использования:
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

	ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

	Общежития (3.2.4)


	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

	Религиозное использование
 (3.7)
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2.

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

	Коммунальное обслуживание
(3.1) 
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

	Рынки (4.3)
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4.

	Спорт
(5.1)

	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7.

	Причалы для маломерных судов (5.4)
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.

	Производственная деятельность (6.0)
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

	Водный транспорт (7.3)
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта.

	Обеспечение обороны и безопасности (8.0)

	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности.

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2.



Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.
2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Коммунальное обслуживание (3.1) 
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные размеры земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа – 4 га, для размещения газонаполнительной станции – 6 га при производительности 10 тыс.т/год, для газораспределительной станции – 0,01 га при производительности до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов коммунального обслуживания не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Если объект капитального строительства размещается в границах двух и более смежных земельных участков, то максимальный процент застройки земельного участка определяется к общей площади всех земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

	Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат установлению.

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат установлению.



3. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 
(за исключением статей 36, 38, 40, 42, 43, 48 и 49) вспомогательным видом разрешенного использования является следующий:
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Здравоохранение (3.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2.
	Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 50 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.



4. В дополнение для основного вида разрешенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства» (код 3.0) статьи 31 является:
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Предпринимательство (4.0)
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10.
	Минимальные размеры земельного участка:
-лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку; 
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку; 
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку; 
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку; 
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку; 
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 1 000 кв.м на 1 автомобиль; если 2 и более автомобилей, то 500 кв.м на каждый автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Если объект капитального строительства размещается в границах двух и более смежных земельных участков, то максимальный процент застройки земельного участка определяется к общей площади всех земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 30 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.



5. В дополнение для основного вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) статьи 24 является:
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
	Минимальные размеры земельного участка для объектов пожарной охраны государственной противопожарной службы:
- до 3 машин – 5000 кв.м;
- от 4 до 6 машин – 9000 кв.м;
- от 8 до 10 машин – 18 000 кв.м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов обеспечения внутреннего правопорядка не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.



1                                                              


2.3. Предельные (минимальные  и  (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
	Иные показатели

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Длина,   м
	Ширина, м
	Площадь, м2 или га
	
	
	
	
	

	690
	167
	66 786
	3 м
	см. ниже
	см. ниже
	-
	см. ниже



Иные показатели:
· Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров и минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра (в соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"). Требования статьи не распространяются на размещение зданий, строений, сооружений, размещаемых в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
· Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта должно быть не менее установленного ст.22 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск";
· Проектирование осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, в т.ч. санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.






Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с  основным видом разрешенного использования земельных участков:

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая мансардный).
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
	Минимальный размер земельного участка – 1200 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Максимальный процент застройки подземной части земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
	Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Максимальный процент застройки подземной части земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 60 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Общественное использование объектов капитального строительства (3.0)
	Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 50 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Здравоохранение (3.4)
	Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку; 
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку; 
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку; 
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку; 
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку; 
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 1 000 кв.м на 1 автомобиль; если 2 и более автомобилей, то 500 кв.м на каждый автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Образование и просвещение (3.5)

	Минимальные размеры земельного участка для объектов дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на учащегося.
Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций и школ могут быть уменьшены на 20%.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%. 

	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Минимальные размеры земельного участка для объектов пожарной охраны государственной противопожарной службы:
- до 3 машин – 5000 кв.м;
- от 4 до 6 машин – 9000 кв.м;
- от 8 до 10 машин – 18 000 кв.м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов обеспечения внутреннего правопорядка не подлежат установлению
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Культурное развитие (3.6)
	Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м. на 1000 ед. хранения
- юношеские библиотеки - 38 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м. экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
- универсальных спортивно-зрелищных залов – 1,5 га
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов культурного развития не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Деловое управление
(4.1)

	Минимальный размер земельного участка общежития – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Магазины (4.4)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Банковская и страховая деятельность (4.5)
	Минимальные размеры земельного участка
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операционных местах;
- операционная касса – га на объект:
0,2 – при 2 операционных кассах;
0,5 – при 7 операционных кассах.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Общественное питание (4.6)
	Минимальные размеры земельного участка:
- при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
- при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на объект;
- при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Минимальные размеры земельного участка при числе мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Развлечения (4.8)

	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Служебные гаражи (4.9)

	Минимальные размеры земельного участка для гаражей и стоянок легковых автомобилей:
- одноэтажные– 30 кв.м/машино-место;
- двухэтажные– 20 кв.м/машино-место;
- трехэтажные – 14 кв.м/машино-место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Отдых (рекреация) (5.0)

	Минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат установлению.



Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с  условно разрешенным видом использования земельных участков:

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Общежития (3.2.4)


	Минимальный размер земельного участка общежития – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 9.
Предельная высота объекта не более 45 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Религиозное использование
 (3.7)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению
Предельная высота объекта  65 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2)
	Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Коммунальное обслуживание
(3.1) 
	Минимальные размеры земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа – 4 га, для размещения газонаполнительной станции – 6 га при производительности 10 тыс.т/год, для газораспределительной станции – 0,01 га при производительности до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов коммунального обслуживания не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Рынки (4.3)
	Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта – 40м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта – 40м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Спорт
(5.1)

	Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов спортивного назначения не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Причалы для маломерных судов (5.4)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению
Предельная высота объекта  – не подлежит установлению
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Производственная деятельность (6.0)
	Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей –5
Предельная высота объекта не более 27 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Водный транспорт (7.3)
	Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению
Предельная высота объекта  – не подлежит установлению
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Обеспечение обороны и безопасности (8.0)

	Минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.












2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

	Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка
	Требования к использованию земельного участка
	Требования к параметрам объекта капитального строительства
	Требования к размещению объектов капитального строительства

	
	
	
	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Иные требования к размещению объектов капитального строительства

	[bookmark: P201]1
	[bookmark: P202]2
	[bookmark: P203]3
	[bookmark: P204]4
	[bookmark: P205]5
	[bookmark: P206]6
	[bookmark: P207]7
	[bookmark: P208]8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-















2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

	Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка для которого градостроительный регламент не устанавливается
	Реквизиты Положения об особо охраняемой природной территории
	Реквизиты утвержденной документации по планировке территории
	Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

	
	
	
	Функциональная зона
	Виды разрешенного использования земельного участка
	Требования к параметрам объекта капитального строительства
	Требования к размещению объектов капитального строительства

	
	
	
	
	Основные виды разрешенного использования
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Иные требования к размещению объектов капитального строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	*
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


*Постановления Администрации Архангельской области от 02.03.1998 № 60 "Об образовании Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения" (с изменениями) и от 11.12.2006 № 49-па "Об утверждении Положения о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти области по  вопросам деятельности государственных природных биологических заказников регионального значения" (ред. от 04.02.2020).

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, связанных с обеспечением функционирования объектов инфраструктуры, расположенных в границах заказника, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области.

3. Информация  о  расположенных  в  границах  земельного  участка  объектах капитального строительства и объектах культурного наследия


[bookmark: P221]3.1. Объекты капитального строительства
	[bookmark: P229]
№
	не имеется 
	,
	
	,

	
	(согласно чертежу градостроительного плана)
	
	(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

	



	инвентаризационный или кадастровый номер
	
	,



3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации

	№    
	информация отсутствует
	,
	
	,

	
	(согласно чертежу градостроительного плана)
	
	(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)
	


	,
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
	регистрационный номер в реестре
	
	от
	


                                                                                                                                                                                    (дата)
[bookmark: P242]
[bookmark: P310]4. Информация  о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

	Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

	Объекты коммунальной инфраструктуры
	Объекты транспортной инфраструктуры
	Объекты социальной инфраструктуры

	Наименование вида объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель
	Наименование вида объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель
	Наименование вида объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель

	[bookmark: P263]1
	[bookmark: P264]2
	[bookmark: P265]3
	[bookmark: P266]4
	[bookmark: P267]5
	[bookmark: P268]6
	[bookmark: P269]7
	[bookmark: P270]8
	[bookmark: P271]9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	


Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Наименование вида объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель
	Наименование вида объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель
	Наименование вида объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если  земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

· 2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 66 789 кв. м, 3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 66 789 кв. м (распоряжения Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области" от 14.09.2015 № 995р и № 1003р, от 09.11.2015 № 1250р, № 1251р, № 1252р, № 1253р, № 1254р и № 1255р).
· Водоохранная зона – 66 789  кв. м, прибрежная защитная полоса водных объектов                    –  66 789  кв. м, береговая полоса -  13 034 кв. м (Водный кодекс Российской Федерации).
· Рыбоохранная зона – 66 789  кв. м (приказ Федерального агентства по рыболовству от 20.11.2010 № 943).
· Зона затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория) (реестровый номер 29:00-6.276) – 13 697 кв. м (Водный кодекс Российской Федерации и Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления").
· Зона подтопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория), стоящая на учете в ЕГРН (реестровый номер 29:00-6.279) – 48 154 кв. м (Водный кодекс Российской Федерации и Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 
№ 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления").
В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.
- Охранная зона инженерных коммуникаций "Охранная зона ВЛ-110 кВ "Двина - 1,2" (реестровый номер 29:22-6.244) – 6 919 кв. м (Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009).
· Охранная зона инженерных коммуникаций "Охранная зона "ВЛ-0,4 ул. Чапаева от ТП-348" (реестровый номер 29:22-6.649) – 969 кв. м (Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009).
· Охранная зона транспорта, стоящая на учете в ЕГРН ("Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона", реестровый номер 29:00-6.284) – 66 789 кв. м (Решение Архангельского МТУ Росавиации  № 17-П от 02.03.2020).
· Охранная зона транспорта, стоящая на учете в ЕГРН ("Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона", реестровый номер 29:00-6.283) – 66 789 кв. м (Решение Архангельского МТУ Росавиации  № 17-П от 02.03.2020).
· Охранная зона транспорта, стоящая на учете в ЕГРН ("Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона", реестровый номер 29:00-6.286) – 66 789 кв. м (Решение Архангельского МТУ Росавиации  № 17-П от 02.03.2020).
· Охранная зона транспорта, стоящая на учете в ЕГРН ("Приаэродромная территория аэропорта Васьково.", реестровый номер 29:00-6.285) – 66 789 кв. м (Решение Архангельского МТУ Росавиации  № 17-П от 02.03.2020).
-	Особо охраняемая природная территория – 16 273 кв.м (постановления Администрации Архангельской области от 02.03.1998 № 60 "Об образовании Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения" (с изменениями) и от 11.12.2006 № 49-па "Об утверждении Положения о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности государственных природных биологических заказников регионального значения").
В состав заказника не входят земли населенных пунктов (пункт 3 раздела I положения о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения).
· подзона ЗРЗ-3 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ) – 66 789 кв. м, зона В наблюдения культурного слоя – 
66 789 кв. м, ценные участки зеленых насаждений – 22 355 кв. м, границы исторической части города на начало XX века – 66 789 кв. м (Постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 г. N 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)").




6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

	Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона
	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

	
	Обозначение (номер) характерной точки
	X
	Y

	[bookmark: P324]1
	[bookmark: P325]2
	[bookmark: P326]3
	[bookmark: P327]4

	2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
	650354.66
650356.04
650354.72
650353.99
650351.12
650344.67
650304.32
650315.25
650322.99
650327.88
650335.41
650339.70
650341.10
650340.57
650336.66
	2521688.53
2521732.41
2521838.23
2521859.63
2521892.19
2521931.85
2522129.63
2522163.90
2522195.59
2522222.57
2522271.82
2522309.43
2522342.05
2522370.70
2522453.12

	3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
	1
2
3
4
	654099.29
652838.69
652771.84
652659.55
	2520230.69
2522391.53
2522706.40
2523837.65

	Водоохранная зона
Прибрежная защитная полоса водных объектов
Рыбоохранная зона
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
	650069.34
650071.36
650071.36
650068.21
650061.81
650060.63
650062.54
650064.05
650064.99
650066.80
650070.82
650070.82
650067.90
650065.29
650066.74
650066.74
650068.35
650065.20
650061.33
650057.94
650054.79
650052.56
650053.08
650059.28
650062.43
650062.43
650060.33
	2521676.41
2521760.61
2521785.73
2521810.65
2521843.33
2521852.59
2521870.79
2521882.70
2521896.65
2521910.92
2521958.08
2521983.20
2522030.17
2522052.37
2522067.87
2522080.18
2522120.53
2522145.45
2522162.79
2522216.20
2522241.12
2522254.61
2522272.90
2522297.05
2522321.97
2522347.09
2522367.25

	Береговая полоса
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
	649887.83
649888.75
649889.38
649889.69
649891.71
649891.71
649891.26
649891.32
649885.24
649885.00
649882.27
649881.64
649877.39
649881.42
649881.73
649883.61
649884.09
649884.40
649884.98
649886.24
649886.84
649887.15
649888.85
649888.85
649888.62
649891.17
649891.17
649888.25
649887.94
649884.54
649885.71
649886.34
649886.65
649887.09
649887.09
649886.67
649888.70
649888.70
649888.39
649886.47
649883.44
649882.21
649881.77
649881.32
649878.29
649877.98
649876.76
649874.60
649874.62
649874.31
649872.88
649872.80
649872.16
649873.43
649873.43
649872.93
649872.62
649869.18
649870.49
649876.51
649878.23
649879.71
649881.63
649882.78
649880.37
649879.74
649877.82
649876.13
649875.55
649874.41
649873.67
649870.36
649868.08
649865.69
649862.17
649884.40
649883.42
649886.62
	2521680.45
2521682.79
2521685.22
2521687.71
2521771.91
2521774.43
2521777.12
2521777.33
2521807.70
2521809.60
2521831.12
2521833.55
2521848.24
2521867.28
2521869.77
2521889.67
2521891.51
2521894.00
2521904.07
2521917.43
2521919.73
2521922.22
2521936.89
2521939.41
2521942.52
2521969.38
2521971.90
2522018.87
2522021.36
2522036.30
2522065.23
2522069.11
2522071.60
2522079.17
2522081.69
2522087.50
2522106.71
2522109.23
2522111.72
2522120.33
2522133.92
2522144.80
2522150.39
2522156.16
2522204.90
2522207.39
2522211.32
2522227.13
2522229.79
2522232.28
2522240.22
2522242.02
2522257.16
2522271.96
2522274.48
2522278.46
2522280.95
2522308.05
2522313.97
2522319.95
2522321.78
2522323.81
2522327.82
2522333.27
2522358.44
2522360.87
2522365.04
2522367.44
2522368.05
2522369.27
2522369.88
2522372.22
2522373.29
2522374.06
2522374.93
2521609.24
2521674.39
2521678.25

	Зона затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория) (реестровый номер 29:00-6.276)
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
	649869.08
649872.38
649877.37
649883.38
649889.38
649890.38
649896.37
649901.84
649908.39
649901.36
649891.34
649885.38
649880.30
649884.38
649883.38
649877.38
649866.38
649861.45
649862.82
649852.23
649849.01
649852.96
649857.45
649861.65
649866.60
649864.46
649868.29
649871.21
649861.77
649856.84
649871.75
649869.73
649866.97
649863.66
649863.15
649864.79
649860.33
649856.99
649854.39
649833.59
649842.05
649842.27
649854.88
	2521583.79
2521767.29
2521774.42
2521804.52
2521845.51
2521923.49
2521983.18
2521988.72
2522010.65
2522052.87
2522069.96
2522105.72
2522167.35
2522184.67
2522201.71
2522263.71
2522316.71
2522347.67
2522334.52
2522324.01
2522309.41
2522238.00
2522205.16
2522151.23
2522087.73
2522034.48
2522017.61
2521970.64
2521871.03
2521847.72
2521773.17
2521688.97
2521687.39
2521681.51
2521676.93
2521589.33
2522354.73
2522375.67
2522448.61
2522448.46
2522409.10
2522359.96
2522355.30

	Зона подтопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория), стоящая на учете в ЕГРН (реестровый номер 29:00-6.279)
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
	650143.68
650235.76
650224.78
650232.74
650247.68
650279.51
650078.36
650067.68
649956.67
649942.40
649933.36
649911.92
649900.05
649907.86
649903.33
649902.63
649897.67
649918.82
649924.00
649906.17
649907.44
649900.40
649900.37
649911.86
649922.17
649854.39
649856.99
649860.33
649861.45
649866.38
649877.38
649883.38
649884.38
649880.30
649885.38
649891.34
649901.36
649908.39
649901.84
649896.37
649890.38
649889.38
649883.38
649877.37
649872.38
649869.08
649898.12
649925.33
	2521384.22
2521656.62
2521691.59
2521714.92
2521746.15
2521973.97
2522075.67
2522083.84
2522136.35
2522155.30
2522190.06
2522209.47
2522217.42
2522228.70
2522241.51
2522248.46
2522257.21
2522281.86
2522287.10
2522348.11
2522356.68
2522370.18
2522394.32
2522428.38
2522445.07
2522448.61
2522375.67
2522354.73
2522347.67
2522316.71
2522263.71
2522201.71
2522184.67
2522167.35
2522105.72
2522069.96
2522052.87
2522010.65
2521988.72
2521983.18
2521923.49
2521845.51
2521804.52
2521774.42
2521767.29
2521583.79
2521480.04
2521407.93

	Охранная зона инженерных коммуникаций "Охранная зона ВЛ-110 кВ "Двина - 1,2" (реестровый номер 29:22-6.244)
	1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
	649864.46
650023.82
650018.63
650024.25
650015.85
649867.74
649943.24
649936.54
649963.74
649970.41
	2522034.48
2522073.87
2522081.29
2522082.47
2522121.80
2522085.35
2522063.14
2522090.43
2522097.15
2522069.99

	Охранная зона инженерных коммуникаций "Охранная зона "ВЛ-0,4 ул. Чапаева от ТП-348" (реестровый номер 29:22-6.649)
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
	650065.05
650064.21
650032.14
649996.62
649966.95
649949.66
649946.56
649943.24
649936.54
649937.78
649932.53
649912.29
649906.26
649902.28
649908.45
649928.92
649936.92
649946.81
649966.84
649996.32
650031.84
	2522043.67
2522047.76
2522050.42
2522052.66
2522055.27
2522054.77
2522063.98
2522063.14
2522090.43
2522090.74
2522107.54
2522133.68
2522184.53
2522184.06
2522132.11
2522105.66
2522080.10
2522050.69
2522051.26
2522048.68
2522046.43

	Охранная зона транспорта, стоящая на учете в ЕГРН ("Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Реестровый номер 29:00-6.285. Третья подзона, реестровый номер 29:00-6.284. Пятая подзона, реестровый номер 29:00-6.283.)
	1
2
3
4
	654524.76
653931.39
653212.22
652172.90
	2519643.18
2521246.72
2522680.46
2524261.53

	Охранная зона транспорта, стоящая на учете в ЕГРН (Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона, реестровый номер 29:00-6.286)
	1
2
3
4
5
	654455.84
654093.71
653663.61
653141.02
652617.37
	2520082.02
2521018.59
2521940.87
2522883.47
2523692.78

	Особо охраняемая природная территория
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	649868.48
649876.01
649883.30
649896.50
649889.69
649902.07
649899.99
649894.17
649870.70
649852.94
649844.09
649786.72
	2521622.82
2521685.47
2521725.65
2521796.34
2521930.26
2522036.07
2522067.49
2522150.63
2522278.01
2522371.91
2522573.97
2522878.44

	подзона ЗРЗ-3 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ)
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
	649842.34
649842.24
649842.15
649842.06
649841.97
649841.87
649841.78
649841.69
649841.60
649841.51
649841.43
649841.34
649841.26
649841.19
649841.11
649841.04
649840.98
649840.92
649840.86
649840.81
649840.76
649840.72
649840.69
649840.66
649840.63
649840.61
649840.60
649840.59
649840.59
649840.60
649840.61
649840.62
649840.64
649840.67
649840.71
649840.74
649840.79
649840.84
649840.92
649841.01
649841.09
649841.17
649841.24
649841.31
649841.38
649841.45
649841.51
649841.57
649841.62
649841.67
649841.72
649841.76
649841.79
649841.82
649841.84
649841.86
649841.88
649841.88
649841.89
649841.88
649841.87
649841.86
649841.84
649841.81
649841.78
649841.75
649841.71
649841.66
649840.63
649844.38
649846.18
649869.33
649871.21
649869.35
649867.19
649865.81
649864.44
649862.98
649861.77
649856.84
649857.01
649858.59
649859.95
649861.07
649861.96
649862.62
649865.35
649865.42
649865.24
649864.83
649864.18
649863.29
649862.18
649860.84
649859.28
649859.26
649859.26
649859.34
649859.47
649859.67
649859.94
649860.96
649871.75
649869.73
649866.97
649863.65
649863.15
649864.52
649864.79
649869.33
649872.39
649899.55
650020.25
650265.98
650230.83
650147.57
650043.15
650042.19
650003.31
650000.06
649773.19
649774.52
649776.31
649786.36
649794.35
649799.84
649832.21
649836.62
649837.91
649838.82
649838.79
649838.81
649838.70
649837.41
649836.22
649832.03
649829.86
649832.49
649832.85
649832.21
649833.56
649834.10
649834.75
649835.15
649835.28
649834.93
649833.59
649835.70
649837.19
649838.66
649840.22
649842.06
649844.45
649846.40
649845.80
649846.02
649843.38
649841.56
649842.27
649854.87
649860.72
649862.82
649852.23
649851.02
649850.35
649849.82
649849.41
649849.14
649849.01
649849.01
649849.15
649853.47
649852.13
649852.96
649854.66
649855.71
649856.11
649856.27
649856.49
649856.75
649857.07
649857.44
649857.86
649858.33
649858.84
649859.39
649859.99
649861.54
649861.36
649863.72
649868.74
649866.60
649867.37
649865.38
649864.45
649868.29
649869.33
649864.15
649858.93
649853.70
649848.47
649848.53
649848.49
649848.44
649848.39
649848.32
649848.25
649848.17
649848.08
649847.98
649847.87
649847.76
649847.64
649847.52
649847.39
649847.25
649847.11
649846.97
649846.82
649846.67
649846.52
649846.37
649846.22
649846.06
649845.91
649845.76
649845.60
649845.46
649845.31
649845.17
649845.03
649844.90
649843.64
	2521992.04
2521992.05
2521992.06
2521992.06
2521992.06
2521992.05
2521992.04
2521992.02
2521991.99
2521991.96
2521991.92
2521991.88
2521991.83
2521991.78
2521991.72
2521991.66
2521991.59
2521991.52
2521991.45
2521991.37
2521991.29
2521991.20
2521991.12
2521991.03
2521990.94
2521990.85
2521990.76
2521990.66
2521990.57
2521990.48
2521990.38
2521990.29
2521990.20
2521990.11
2521990.03
2521989.94
2521989.86
2521989.78
2521989.75
2521989.72
2521989.69
2521989.64
2521989.60
2521989.55
2521989.49
2521989.43
2521989.37
2521989.30
2521989.23
2521989.16
2521989.08
2521989.00
2521988.92
2521988.83
2521988.75
2521988.66
2521988.57
2521988.48
2521988.39
2521988.31
2521988.22
2521988.13
2521988.04
2521987.96
2521987.87
2521987.79
2521987.71
2521987.64
2521979.38
2521978.23
2521985.46
2521983.62
2521970.64
2521942.10
2521923.48
2521919.02
2521895.27
2521891.01
2521871.04
2521847.71
2521844.80
2521841.48
2521838.06
2521834.56
2521830.99
2521827.36
2521805.85
2521802.10
2521798.35
2521794.61
2521790.91
2521787.26
2521783.67
2521780.16
2521776.75
2521776.48
2521775.94
2521775.40
2521774.88
2521774.38
2521773.91
2521773.78
2521773.17
2521688.97
2521687.39
2521681.51
2521676.93
2521600.94
2521589.33
2521570.33
2521571.05
2521576.01
2521604.19
2521671.08
2521770.00
2522249.09
2522849.94
2522855.44
2523079.18
2523078.66
2523042.73
2522917.26
2522864.08
2522833.69
2522791.49
2522748.90
2522617.35
2522607.77
2522605.48
2522598.23
2522592.11
2522577.99
2522569.11
2522557.77
2522553.43
2522543.72
2522536.92
2522533.40
2522524.73
2522515.57
2522496.78
2522495.28
2522487.83
2522479.98
2522476.37
2522467.17
2522448.46
2522438.21
2522433.24
2522425.98
2522416.90
2522409.10
2522401.89
2522398.53
2522394.79
2522392.40
2522384.48
2522372.12
2522359.96
2522355.31
2522354.69
2522334.53
2522324.00
2522321.65
2522319.68
2522317.67
2522315.63
2522313.57
2522311.49
2522309.41
2522307.34
2522273.22
2522257.59
2522238.00
2522228.53
2522218.96
2522209.34
2522208.48
2522207.62
2522206.78
2522205.96
2522205.16
2522204.39
2522203.64
2522202.92
2522202.24
2522201.59
2522185.61
2522151.31
2522130.48
2522107.97
2522087.73
2522077.09
2522064.76
2522034.48
2522017.61
2521993.94
2521994.65
2521995.06
2521995.17
2521994.99
2522001.58
2522001.73
2522001.88
2522002.02
2522002.16
2522002.30
2522002.43
2522002.55
2522002.67
2522002.78
2522002.89
2522002.99
2522003.08
2522003.16
2522003.23
2522003.30
2522003.35
2522003.40
2522003.44
2522003.46
2522003.48
2522003.49
2522003.49
2522003.48
2522003.46
2522003.43
2522003.39
2522003.34
2522003.28
2522003.21
2522003.13
2522001.78

	зона В наблюдения культурного слоя
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	649867.69
649869.22
650065.03
650262.80
650237.62
650170.32
650032.71
649940.63
649940.29
649922.11
649883.26
649744.84
	2521598.15
2521598.51
2521648.67
2521716.44
2521877.57
2522236.67
2522421.99
2522782.86
2522784.21
2522855.46
2523233.37
2523218.12

	ценные участки зеленых насаждений
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
	649863.89
649863.90
649864.52
649864.79
649867.74
649866.99
649866.26
649865.85
649865.78
649864.91
649865.91
649865.94
649867.77
649870.51
649873.01
649873.64
649874.62
649887.93
649888.56
649888.91
649886.40
649878.55
649871.44
649869.73
649866.97
649863.65
649863.15

650234.31
650231.99
650233.56
650234.45
650232.73
650230.97
650227.03
650225.30
650222.79
650220.59
650217.04
650217.92
650217.15
650214.46
650211.43
650210.10
650208.00
650207.40
650197.99
650182.74
650172.53
650157.97
650145.06
650142.12
650137.53
650137.37
650124.38
650116.96
650110.20
650101.93
650093.24
650083.78
650072.70
650067.91
650060.31
650054.19
650036.48
650019.77
650002.28
650002.24
650029.28
650038.02
650038.02
650038.94
650037.72
650036.24
650035.48
650033.11
650026.86
650017.49
650017.65
650017.52
649870.72
649870.39
649870.07
649869.35
649868.62
649868.01
649867.46
649867.19
649865.81
649865.90
649865.26
649864.96
649864.62
649864.44
649862.98
649863.22
649862.42
649862.26
649861.67
649861.77
649861.33
649860.26
649859.40
649858.45
649857.58
649856.84
649857.01
649858.00
649859.59
649860.64
649861.54
649862.62
649863.17
649864.01
649864.19
649864.57
649864.93
649865.35
649865.44
649865.09
649865.01
649864.13
649863.09
649861.54
649860.19
649859.28
649859.69
649860.83
649860.93
649860.96
649871.75
649871.62
649879.15
649886.94
649894.59
649903.04
649901.43
649903.03
649902.89
649903.25
649904.92
649907.09
649908.78
649909.09
649911.88
649912.01
649916.35
649921.96
649925.02
649928.01
649930.05
649932.23
649934.05
649935.40
649936.71
649937.61
649937.87
649937.93
649937.63
649936.87
649935.49
649933.39
649932.77
649924.95
649920.59
649918.96
649895.33
649897.22
649899.17
649941.06
649941.41
649932.03
649895.02
649891.33
649886.17
649884.51
649883.45
649882.90
649882.64
649882.74
649883.47
649884.39
649888.02
649889.05
649889.48
649894.65
649891.55
649889.55
649887.47
649930.54
649934.95
649936.61
649939.52
649948.93
650002.76
650117.89
650194.31
650218.89
650219.38
650251.72
650251.01
650249.46
650249.27
650243.75
650239.01
650238.03
650234.77
	2521635.98
2521635.50
2521600.95
2521589.33
2521590.04
2521594.28
2521598.37
2521602.92
2521603.87
2521674.11
2521674.13
2521672.38
2521673.01
2521674.18
2521675.99
2521676.92
2521680.91
2521758.17
2521759.37
2521761.61
2521762.51
2521761.34
2521760.38
2521688.97
2521687.39
2521681.51
2521676.93

2521702.69
2521710.73
2521712.01
2521713.40
2521717.60
2521726.31
2521746.99
2521755.99
2521759.23
2521770.83
2521788.21
2521793.00
2521797.88
2521815.05
2521830.23
2521832.52
2521833.37
2521833.36
2521832.87
2521831.87
2521831.45
2521827.73
2521826.97
2521826.86
2521826.59
2521828.48
2521830.36
2521829.89
2521829.73
2521829.54
2521829.33
2521829.11
2521828.85
2521828.73
2521828.55
2521828.41
2521829.07
2521830.03
2521831.02
2521838.96
2521836.63
2521835.95
2521838.67
2521920.72
2521921.38
2521922.17
2521922.06
2521922.15
2521922.35
2521922.45
2521950.23
2521955.82
2521960.24
2521955.36
2521950.48
2521942.10
2521936.52
2521931.53
2521927.75
2521923.48
2521919.02
2521913.91
2521910.42
2521905.16
2521899.53
2521895.27
2521891.01
2521886.70
2521882.21
2521878.22
2521873.73
2521871.04
2521867.44
2521863.71
2521859.64
2521855.86
2521851.50
2521847.71
2521844.80
2521841.77
2521839.01
2521835.05
2521832.60
2521827.36
2521823.74
2521819.71
2521816.89
2521813.89
2521810.56
2521805.85
2521802.94
2521799.23
2521795.25
2521790.68
2521786.92
2521783.07
2521779.52
2521776.75
2521774.36
2521772.90
2521771.47
2521773.78
2521773.17
2521767.82
2521768.31
2521771.27
2521785.66
2521781.10
2521769.76
2521769.57
2521768.72
2521766.78
2521764.76
2521763.31
2521762.63
2521762.63
2521762.70
2521764.89
2521764.07
2521762.44
2521760.74
2521758.41
2521757.04
2521754.75
2521752.55
2521749.85
2521747.28
2521744.33
2521741.27
2521738.34
2521735.33
2521732.52
2521729.16
2521724.51
2521720.65
2521707.42
2521702.77
2521700.08
2521660.22
2521659.66
2521659.65
2521667.72
2521663.52
2521661.48
2521654.30
2521653.22
2521644.49
2521641.00
2521637.59
2521634.54
2521628.46
2521625.42
2521619.39
2521612.36
2521597.51
2521592.02
2521589.95
2521591.07
2521604.50
2521615.91
2521629.15
2521639.24
2521620.35
2521613.26
2521600.81
2521602.86
2521615.19
2521644.39
2521664.27
2521671.00
2521671.14
2521680.01
2521682.31
2521681.98
2521682.68
2521680.89
2521694.98
2521697.32
2521701.81

	границы исторической части города на начало XX века
	1
2
3
4
5
	649771.19
650699.99
650937.46
651417.66
651717.19
	2523041.32
2523188.44
2521913.95
2520650.56
2520288.46



7. Информация о границах публичных сервитутов:  зона публичного сервитута "ВЛ-0,4 ул. Чапаева от ТП-348" (реестровый номер 29:22-6.762) – 969 кв. м

	Обозначение (номер) характерной точки
	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

	
	X
	Y

	1
	650065.05
	2522043.67

	2
	650064.21
	2522047.76

	3
	650032.14
	2522050.42

	4
	649996.62
	2522052.66

	5
	649966.95
	2522055.27

	6
	649949.66
	2522054.77

	7
	649946.56
	2522063.98

	8
	649943.24
	2522063.14

	9
	649936.54
	2522090.43

	10
	649937.78
	2522090.74

	11
	649932.53
	2522107.54

	12
	649912.29
	2522133.68

	13
	649906.26
	2522184.53

	14
	649902.28
	2522184.06

	15
	649908.45
	2522132.11

	16
	649928.92
	2522105.66

	17
	649936.92
	2522080.10

	18
	649946.81
	2522050.69

	19
	649966.84
	2522051.26

	20
	649996.32
	2522048.68

	21
	650031.84
	2522046.43


[bookmark: P343][bookmark: P346]
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок                                                        -

[bookmark: P353]
9. Информация  о  технических  условиях  подключения  (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселения, городского округа

· ООО "РВК-Архангельск"/ технические условия на водоснабжение и водоотведение/;

· АГТС ПАО "ТГК-2"/ технические условия на теплоснабжение/.




[bookmark: P358]10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории решение Архангельской городской Думы "Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска" от 25 октября 2017 года N 581.



11. Информация о красных линиях:   . отсутствует .

	Обозначение (номер) характерной точки
	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

	
	X
	Y


	
	
	

	
	
	



