

	№
	Задание на проектирование/Стандарт инновационной среды
	СП 257
	СП 379
	Проектное решение
	Примечание

	1
	В ЗнП п.4  код по классификатору объектов кап. строительства 03.02.001.005 - Здание для врем. проживания (гостиница, отель и пр), в разделе 20 требования к планировке гостиниц (для студентов) и планировке гостиниц 2*

В Стандарте инновационной образовательной среды (раздел V) в требованиях к общежитиям и (или) гостиницам п.11 требования к планировке общежитий (для студентов) п. 12 требования к планировке гостиниц (2*)
	Согласно СП добавлены помещения поэтажного обслуживания, требуемые для гостиниц
6.2.13 Помещения поэтажного обслуживания могут состоять из комнаты администратора этажа, комнаты дежурного персонала, комнаты чистки и глажения одежды, помещения для хранения чистого и грязного белья, кладовых уборочного инвентаря и кладовых хранения тележек горничных, сервировочной, общих санузлов для проживающих в номерах без санузлов и санузлов для персонала. Состав помещений поэтажного обслуживания может быть расширен или сокращен по заданию на проектирование.

СП 2.1.3678-20
7.9. Чистое белье должно храниться в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами. Стеллажи должны иметь гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции.
Хранение чистого и грязного белья в гостиничных зданиях с номерным фондом более 50 номеров в одном помещении не допускается.
6.2.6 Для гостиниц категорий «две звезды» и ниже допускается предусматривать:
 общие уборные (из расчета один прибор на 10 человек, проживающих в номерах без санузла), уборные располагают на каждом этаже не менее двух отдельно для мужчин и для женщин. 

Допускается предусматривать одну общую уборную при числе проживающих на этаже шесть и менее. общие душевые комнаты (из расчета одна душевая кабина на 20 человек, проживающих в номерах без ванны или душа).



	Согласно СП на жилых этажах размещены помещения: 
· Общие кухни
· помещения для стирки/глажения одежды
· помещение для отдыха/досуга
· помещение хранения личных вещей (багажная)
· санитарно-гигиенические помещения
· ПУИ / хоз кладовые


	Планировка жилых этажей разработана на основании ЗнП/Стандарта с учетом требований размещения дополнительных помещений общественного пользования, относящихся к СП 379 (общая зона с мебелью, телевизором и т.д. , общая кухня на этаж, прачечная, багажная), а также в рамках СП 257 с наличием поэтажных помещений служебного пользования (помещения горничных, помещения для хранения чистого белья, грязного белья, кладовых уборочного инвентаря, общие уборные и душевые).
	Разночтение Стандарта и ЗнП (общежитие / гостиницы).

Уточнить функциональное назначения объектов для проживания студентов / преподавателей (в рамках каких нормативных документов проектировать).

От этого зависит состав поэтажных помещений обслуживания (их наличие/отсутствие)

	2
	В ЗнП в разделе 20 требования к планировке гостиниц (для студентов) и планировке гостиниц 2* - площадь на одного человека не менее 20м2

В Стандарте инновационной образовательной среды (раздел V) в требованиях к общежитиям и (или) гостиницам п.11 требования к планировке общежитий (для студентов) п. 12 требования к планировке гостиниц (2*) - площадь на одного человека не менее 20м2
	Таблица Г.1 для гостиниц 2* при двухместном размещении - 12м2


6.2.2 Номера гостиницы могут проектироваться в составе либо одной жилой комнаты, либо жилой комнатой с прихожей и (или) санузлом. 
По заданию на проектирование допускается проектировать многокомнатные номера и (или) соединяющиеся номера.
	6.1.23 Площадь жилой комнаты, а также площадь на одно место для студентов профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов, в том числе для одиночного заселения, принимают согласно СП 118.13330.2012 (пункт 5.36 - 
Общежития для студентов и аспирантов 7,5 м2,  Общежития для студентов (учащихся) профессиональных образовательных организаций - 6м2); площадь на одно место для рабочих и служащих - не менее 6 м2 на одного человека.
	В проекте разработана универсальная жилая ячейка с двумя жилыми комнатами, общей зоной, туалетом, душевой.

Унификация жилой ячейки предусматривает ее использование для всех типов номеров: для преподавателей, для семей с детьми, для МГН М4, для студентов.

В общей зоне номера  может быть предусмотрена как кухня-ниша с обеденным столом, так и зона гардероба для размещения верхней одежды (в зависимости от того, кто проживает). 

Каждая комната рассчитана на проживание 2 человек, жилая ячейка на 4 человека (для студентов, преподавателей).

Номер для семей с детьми, Номер для МГН М4 рассчитан на проживание 2 взрослых.

Каждая комната оснащена мебелью согласно ЗнП.

Площадь каждой комнаты 13,5 м2
Площадь душевой 2,03 м2
Площадь туалета 1,2 м2
Площадь общей зоны 11,07 м2
Общая площадь жилой ячейки на 4 человека - 44,75м2
	Требуется разъяснение пункта: площадь на одного человека не менее 20м2.

При наличии 2 комнат в номере гостиницы - вписать пункт в ЗнП согласно СП 257 п. 6.2.2: Номера гостиницы могут проектироваться в составе либо одной жилой комнаты, либо жилой комнатой с прихожей и (или) санузлом. По заданию на проектирование допускается проектировать многокомнатные номера и (или) соединяющиеся номера.

	3
	В ЗнП, Стандарте прописано предусмотреть жилые блоки для семей с детьми, комнаты матери и ребенка, зоны для хранения детских колясок
	нормы отсутствуют
	4.4 В составе зданий студенческого городка предусматривают общежития для семейных студентов и аспирантов. Число мест определяется заданием на проектирование.
6.1.28 Оборудование санитарно-гигиенических помещений в жилых ячейках общежитий следует проектировать из расчета один душ или ванна, один умывальник и один унитаз не более чем на шесть человек. В жилых ячейках с двумя жилыми комнатами санитарный узел должен быть раздельным.

6.1.7 В общежитиях для семейных следует предусматривать в составе общественных помещений детские игровые зоны (комнаты) из расчета 0,08 м2 на одного ребенка, но не менее 15 м2. В вестибюле должна быть предусмотрена дополнительная площадь для колясочной.

	
	Указать процентное/количественное соотношение номеров для семей с детьми.

Требуется ли наличие игровой зоны для детей?

	4
	В приложении №1 к ЗнП в гостиничном комплексе предусмотреть зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических,, административных работников 
	
	
	На 1 этаже в составе корпусов №2 и №3 - предусмотрено общее пространство со вторым светом и антресолью. Пространство является общественным центром притяжения для досуга обучающихся 
	Уточнить перечень помещений для зон совместной деятельности (кабинеты, коммерческие площади, единое общее пространство)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



