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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку Дизайн-проекта 

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	Наименование объекта
	Гостиничный комплекс «Маяки»

	2
	Месторасположение объекта
	

	3
	Основание для проектирования
	Договор и настоящее ТЗ

	3.1
	Исходные данные
	Планировочные решения по зданиям и сооружениям гостиничного комплекса 

	4
	Застройщик
	      «                  »

	5
	Проектная организация
	

	6
	Стадии разработки 
	Дизайн-проект

	7
	Сроки выполнения работ
	6 недель после получения начального платежа.

	[bookmark: _Hlk17716192][bookmark: _Hlk17398330]8
	Основные виды интерьерных работ 
	В объеме данного Технического задания

	9
	Объем выполняемых работ
	ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

1. Подготовительные и аналитические работы. 
2. Ознакомление с информационными материалами, полученными от Заказчика.
3. Корректировка технического задания совместно с Заказчиком (При необходимости).
4. Планировка и зонирование пространства. Предоставление 3-х направлений в дизайне для согласования с Заказчиком и Оператором.
5. Подбор мебели, светильников, оборудования, представление образцов в виде мудборда.
6. 3-D визуализация интерьеров (за исключением технических зон, подсобных помещений) с учётом согласованных и выбранных Заказчиком вариантов.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Дизайн должен быть разработан с учётом всей мебели (встроенной и отдельностоящей), оборудования для зоны (зеркала, крючки, шторы, телевизоры, ручки, декоративные элементы и светильники, люстры, телефоны, картины, аксессуары, арт- объекты и прочее, что реализовано дизайнером в рамках проработки дизайна), инженерного оборудования (розетки, выключатели, смесители, унитазы, раковины, светильники, вентиляционные решетки, кнопки смыва, датчики потолочные, камеры, точки доступа, оборудование усиления сотовой связи, освещение с учетом деления на группы, динамики и другое оборудование), а так же материалов отделки стен, пола, потолка, дверей.
       Результатом работы является согласованный Заказчиком план данной  зоны.
Планировочные решения:
      Планы должны быть выполнены с обязательным  указанием следующего:
•	Планы помещений, с выносками, указывающими отделочные материалы, необходимые узлы устройства отдельных элементов;
•	Развертки по стенам помещений, указывающими отделочные материалы, необходимые узлы устройства отдельных элементов; 
•	Планы потолка помещений, согласованные с Проектировщиком «Объекта», в части расстановки приборов освещения, датчиков присутствия, извещателей о пожаре, спринклеров, динамиков, люков доступа к инженерному оборудованию и т. д;
•	Отделочные ведомости материалов помещений;
•	Перечни мебели, оснащения и предметов декора с ссылками на производителя и фотографией;
•	Планы помещений с указанием размещения предметов интерьера;
•	Чертежи встраиваемой и отдельностоящей мебели к производству.
•	Спецификации по сантехнике, спецификации по дверям и дверной фурнитуре, спецификации по декоративному свету, спецификации по основному свету. Спецификации по шторам, тюлям и гардинам, спецификации по розеткам, выключателям, предложения по оборудованию AV/TV.


	10
	Требования к 3D Визуализации
	Выполнить фотореалистичные 3D визуализации интерьера зон, созданные с помощью компьютерной программы, и отражающие образы выбранных предметов мебели, предметов интерьера, их фактур, цветов и материалов.
 Визуализацию  (рендер)  по типам номеров и каждой зоне (кроме служебных помещений) выполнить с учетом не менее 4-х вариантов угла обзора с предоставлением вариантов дневного и вечернего естественного освещения, а так же с вариантами диммирования  освещения.
Визуализацию (рендер) выполнить не менее 4-х ракурсов

	11
	Дополнительные требования
	Каждый этап согласовать с Заказчиком. 

	12
	Перечень зон для разработки дизайна интерьеров
	Гостиничный комплекс:
1. Номер конгресс
2. Номер ммгн.
3. Номер стандарт
4. Номер делюкс
5. Номер люкс
6. Номер стандарт улучшенный
7. Номер бизнес-люкс
8. Типовой коридор отеля 
9. Холл гостевых лифтов
10. Санузлы общественные гостевые мужской, женский, ммгн на всех этажах.
11. Гостевая лестница
12. Гостевой холл
13. Ресепшен отеля с главным холлом
14. Ресепшен СПА
15. Ресторан с верандой и открытой кухней 3 этаж
16. Гостевой лифт
17. Парная тип 1
18. Парная тип 2
19. Массажный кабинет тип 1
20. Массажный кабинет тип 2
21. Кабинет парного массажа тип 1
22. Парная тип 3 
23. Кабинет парного массажа тип 2
24. Массажный кабинет тип 3
25. Боулинг центр
26. Детский центр
27. Акватермальная зона
28. Женская и мужская раздевалка с душевыми и санузлами
29. Сауна
30. Хаммам
31. Зал трансформер на 100 мест
32. Коридор детского центра и боулинга
33. Конгресс- зал и холл конгресс-зала

Здание службы приема и размещения:
1. Зал размещения с холлом 
2. Санузлы общественные гостевые мужской, женский, ммгн.

Коттеджный комплекс:
1. Дуплекс в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Мастер-спальня, Мастер-ванная, Крыльцо,
Терраса.
2. Квадрохаус в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Мастер-спальня, Мастер-ванная, Коридор, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон.
3. Коттедж на 8 номеров в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Спальня, Тамбур, Коридор, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон.
4. Вилла (тип 1) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Мастер-спальня, Мастер-ванная, Крыльцо
Терраса.
5. Вилла (тип 2) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Мастер-спальня, Мастер-санузел, Спальня, Санузел, Крыльцо, Терраса.
6. Усадьба (тип 1) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Обеденная зона, Санузел, Мастер-спальня тип 1, Мастер-ванная тип 1, Мастер-спальня тип 2, Мастер-ванная тип 2, Холл, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон
7. Усадьба (тип 2) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Обеденная зона, Санузел, Мастер-спальня тип 1, Мастер-ванная тип 1, Мастер-спальня тип 2, Мастер-ванная тип 2, Холл, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон
8. Баня при усадьбе в составе: Тамбур, Раздевалка, Комната отдыха, Санузел, Душевая, Массажный кабинет, Хамам, Парная, Терраса.

Банный комплекс:
1. Общественный корпус в составе: Ресепшн, Раздевалка Ж с санузлами и душевыми, 
Зона отдыха с баром
Раздевалка М с санузлами и душевыми.
2. Хамам
3. Сенная парная
4. Круглая баня
5. Кедровая баня
6. Панорамная баня
7. Снежная комната
8. VIP баня на 10 человек в составе: Санузлы, Коридоры, Мужская раздевалка с душевыми и санузлом, Женская раздевалка с душевыми и санузлом
Гостиная, Массажная, Кабинет мокрого массажа, Душевые.
9. VIP баня на 20 человек в составе: Санузлы, Коридоры, Раздевалка женская с душевыми и санузлом, Раздевалка мужская с душевыми и санузлом,
Гостиная, Массажная 2 шт., Кабинет мокрого массажа.

Гриль-ресторан:
1. Зона гриля, Винный бар, Зона приема гостей, Зал винного бара, Зал ресторана, Санузлы гостевые мужской, женский и ммгн, Крыльцо.

ФОК:
1. Тамбуры с коридорами, Раздевалки мужская и женская, Гардеробы, Сауны, Холл, Зал для игры в настольный теннис, Спортивный зал, Душевые с санузлами, Санузлы мужской, женский, ммгн.


	13
	Требования к отделочному материалу
	Отделка мест общего пользования должна быть выполнена с использованием высокотехнологических современных материалов, обладающими высокими эстетическими характеристиками. Уровень отделки должен соответствовать верхнему сегменту бизнес — класса
Все отделочные материалы и оборудование должны соответствовать пожарным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям норм, правил и стандартов
Все применяемые отделочные материалы должны быть сертифицированы.

	14
	Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику 
	Дизайн проект на каждый вид выполняемых работ - 2 экз. на бумажном носителе с оригинальной печатью и подписью исполнителя и 1 экз. в электронном варианте (в формате А3, pdf и редактируемых форматах для текстовых doc и графических dwg, визуализация в 3dMAX, спецификации в формате Excel)
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