1 ДВВ-1, ДВВ-2, ВВ-1-  разверток нету
[image: ]

2. можем ли здесь предусмотреть зашивку из ГКЛ и облицовкой керамогранитом, расстояние 200 мм много для видимого нащельника из оцинковки
[image: ]
3. [image: ]
4. Нету вертикально сечения по ДВВ-11 и соответственно узла зашивки витража выше потолка
5.  необходимо предусмотреть решения с выпадающим порогом, сейчас указан стационарный порог
[image: ]
6.  необходимо предусмотреть решения с скрытыми доводчиками
[bookmark: _GoBack]7. Витражей в консьерж нету
8. Есть ли возможность применения ручек с кронштейном в цвет витражей, сама штанга – матовая нержавейка?
9. необходимо ВВ-13 переместить во второй тамбур и предусмотреть зашивку в тамбуре
[image: ]

10. ДВВ-20, ДВВ-22 и ВВ-16 – нету фрагментов.
[image: ]
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