ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
Август 2025 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	06.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет NCS1502-Y50R декоративной штукатурки Stendeco Spraystone –NF TM Akvest
	

	2
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	07.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован тип таблички номеров квартир для межквартироного коридора толщиной 10мм

	

	3
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	08.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет решеток ОВ-RAL 7047
	

	4
	Обход строительной площадки, лестничная клетка, подготовка мокапа
	12.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выдано решение по отделке ЛК для типового этажа в рамках разработки мокап, см. прилагаемый лист  
	

	5
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор и 1-ый этаж, подготовка мокапа
	13.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Наружные углы с облицовкой керамогранитом выполнять с учетом подрезки плитки под 45гр и применения Y-образного профиля «мерседес» 
	

	6
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа
	14.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласована установка светильников с номером парковочных мест в паркинге на высоте 2,5м до низа профиля светильника
	

	7
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа
	18.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Не согласован предоставленный образец цвета напольного покрытия в паркинге, необходимо выполнить цветом RAL7035 
	

	8
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа
	19.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На стенах с отделкой декоративной штукатуркой проявляются темные пятна. Обратить пристальное внимание к применяемой грунтовке. Грунтовка должна быть от того же производителя как штукатурка, цвет грунтовки-бежевый-прозрачный. Валик перед нанесением грунтовки должен быть чистым, поверхность стен обеспылена. 
	

	9
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	22.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Декоративную штукатурку наносить на всю поверхность стен после монтажа решеток ОВ и устройства проводки всех оконечных устройств.

	

	10
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	22.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Встроенные светильники в гипсокартонный потолок необходимо выполнить в одной плоскости с потолком, производить затирку шпаклевочного слоя 
	

	11
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	22.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Во избежание заломов в местах подрезки теневых профилей использовать торцевую пилу. 
	




              Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.
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