ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
Ноябрь 2025 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	01.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа
	

	2
	Обход строительной площадки, вестибюль
	05.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист)
	

	3
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	06.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен»  
	

	4
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,    вестибюль
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Раскладку плитки на стенах в лифтовом холле, привязку оконечного оборудования принять по прилагаемому листу. Вид 01, пом 1.2.04 
	

	5
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,    
лифтовый холл тип этажа
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Лифтовый холл, пом. 4.2.05, вид 03. Для согласования размещения керамогранитной плиты акцентного цвета на одном из этажей выполнить отделку в соответствии с прилагаемым листом
	

	6
	Обход строительной площадки, 
лифтовый холл тип этажа
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые
	

	7
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   вестибюль
	13.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Тамбур, пом 1-48. Витраж-окно в комнату консьержа выполнить в одной плоскости с отделкой 
	

	8
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   вестибюль
	13.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Тамбур, пом 1-160. Витраж в вестибюль выполнить в одной плоскости с отделкой со стороны вестибюля
	

	9
	Обход строительной площадки
	13.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В тамбурах завести потолок в проемы витражей по примеру 6.2.1 (см. прилагаемы лист) 
	

	10
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,   
лифтовый холл тип этажа
	14.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Внесено изменение к решению, внесенному 31.10.2025 по расположению светильников в корпусе 6.2.4 в лифтовых холлах, см прилагаемый лист. 
	

	11
	Обход строительной площадки, 
тамбуры 1ый и типовой этажи 
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Откосы у витражей выполнять керамогранитом, аналогичным со стеной. На внешнем углу керамогранит стыковать через профиль Уп1 (см. прилагаемый лист)
	

	12
	Обход строительной площадки
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным  коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора.
Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля
	

	13
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.3 и 6.2.4   
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, межквартирный коридор, лифтовый холл и тамбур. Отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. 
	

	14
	Обход строительной площадки
	20.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист)
	

	15
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Тамбур пом. 1-79. Скорректированная отделка стены (вид 01) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист) 
	

	16
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Тамбур пом. 1-104. Скорректированная отделка стены (вид 03) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист)
	

	17
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, пом. 2.2.06 Вид 05
Для этажей 2;10 установить скрытый люк 300х800H, см прилагаемый лист
	

	18
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж. Холл, пом. 9.4.03, вид 05
Перенести переговорное устройство и пиктограмму «вызов персонала» из лифтового холла в холл под знак СВУ-11 (См. прилагаемы лист)
	

	19
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Ручки для скрытых дверей с керамогранитом на 1-ом этаже применить DOORLOCK V 038/F/9/C черный цвет
	

	20
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар
	

	21
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар
	

	22
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.4
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, лифтовый холл. Скорректированы привязки светильников (см. прилагаемый лист)
	

	23
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора
	

	24
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	26.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Извещатели располагать по разделу АИ
Стробоскопы располагать по разделу АИ
	

	25
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,
лифтовый холл тип этажа
	26.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Светильники установлены без учета записи в ЖАН от 31.10.2025, привести в соответствие 
	




              Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

              Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.                      
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