ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
Октябрь 2025 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1
	Обход строительной площадки, вестибюль
	07.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выданы замечания к предоставленным образцам почтовых ящиков, см. прилагаемый лист
	

	2
	Обход строительной площадки, вестибюль
	08.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Рассмотрен образец печати пиктограмм на керамограните компании поставщика керамогранита «Керамир». Качество и надежность печати соответствует заявленным, со стороны «АИ» согласовано
	

	3
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	10.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласовано расположение  со стороны АИ аварийных светильников «Выход», «направление движения» с креплением на потолок с отступом от стены на ширину теневого потолочного профиля  
	

	4
	Обход строительной площадки, паркинг
	14.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Колесоотбойники в паркинге должны быть с горизонтальными светоотражателями белого цвета, проектом АИ предусмотрены ЭКОПИК1830
	

	5
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию  
	

	6
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах  
	

	7
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали»
	

	8
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Акцентные участки из керамогранита в рядовых местах (не в торцах коридора) возле дверей, выполнять отделку в месте устройства звонка шириной 300мм в соответствии с проектом
	

	9
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, места общего пользования
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выводы оконечного оборудования на стенах (таблички «выход», «пожар», громкоговорители прочее) выполняются по проекту АИ с учетом согласования с смежными инженерными разделами
	

	10
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР
	

	11
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,  вестибюль
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Пилон на первом этаже с устройством декоративного зеркала выполнен не по проекту АИ и АР, необходимо откорректировать его ширину в соответствии с кладочным планом АР
	

	12
	Обход строительной площадки, паркинг
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В зоне мокапа с учетом подключенного проектного освещения выполнить выкрасы стен шириной 1,5мх2,5м (h) цвета акцентных стен RAL8004, 7006, 1019, 9010 
	

	13
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,  межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Двери на типовом этаже выполнены не в соответствии с решениями АИ. Две двери поменять местами (см прилагаемый план) для соответствия решениям АИ
	

	14
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,  межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Двери на типовом этаже установлены не в соответствии с решениями АИ. Дверь правого открывания по проекту АИ в торце коридора не может быть согласована на дверь с левым открыванием с учетом расположения звонка и акцентной плитки 
	

	15
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,  вестибюль
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Участок блочной перегородки между тамбуром и вестибюлем выполнить размером не 2580, а 2710мм (см прилагаемый план)
	

	16
	Обход строительной площадки, паркинг
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Не выполнять контрастную диагональную разметку на колоннах. Проектом АИ предусмотрена окраска RAL7035 на высоту 2,5м от пола
	

	17
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3
	

	18
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,   межквартирный коридор
	29.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Отделку стены в коридоре 4.2.03 Вид 02 см лист 16 94-0421-ОК-1/Н-4-1-АИ1 выполнить в соответствии с приложенным листом, а именно: вертикальные теневые профили выполнить на одном расстоянии от углов помещения   
	

	19
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	29.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2)
	

	20
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Открывание двери витража в помещении 1-46 (тамбур) не соответствует решениям принятым в АИ, должно быть правое открывание (см. прилагаемый лист)
	

	21
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,  вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В углу перегородки из блоков при входе в пом консьержа 1-49 выполнить выборку угла с размерами 80х80 (см. прилагаемый лист)
	

	22
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Облицовку угла при входе в помещение «Вестибюль» 1-79 из пом. «Тамбур» выполнить с учетом двойного угла с размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист)
	

	23
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Нишу для почтовых ящиков сместить правее. Размер от облицовки фасадной стены до края ниши – 1000мм (см. прилагаемый лист)
	

	24
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Угол облицовки в пом «Вестибюль» 1-105 выполнить двойным размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист) 
	

	25
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) 
	

	26
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,    вестибюль
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В связи со смещением торцевой стены изменить раскладку керамогранита на стене. Помещение 1-02 «Вестибюль», 1 этаж, вид 1.09 (см. приложенный лист)
	

	27
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,   вестибюль
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В пом. 1-02 «вестибюль», 1этаж. В связи со смещением торцевой стены изменить привязку светильников (см. прилагаемый лист) 
	

	28
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   
лифтовый холл тип этажа
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В лифтовом холле добавить светильники (см. прилагаемый лист). Скорректировать привязку остальных светильников в помещении.
	

	29
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,   
лифтовый холл тип этажа
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В лифтовом холле типового этажа добавить светильники (см. прилагаемый лист)
	




              Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

              Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.                      
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