ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
Сентябрь 2025 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	03.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Для того, чтобы в глубине теневого профиля ТП6 не было видного чернового отделочного материала в местах примыкания с потолком, теневой профиль необходимо выводить выше отметки потолка на 100мм
	

	2
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	09.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Теневой профиль ТП6 заменить на профиль тип 6.1 «с полкой» для дополнительного механического крепления профиля  
	

	3
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	12.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Рассмотреть возможность не выполнять гофрированную трубу кабеля подключения всех подвесных светильников с учетом того, что кабель будет в комплектации с светильником
	

	4
	Обход строительной площадки, паркинг
	17.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Поднять максимально высоко лотки и системы пожаротушения, но не ниже 2,7м от ур. ч.п для возможности расположить динейные светильники в проездах на высоте не ниже 2,5м 
	

	5
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	19.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласована замена основного керамогранита арт SL.IN.CPGR.ST RU на керамогранит Чеппо ди Грей SL1228G0001R6
	 

	6
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	22.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет шкафов УЭРВ RAL7047, фактуру применить как на дверях квартир «гладкий мат»
	

	7
	Обход строительной площадки, места общего пользования, подготовка мокапа
	24.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	09.09.2025 согласован керамогранит для выполнения акцентных участков стен: 
- конкрит белый матовый
- конкрит коричневый светлый матовый
- конкрит коричневый матовый
- конкрит красно-кораловый

	

	8
	Обход строительной площадки, паркинг, подготовка мокапа
	27.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован предоставленный образец цвета покрытия пола паркинга RAL7035
	




              Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

              Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.                      
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