

[bookmark: _GoBack]    В связи с «Распоряжением ДГП и ДИТ «Об утверждении Порядка функционирования и установки биометрических систем контроля и управления доступом на контрольно-пропускных пунктах строительных площадок и Технических требований к биометрическим системам контроля и управления доступом, устанавливаемых на контрольно-пропускных пунктах строительных площадок» №64-16-307/25/22 от 27.06.2025» с 01 сентября 2025 года поход ВСЕХ лиц на ВСЕ строительные площадки в г. Москве будет осуществляться ТОЛЬКО через СКУД с FACE-ID. 
ВАЖНО! За проход на территорию строительной площадки минуя СКУД предполагаются существенные штрафы!!!
     Указанная система СКУД предполагает установку биометрических систем контроля и управления доступом. Для того, чтобы пройти на строительную площадку необходимо предварительно разместить биометрические персональные данные лиц, осуществляющих трудовую деятельность на строительных площадках Программы реновации в ЕБС (единая биометрическая система). 
Как работает система:
- сотрудник подходит к FACE-ID терминалу для считывания лица, смотрит в него.
- изображение сканируется и направляется в ЕЦХД (Единый центр хранения данных), где происходит процесс идентификации.
- после этого сигнал возвращается через сервер, где находятся списки допущенных на стройплощадку лиц, на турникет.
- турникет открывается.
ВАЖНО!  турникет не откроется, если:
- опознаваемое лицо отсутствует в ЕЦХД (там данные из ЕБС),
- в списках не указан/некорректно указан номер КИГ (карточка иностранного гражданина) и СНИЛС
Для ВСЕХ участников строительного процесса предполагаются следующие действия:
1. Размещение биометрических персональных данных в ЕБС.
Это можно сделать для иностранных граждан при получении КИГ, для граждан РФ инструкция в приложении.
2. Необходимо составить точные (без ошибок) списки лиц от организаций, работающих на объектах по представленной форме в приложении.
3. В случае появления новых лиц заранее предоставлять их список.
4. Убывших лиц также надо списком предоставлять постоянно.
