[bookmark: _Hlk214304370]Сиреневый 6.1
6.1.1 помещение консьержа, 
1. Вариант встраиваемы шкаф в стенку ГКЛ 125мм. (предпочтительный)
2. Вариант встраиваемы, оставляем на том же месте   
[image: ]
6.1.2 помещение консьержа, 
Встраиваемы шкаф в зашивку из ГКЛ на том же месте 
6.1.3 помещение консьержа, 
Встраиваемы шкаф в стенку из ячеистого бетона 100мм. 
[image: ]

6.1.4 помещение консьержа, 
Встраиваемы шкаф в стенку из ячеистого бетона 100мм. (предпочтительный)
[image: ]

2 этаж 
6.1.1 тамбур 2-го этажа
разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа, желательно с доступом из тех этажа
[image: ]
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[bookmark: _GoBack]6.1.2 тамбур 2-го этажа 
перенести в зону пилона, выполнить зашивку ГКЛ
[image: ]
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6.1.3 тамбур 2-го этажа 
разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа желательно с доступом из тех этажа
[image: ]
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6.1.4 тамбур 2-го этажа
 разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа, желательно с доступом из тех этажа
[image: ]
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Сиреневый бульвар 6.2
6.2.1 пом. консьерж - помещение консьержа встраиваемый шкаф зашить ГКЛ t=120мм 
[image: ]
6.2.2 пом. консьерж - шкаф вставить встраиваемый, сдвинуть проем, выполнить зашивку в с/у расположить на противоположной стене 
[image: ]
6.2.3 пом. консьерж - встраиваемый шкаф 
[image: ] 
6.2.4 встраиваемый шкаф, зашивка ГКЛ 120мм
[image: ]


Сиреневый 6.2 - 2 этаж 
6.2.1 тамбур 2 этажа
разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа, желательно с доступом из тех этажа
[image: ]
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6.2.2 тамбур 2 этажа
 разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа, желательно с доступом из тех этажа
В зашивке расположен поливочный кран 
[image: ]
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6.2.3 тамбур 2 этажа
разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа, желательно с доступом из тех этажа
[image: ]
[image: ]
Выполнить зашивку 
[image: ]
6.2.4 тамбур 2 этажа 
Вариант 1: разместить в красной зоне, в зоне тех. этажа, желательно с доступом из тех этажа
Вариант 2: оставить на месте 
[image: ]
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