	Подземный этаж/автостоянка:

	

	1. Д-4.1 Д-4.1л – Просьба уточнить RAL?
	RAL 7035 матовый

	1 этаж
	

	2. Д-4.1 Д-4.1л, Д-10, Д-10л, Д-14, Д-14л, Д-22, Д-40, Д-40л – Просьба уточнить RAL? Нет АИ
	Двери скрытого монтажа, поставщик не Фортус   

	
	Кровля

	3. Д-36л*,Д-36*,Д-36.1л Вынесено под звездой. Дверные блоки имеют одинаковую характеристику, но в спецификации разные размеры. Прошу согласовать приведение проёмов в единый размер и указать в какой именно?
[image: ]

	1000-1750мм

	Типовые этажи
	

	4. Д-22.2* Вынесено под звездой. Дверные блоки имеют одинаковую характеристику, но в спецификации разные размеры. Прошу согласовать приведение проёмов в единый размер и указать в какой именно?
[image: ]

	Д-22.2 – размеры 900х2000
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