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	Спецификация покрытия полов и стен из керамогранита для -1, 1, 2 и типового этажей, 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	
	
	Основной керамограни

	2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO

	
	
	Акцентный тип керамогранита для 6.2.1



	Спецификация теневых профилей на полах, стенах и потолке 2-го и типового этажей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП5.1 АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	

	ТП1
	"Теневой", Россия
	
Алюминиевый теневой профиль, в месте примыкания потолка к стене ТИП1АНОД-15мм,
RAL9005
	
	
	



	Спецификация плинтусов из керамогранита для -1, 1, 2 и типового этажей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	
	
	



	Спецификация светильников в паркинге

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50мм, IP 54
	
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50, IP 54
	
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 28х25(h)мм, RAL9005, рассеиватель опал IP65 с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	
	
	

	
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х300х5мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	
	
	




	Спецификация светильников 2ой и типовой этажи

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, RAL9010 матовый.
	
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, RAL9005 муар.
	
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	
	
	



	Спецификация декоративной отделки стен

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП4
	Stendeco
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, тип нанесения "1000 линий"
	
	
	

	
	Stendeco
	Краска НГ для нанесения на декоративную штукатурку, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках
	
	
	



	Спецификация скрытыйх люков

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	ЛК
	Лючки РФ
	Люки Мега алюм 2,0 или Секрет 3.0
	
	
	Уточнить необходимость замков



	Спецификация потолков

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П4
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 матовый
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