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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	30,08
	
	Корпус  6.2.1

	2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,90
	
	Корпус  6.2.2

	3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	104,02
	
	Корпус  6.2.3

	4
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,51
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	176,7
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	187,12
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	162,77
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	164,85

	
	Корпус  6.2.4

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	29,35
	
	Помещение охраны



	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	97,4
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	108,17
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	102,87
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	113,11

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	61,9
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	74,5
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	68,0
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	78,9

	
	Корпус  6.2.4




	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,3
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	128,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	93,0
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	16,6
	
	Корпус  6.2.4
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	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	43,9
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	53,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	50,9
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	35,1
	
	Корпус  6.2.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	19,5
	
	Пом. охраны



	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	62,5
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	78,1
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	68,5
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	80,8
	
	Корпус  6.2.4





	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	54,0
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	67,8
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	60,0
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	72,5
	
	Корпус  6.2.4




	Спецификация  отделки стен 1ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	1085,3
	
	

	СК3.1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"

	125,6
	
	

	СК3.2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"

	46,47
	
	

	СК3.3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	85
	
	








	Спецификация  отделки стен  типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	950
	
	

	СК3.1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"

	380
	
	

	СК3.2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"

	409,6
	
	

	СК3.3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	420
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