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	Спецификация на реечный потолок и потолок в помещение консьержа

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	13,7
	
	Корпус  6.1.1

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	23,6
	
	Корпус  6.1.1

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	15
	
	Корпус  6.1.2

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	21,1
	
	Корпус  6.1.2

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	11,32
	
	Корпус  6.1.3

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	41,1
	
	Корпус  6.1.3

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	15,3
	
	Корпус  6.1.4

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	39,2
	
	Корпус  6.1.4

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	19,1
	
	Помещение охраны



	Спецификация потолочных панелей и профилей на 2ом и типовых этажах

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	16,9*16=
270,4 кв.м
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	21,7*11=
238,7  кв.м
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	17,4*9=
156,6  кв.м
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	25,2*14=
352,8  кв.м
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54
	62
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54
	1756,8 пог. м
	
	

	16
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	135
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	158
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	975,5пог м
	
	

	
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника зекральной пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	333
	
	

	18
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Таблички выезд разного направления
Профиль алюминиевый RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, 
Навигационные таблички акрил 1100х302х10мм с нанесением «Выезд» с стрелкой направления с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы) 
	33шт
	
	



	Спецификация светильников -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	4
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	24
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	5
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	3
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	4
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	6
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	20
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	4
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	28
	
	



	Спецификация светильников 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	37
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	37
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	20
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.1.2

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	35
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	18
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	12
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	18
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Корпус 6.1.3

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	20
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	11
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	31
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Корпус 6.1.4

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	24
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	38
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	14
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	34
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Помещения охраны

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	




	Спецификация светильников 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	29
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,6 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3  п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	16
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	



	Спецификация светильников типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х15=120
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х15=120
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1x15=15
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,7х15=400,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х15=30
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4х10=40
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х10=90
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х10=10
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3х10=353
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х10=20
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х8=64
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х8=64
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х8=8
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,4х8=219,2
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х8=16
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х13=104
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х13=117
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х13=13
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,5х13=539,5
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х13=26
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