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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий для строительства 

	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Объект
	Жилая застройка по адресу: г. Москва, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4,     з/у 7 (Для программы реновации) (Восточный административный округ)

	2. 
	Адрес объекта
	г. Москва, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (Для программы реновации) (Восточный административный округ

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации

	5. 
	Технический заказчик/ Застройщик
	ООО «ГП-МФС»;
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2

	6. 
	Ответственный представитель (ФИО), контакты
	

	7. 
	Исполнитель
	

	8. 
	Геотехническая категория объекта
	2

	9. 
	Площадь земельного участка
	1,6267 га 

	10. 
	Площадь застройки 
	4966,12 м2

	11. 
	Заглубление от поверхности земли
	До 8 м

	12. 
	Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли
	Есть, паркинг  до -6,0 м

	13. 
	Характеристики территории строительства
а) наличие водоемов и их площадь
б) наличие насыпных грунтов и их мощность
в) характеристика грунтовой поверхности
г) характер прежнего использования земельного участка
	

Отсутствуют

Нет данных


Спланирована

Городская административная застройка


	14. 
	Технические требования к результату работ
	Работы выполнить в соответствии с требованиями:
СП 47.13330. 2012«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализирован-ная редакция СНиП 11-02-96».
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
- СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". - Технического задания Заказчика.
- других государственных стандартов и нормативных документов по инженерно- экологическим изысканиям и исследованиям.

	15. 
	Особые условия
	Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности компонентов природной среды выполнить в аккредитованных лабораториях согласно унифицированным методикам и государственным стандартам.

	16. 
	Исходная документация
	- Схема размещения зданий

	17. 
	Состав изысканий


 
	Вид изысканий (исследований)
	Необходимость
(да, нет)

	18. 
	
	Радиологические, включая измерения плотности потока радона 
	да
	

	19. 
	
	Токсико-химические 
	да
	

	20. 
	
	Микробиологические и бактериологические
	да
	

	21. 
	
	Газогеохимические
	да
	

	22. 
	
	Исследования шума
	да*
	

	23. 
	
	Исследования электромагнитных полей 
	При необходимости по доп. соглашению
	

	24. 
	
	Получение фоновой и климатической справки и экспертных заключений ФБУЗ
	да
	

	25. 
	
	
	
	

	26. 
	Перечень существующих материалов инженерно-экологических изысканий
	Нет данных
	

	27. 
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	Технический отчет о результатах инженерно-экологических изысканий с приложениями на бумажном носителе - 4 (четыре) экземпляра;
Электронная копия технического отчета в формате PDF и формате AutoCad на оптическом диске - 1 (один) экземпляр.
	



[bookmark: _GoBack]* На усмотрение заказчика. При наличии справки Генплана об интенсивности дорожного движения (шумовая характеристика транспортных потоков) - замеры исключить.


Приложение 1
Схема генерального плана
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