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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий для строительства 

	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Объект
	«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)»

	2. 
	Адрес объекта
	РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ)

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации

	5. 
	Технический заказчик/ Застройщик
	ООО «ГП-МФС»;
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2

	6. 
	Ответственный представитель (ФИО), контакты
	

	7. 
	Исполнитель
	

	8. 
	Вид работ
	Реконструкция, новое строительство зданий и сооружений, а также прилегающих зданий, сооружений и сетей при выявлении необходимости 

	9. 
	Геотехническая категория объекта
	2

	10. 
	Площадь земельного участка
	0,7575 га 

	11. 
	Площадь застройки 
	3326 м2

	12. 
	Заглубление от поверхности земли
	До 8 м

	13. 
	Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли
	Есть. ЗС ГО

	14. 
	Характеристики участка строительства
а) наличие водоемов и их площадь
б) наличие насыпных грунтов и их мощность
в) характеристика грунтовой поверхности
г) характер прежнего использования земельного участка
	

Отсутствуют 

Нет данных


Спланирована

Городская административная застройка


	15. 
	Цель изысканий
	Получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной информации, необходимой для разработки раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ООС), а именно оценка экологического состояния территории, оценка состояния экосистем, получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды, рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и пр.

	16. 
	Технические требования к результату работ
	Работы выполнить в соответствии с требованиями:
СП 47.13330. 2016«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.».
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
- СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". - Технического задания Заказчика.
- других государственных стандартов и нормативных документов по инженерно- экологическим изысканиям и исследованиям.

	17. 
	Особые условия
	Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности компонентов природной среды выполнить в аккредитованных лабораториях согласно унифицированным методикам и государственным стандартам.

	18. 
	Исходная документация
	- Схема размещения зданий (приложение 1)

	19. 
	Состав изысканий

	1. Сбор исходно-разрешительной документации.
2. Проведение геоэкологического опробования компонентов природной среды (почвы, атмосферный воздух природные поверхностные, подземные воды (при наличии, донные отложения);
4. Оценка радиационной обстановки.
5. Оценка возможных изменений природных систем при строительстве объекта и рекомендации по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий.
6. Получение фоновой и климатической справки и экспертных заключений ФБУЗ
7. Токсико-химические исследования
8. Микробиологические и бактериологические исследования
9. Исследования шума
10. Радиологические, включая измерения плотности потока радона
11. Газогеохимические
12. Исследования электромагнитных полей (при необходимости по доп. соглашению)



	20. 
	Оценка радиационной опасности территории
	В соответствии с пунктами 4.45; 4.58; 4.59 СП 11-102-97

	

	21. 
	Оценка качества воды как компонента природной среды
	В соответствии с пунктами 4.31, 4.37-4.39 СП 11-102-97

	

	22. 
	Геоэкологическое опробование почв, грунтов, донных отложений с экотоксикологической оценкой их загрязнения
	В соответствии с пунктом 4.18-4.20 и приложением «А» СП 11- 102-97

	

	23. 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик инженерно- экологических изысканий
	Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить разработку проектной и/или рабочей документации.
Исполнитель несет ответственность за полноту и качество инженерных изысканий, их соответствие требованиям технических регламентов, за ненадлежащее составление отчетной документации, за выполнение изыскательских работ и работ, необходимых для их выполнения.
	

	24. 
	Перечень существующих материалов инженерно-экологических изысканий
	Нет данных
	

	25. 
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	Технический отчет о результатах инженерно-экологических изысканий с приложениями на бумажном носителе - 4 (четыре) экземпляра;
Электронная копия технического отчета в формате PDF и формате AutoCad на оптическом диске - 1 (один) экземпляр.
	



* На усмотрение заказчика. При наличии справки Генплана об интенсивности дорожного движения (шумовая характеристика транспортных потоков) - замеры исключить.


Приложение 1
Схема генерального плана
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Hauvesobanue Mpumenanue

Mi20KBApMUpHSID X0l oM € HexUALIM NepB 3mason, Kopnyc 1 rpoEKMUpYEMH

Mi20KBApMUpHSIG a0 o © HexuAb TEpBbi Smasom. Kopnye 2 rpoEKMUpYEMH

MH020KDapMUPHBID ThUAC ek AUOHHIT WADU 001 € REUAM Tepbur Smaon

Kopnyc 3 rpoekmUpyEMG

5-3maseil Aol G o adpecy: Opekdypzckas yuua, 26 K1 cyuecmbyouul

5-3maseil xunol Gom o adpecy: Opedypeckas yuua, 24 K1 cyuecmbyouul

5-3maseil wunol Gom o adpecy: Opekdypetkas yuua, 22 cyuecmbyouul

5-3masHeil Aol G o adpecy: Opekdypzckas yuua, 20 K1 cyuecmbyouul

1-3maxnoe 3vanve mazasuka ho aipecy: CperBpzckas yiua, 18 cyuecmbyouul

6-3maxnoe 3dakue HAM no adpecy: Dpendypeckas yiuua, 15 cyuecmbyouul

4-3masoe sdanue HAW o adpecy: Opendypzckas yauua, 15 B cyuecmbyouul
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HA 08.05.26

MPOEKTPOBAHWE BbINOMHATL B YBASKE C CYLIIECTBYIOLIMMA OTMETKAMA

TIpW BOSHUKHOBEHA BOTDOCOS K WHEKEHEPHO-TOTOrAGHMECKOMY Taky OBPaILETLCA N0
GKTPOHHO osTe: consultation_ PK@mogEr.
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