


Размерная цепочка оформляется:
1. засечка точкой;
2. перо текста, а также перо маркера назначить «22»;
3. величина размерных маркеров назначить «0,7мм»;
На развертках высоты показывать размерной цепочкой.
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